7.Stampa

7.1.Funzione di stampa

È possibile selezionare la funzione di stampa tramite il pulsante "Avvio", scegliere poi la stampante corrispondente dall'elenco "Dispositivi e stampanti"; fare clic con il tasto destro del mouse per impostare le funzioni di stampa tramite "Preferenze di stampa". Segue un elenco di alcune funzioni.

Funzioni | Diagramma
Unità di stampa fronte/retro |
Fascicola |
Stampa in ordine inverso |
N-in-1 |
Stampa di poster(solo per sistemi Windows) |
Stampa ingrandita |
personalizzato |

| Nota: | • Le spiegazioni di cui sopra sono il sistema Windows 7 come esempio. • È possibile scegliere di stampare posta 2x2 in più pagine per realizzare la funzione di stampa di poster. • È possibile aprire la prima opzione di stampa, fare clic sul pulsante Guida, e controllare il funzionamento e la spiegazione dettagliata. Come aprire il file di aiuto, si prega di vedere il Capitolo 7.9.

7.2.Impostazioni di stampa

Prima di inviare il lavoro di stampa, configurare le impostazioni (come ad esempio il tipo di carta, il formato carta e la fonte di carta) stampando le due modalità.

Sistema Operativo | Modificare temporaneamente la configurazione del processo di stampa | Cambiare per sempre la configurazione di default
Windows 7 | 1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'-selezionare la stampante per la stampa - 'Proprietà stampante' (la procedura dettagliata possono variare a seconda del sistema operativo). | 1. Fare clic sul menu 'Start' - 'Pannello di controllo' - 'Dispositivi e stampanti'. 2. Fare clic destro sull'icona della stampante, selezionare 'Preferenze stampa', modificare la configurazione e salvare.
Mac OS | 1. Fare clic sul menu 'File'-Stampa Configurazione. 2. Modificare nella finestra di output. | 1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'. 2. Modificare il configuraiton nella finestra di output, fare clic per salvare il preset. (Ogni stampa, scegliete l'impostazione predefinita, se non la stampa con la configurazione di default.)

| Nota: | • La priorità della configurazione software applicativo è maggiore di quella della stampante.

7.3.Annullarre stampa

È possibile cancellare il lavoro di stampa in fase di stampa. Per stampante pannello di controllo LCD, premere il 'annullare' per annullare il lavoro di stampa per il pannello di controllo della stampante LED, premere il 'annullare' per più di 2 secondi per annullare la lavoro di stampa corrente.

7.4.Modalità di stampa

Questa macchina può stampare alimentando automaticamente scatola di carta e la scatola di alimentazione manuale della carta. Lo stato di default è la selezione automatica, se la casella di alimentazione manuale della carta del intermedia stampante, quindi stampata prima carta nella scatola di carta di alimentazione manuale.

7.4.1.Vassoio di alimentazione automatico

Prima di stampare, assicurarsi che ci sia carta sufficiente nella scatola alimentazione automatica di carta, non più carta nella scatola di carta di alimentazione manuale.

| Nota: | • Per le precauzioni sul caricamento della carta, consultare il Capitolo 2. • Per informazioni sul tipo di supporti da stampare con il vassoio di alimentazione automatico, consultare il Capitolo 2.1.

7.4.2.Stampa del contenitore di carta di alimentazione manuale

Quando si inserisce la carta nella scatola di carta di alimentazione manuale, l'unità entra automaticamente in modalità di alimentazione manuale.

| Nota: | • La carta di alimentazione manuale è quello di alimentare la carta priorità manualmente quando si inserisce manualmente la carta nella scatola di carta di alimentazione manuale. • In generale, il vassoio di alimentazione manuale è utilizzato per la stampa su carta speciale, come buste, trasparenze, ecc. ed è possibile caricare solo un elemento alla volta. • Vedere il Capitolo 2 per l'alimentazione manuale della carta nella scatola di carta di alimentazione manuale. • Vedere la Sezione 2.1 per il tipo di carta di alimentazione manuale intermedia nella scatola di carta.

7.5.Stampa fronte/retro automatica

La stampante consente la stampa fronte/retro automatica della carta comune. Formati di carta supportati dalla stampa fronte/retro automatica: A4, Lettera, Legale, Ufficio, Folio, 16K.

| Nota: | • Eventuali tentativi di stampa fronte/retro automatica con alcuni supporti cartacei non idonei a tale modalità di stampa potrebbero danneggiare la stampante. • Stampa automatica dei due lati non è compatibile con il perno impronta. • A proposito di carta, vedere il Capitolo 2 per il tipo di scatola di carta di alimentazione automatica di stampa intermedia.

7.5.1.Configurazione unità di stampa fronte-retro

Per avere il miglior effetto di stampa, è possibile impostare la dimensione di unità di stampa fronte-retro della carta. In caso di stampa fronte-retro per A4 e 16K, è necessario regolare la posizione di blocco A4; per la stampa fronte-retro Lettera, Legale, Folio e Ufficio, regolare la posizione di blocco alla lettera.

Le fasi di configurazione di stampa fronte-retro dell'unità come segue:

1. Rimuovere l'unità stampa fronte-retro.

2. Accendere la parte posteriore dell'unità di stampa di doppia faccia verso l'alto.

3. Impostare il formato della carta in posizione A4 o Lettera per completare la configurazione.

4. Turn l'unità di stampa fronte-retro nella stampante.

7.5.2.Come stampare fronte-retro automatico

1.Aprire il progetto da stampare dall'applicazione (ad esempio, Notepad).

2.Dal menu File, selezionare Stampa.

3. Selezionare la stampante dal modello corrispondente.

4. Fare clic su 'Preferenze' per impostare la stampa.

5. Selezionare la stampa fronte-retro 'della' Di base ', selezionare' Lato lungo 'o' Lato corto '.

6. Fare clic su 'Ok' per completare la configurazione di stampa. Clicca su 'Stampa' per ottenere la stampa fronte-retro automatica.

7.6.Stampa di modalità raffinata

Modalità Fine è adatta per disegni tecnici e stampa linea sottile.

Alla pagina di base della scelta della stampante, impostare in modalità raffinata Il lavoro di stampa in grado di eseguire la stampa in modalità dettagliata.

7.7.Stampa silenziosa

Impostare Stampa Muto, il rumore di stampa può essere ridotta, ma la velocità di stampa diminuisce.

Stampa in silenzio, i punti di funzionamento sono i seguenti (adatto per l'installazione della stampante tramite la modalità di connessione USB)

Prendendo il sistema di Windows 7 come esempio per le seguenti operazioni, le informazioni sullo schermo del computer può variare in base al sistema operativo diverso.

1. Immettere 'start menu' - 'Pannello di controllo' da parte del team di Vic-check PC e stampante '.

2. Fare clic sulla stampante con il tasto destro, selezionare la proprietà della stampante 'nel menu a discesa.

3. Immettere nella configurazione accessorio '.

4. Spuntare stampa muto ', cliccare su' Ok 'per completare la configurazione.

5. Aprire il processo di stampa da stampare dal programma applicativo, selezionare la stampante del modello corrispondente e configurare la stampa in base alle esigenze.

6. Fare clic su 'Stampa' per ottenere la stampa in silenzio.

| Nota: | • Stampante munita pannello di controllo LCD è in grado di configurare stampa silenziosa tramite pulsante sul pannello di controllo, vedere il Capitolo 9.1.4.

7.8.Spegnimento automatico

"Spegnimento automatico" per impostare le condizioni e il tempo di ritardo di spegnimento della stampante.

1. Entrare nel "Menu Start"del computer – "Pannello di controllo" – Vedere "Dispositivi e stampanti".

2. Fare clic sulla stampante, sul menu a discesa, selezionare "Proprietà stampante".

3. Entrare nella opzione "Impostazioni secondarie" e imposta l'apposita opzione "Spegnimento automatico".

4. Fare clic su "OK" per completare l'impostazione.

| Nota: | • Modelli del pannello di controllo LCD possono impostare la funzione di spegnimento automatico tramite i pulsanti del pannello di controllo, vedere il capitolo 9.1.6. • I singoli paesi (o regioni) non supportano la funzione di impostazione spegnimento automatico.

7.9.Apertura del documento Guida

Aprire "Preferenze stampa" e fare clic sul pulsante "Guida" (solo per sistema operativo Windows). Il documento contiene la Guida utente dove sono reperibili le informazioni sulle impostazioni di stampa.