9.常规设置

本章主要介绍一些常用设置。

9.1.系统设置

9.1.1.语言设置

“语言设置”用来选择控制面板的显示语言。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。

3)按“OK”键选择“1.语言设置”选项，进行语言设置，如下图：

9.1.2.休眠时间设置

休眠模式能有效降低打印机能耗，“休眠时间设置”可以选择设备进入休眠模式之前的闲置时间。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“2.休眠时间设置”选项，按“OK”键，进行相应的休眠时间设置。

| 注： | • 打印机处于休眠状态时，按任意键或者发送打印作业，可以唤醒打印机。 • 网络打印机可通过内嵌Web服务器设置休眠时间（请参阅第6.2.3.2章）。

9.1.3.省墨

您可以选择省墨，省墨模式可以减少碳粉损耗、降低打印成本，当省墨模式为“开启”时，打印输出的颜色将偏淡。默认设置为“关闭”。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 省墨”选项，按“OK”键，开启/关闭省墨模式。

9.1.4.静音打印

设置静音模式，可以实现较小噪音的降速打印，当静音模式为“开启”时，打印以低速度进行打印。默认设置为“关闭”。

1)按“菜单”键进入菜单设置界面。

2)按“OK”键选择“1.系统设置”选项。

3)按方向键“▲”或“▼”选择“4.静音打印”选项，按“OK”键，开启/关闭静音模式。

9.1.5.恢复出厂设置

“恢复出厂设置”用来恢复打印机的默认设置，恢复出厂设置完成后，打印机会自动重启。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“5.恢复出厂设置”选项，按“OK”键。

| 注： | • 网络打印机可通过内嵌Web服务器恢复出厂设置（请参阅第6.2.4章）。 • LED控制面板的打印机，按下电源键开机后，按住取消/继续按键超过2秒，直到面板上两个状态灯同时绿灯闪烁后松开按键，等待恢复出厂设置，完成后打印机自动重启。

9.1.6.自动关机设置

“自动关机设置”用来设置打印机关机条件和关机延时时间。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“6.自动关机设置”选项，按“OK”键，进行关机条件和关机延时设置。

| 注： | 自动关机条件设置选项： • 无端口连接关机（出厂默认该设置）：所有端口未连接、Wi-Fi机型Wi-Fi功能关闭、打印机处于待机或休眠状态。 • 空闲状态关机：打印机处于待机或休眠状态。 • 打印机满足自动关机条件，等待所设置的时间后将自动关机。 • 产品关机后，耗电量为0.5W或更低。 • 个别国家（或地区）不支持自动关机设置功能。

9.2.网络设置

您可以通过网络设置，查看或设置网络状态。

1）按“菜单”键进入菜单设置界面。

2）按方向键“▲”或“▼”选择“3.网络设置”选项，按“OK”键，对“有线网络设置”、“无线网络设置”、“Wi-Fi 直连”选项进行设置。

| 注： | • 若要手动设置IP地址、子网掩码、网关，按方向键“▲”从“0-9”循环累加数值，按方向键“▼”循环自左向右移动输入位置，按“OK”键保存设置，按“返回”键返回上一级菜单。

9.3.网络信息

您可以通过网络信息，查看网络状态。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“4.网络信息”选项，按“OK”键，可查看“有线网络信息”、“无线网络信息”、“Wi-Fi 直连信息”相应的信息。

9.4.打印信息报告

您可以通过操作控制面板打印信息报告。这些页面可以帮助您了解产品信息、诊断和解决产品故障。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“5.打印信息报告”选项。

3) 按“OK”键进入信息报告打印，您可以根据需要打印产品报告。

可打印的产品报告有演示页、信息页、菜单结构页、网络配置页、Wi-Fi热点列表页、PCL字体列表页、PS字体列表页。

| 注： | • 以上的产品报告为最全的产品报告，您实际使用机型的产品报告可能与以上的产品报告存在差异。