8. הדפסה ניידת

8.1 הדפסה ניידת ממכשיר אנדרואיד

8.1.1 Pantum

האפליקציה Pantum Print היא אפליקציה ללא תשלום, שבאמצעותה ניתן להדפים ישירות מ TXT, PDF, מסמכים משרדיים, תמונות ודפי אינטרנרט מהטלפון הנייד או מהטבלט.

8.1.1.1 מערכות הפעלה ויישומים הנתמכים על ידי Pantum

מדפסת זאת, Pantum Print רלוונטי למערכת ההפעלה Android OS 4.4-7.0. כרגע Pantum Print תומכת ב TXT, PDF, מסמכים משרדיים, תמונות ואינטרנט.

8.1.1.2 כיצד להוריד את יישום Pantum App

1. ניתן להוריד את היישום מאתר האינטרנט הרשמי שלו בכתובת http://www.pantum.com, בישראל: http://www.pantum.co.il ולהיכנס אל שירותים ותמיכה > הורדת מנהל התקן מדפסת > בחירת דגם מדפסת > הורדה והתקנה

2. ניתן להיכנס אל "חנות Google Play > יישומים", לחפש Pantum Mobile Printing, להוריד ולהתקין.

8.1.1.3 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד אנדרואיד.

8.1.4.4 כיצד להשתמש ביישום Pantum

1. הפעילו את המדפסת.

2. נא לוודאי כי מכשיר אנדרואיד ומדפסת הרשת האלחוטית חוברו (נא לעיין בפרק 5 להגדרה).

3. לחצו על צלמית “PANTUM” על המסך הראשי של מכשיר אנדרואיד ואז יופיע הממשק הבא.

4. בחרו את האפשרות המתאימה בתפריט הראשי (לדוגמה, הדפסה מאלבום), סמנו את התצלומים שעליכם להדפיס ולחצו על “הגדרות הדפסה”.

5. בחרו את המדפסת שצריך לחבר, הגדירו את פרמטרי ההדפסה ואז לחצו על לחצן “הדפסה”, המדפסת תתחיל להדפיס.

| הערה | • אם ההדפסה נכשלה, נא לבדוק אם מכשיר האנדרואיד מחובר לרשת האלחוטית שהמדפסת מחוברת לה. • אם המכשיר הנייד אנדרואיד לא גילה מדפסת, נא לבדוק האם אספקת החשמל למדפסת מופעלת והמדפסת מופעלת.

8.1.2 תקן הדפסה ניידת Mopria

תקן הדפסה ניידת Mopria מצריך התקנת Mopria Print Service על מכשיר האנדרואיד. ניתן להדפיס תצלומים, דוא"לים, דפי אינטרנט וקבצים.

8.1.2.1 מערכות ההפעלה והיישומים התומכים בתקן הדפסה ניידת Mopria

1. תקן הדפסה ניידת Mopria מתאים לאנדרואיד 4.4 או יותר.

2. תקן הדפסה ניידת Mopria נתמך על ידי יישומים, לדוגמה מיקרוסופט אופיס 1.01(16.0.4201.1006) או יותר, Adobe Reader (V11.7.1) או יותר.

למידע נוסף על היישומים התומכים בתקן הדפסה ניידת Mopria , נא לבקר באתר:http://mopria.org/spotlight-wall

8.1.2.2 כיצד להוריד את Mopria Print Service

1. הורידו את Mopria Print Service מחנות Google Play והתקינו אותו על מכשיר האנדרואיד.

8.1.2.3 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד אנדרואיד.

8.1.2.4 כיצד להשתמש בתקן הדפסה ניידת Mopria

פני ההדפסה, נא להגדיר את Mopria Print Service למצב "מופעל".

1. נא ללחוץ על "הגדרות" במסך הבית על המכשיר הנייד אנדרואיד, ולבחור "הדפסה".

2. להגדיר את Mopria Print Service למצב "מופעל".

כל שאר תוספי ההדפסה צריכים להיות מושבתים בעת שימוש בפונקצית תקן ההדפסה הניידת Mopria .

שלבי ההדפסה עשויים להשתנות על פי היישומים, קחו לדוגמא את יישום Adobe Reader בהסבר הבא.

1. הפעילו את המדפסת.

2. חברו את המכשיר הנייד אנדרואיד לרשת האלחוטית של המדפסת (נא לעיין בפרק 5 לשיטת החיבור).

3. פתחו את הקבצים להדפסה עם Adobe Reader על מכשיר אנדרואיד.

4. לחצו על .

5. לחצו על “הדפסה”.

6. נא לוודא כי נבחרה מדפסת Pantum .

אם בחרתם מדפסת אחרת (או לא בחרתם מדפסת כלשהי), נא ללחוץ על התפריט הנפתח של המדפסת ולבחור את מדפסת Pantum שלכם.

7. הגדירו פרמטרים להדפסה, לדוגמה דפסת דפים.

8. לחצו על “הדפסה”.

| הערה | • אם ההדפסה נכשלה, נא לבדוק אם מכשיר האנדרואיד מחובר לרשת האלחוטית שהמדפסת מחוברת לה. • אם המכשיר הנייד אנדרואיד לא גילה מדפסת, נא לבדוק האם אספקת החשמל למדפסת מופעלת והמדפסת מופעלת.

8.1.3 קוד חיבור מהיר QR

סרוק את קוד QR בעמוד המידע של המדפסת עם אפליקצית Pantum Print Android , כדי לחבר מכשיר נייד למדפסת באופן מהיר ואלחוטי.

| הערה： | • חלק מהמודלים אינו מתאים לחיבור מהיר בקוד QR. אם אינך בטוח, נא לפנות לשרות לקוחות של Pantum. • זמן ומרחק הנדקשים לסריקת קוד QR משתנים מטלפון לטלפון.

8.1.3.1 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד של Android OS 4.4-7.0.

8.1.3.2 שיטה של חיבור מהיר בקוד QR

1. יש להדליק את ספק הכוח של המדפסת ומכשיר הנייד.

2. וודאו כי הורדתם והתקנתם את הגירסה החדשה ביותר של האפליקציה "Pantum Print" במכשיר הנייד (לפי הוראות הנמצאות בפרק 8.1.1.2 על הורדת האפליקציה "Pantum Print") ויש גם לוודא Wi-Fi Direct הופעל במדפסת. (לפי הוראות בפרק 5.2.2 על הפעלת Wi-Fi Direct.)

3. לחץ "מפתח תפריט" - "הגדרת תפריט" - "דוח אינפורמציה" בלוח הבקרה של המדפסת, כדי להדפיס את תצורת הרשת.

4. לחץ על אפליקצית "Pantum Print" במכשיר הנייד Android, ובחר " סוג חיבור מדפסת" בממשק הבא.

5. הכנס ממשק "סוג חיבור מדפסת" בחר "חיבור מהיר בקוד QR", וסרוק את קוד ה QR בתצורת הרשת.

6. המכשיר הנייד יתחבר עם המדפסת באופן אוטומטי לאחר סריקה מוצלחת של קוד ה QR.

| הערה： | • אם החיבור דרך סריקת קוד QR נכשל, היציאה תתבצע לאחר 2 דקות.

8.1.4 חיבור מהיר של WPS

תחבר את המכשיר הנייד למדפסת בצורה אלחוטית מהירה עם האפליקציה Pantum Print Android וחיבור מהיר של WPS למדפסת.

| הערה： | • חלקים של המודלים אינם מתאימים לחיבור מהיר בWPS. אם אינך בטוח, נא לפנות לשרות לקוחות של Pantum.

8.1.4.1 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד של Android OS 4.4-7.0.

8.1.4.2 שיטה של חיבור מהיר בקוד WPS

1. יש להדליק את ספק הכוח של המדפסת ומכשיר הנייד.

2. וודאו שהורדתם ולהתקנתם את הגירסה חדשה ביותר של האפליקציה "Pantum Print" במכשיר הנייד (לפי הוראות הנמצאות בפרק 8.1.1.2 על הורדת האפליקציה "Pantum Print") .

3. לחץ על אפליקצית "Pantum Print" במכשיר הנייד Android, ובחר " סוג חיבור מדפסת" בממשק הבא.

4. הכנס ממשק " סוג חיבור מדפסת" ובחר "חיבור מהיר WPS".

5. לחץ על כפתור "Wi-Fi" בלוח הבקרה של המדפסת במשך 2 שניות או יותר, ממשק ה " חיבור Wi-Fi" יופיע ובחר "חבר טלפון נייד ל WPS".

6. אנא המתן עד שתופיעה ההודעה "חיבור מהיר בWPS הצליח" בטלפון הנייד, זה יאשר שהחיבור של המכשיר הנייד עם המדפסת בוצע.

| הערה： | • אם חיבור של WPS נכשל, הוא יצא אחרי 2 דקות.

8.1.5 פונקצית תקשורת טווח אפס (NFC)

פונקצית תקשורת טווח אפס מאפשרת העברת נתונים מנקודה לנקודה ללא חיבור בין מכשירים אלקטרוניים. כדי להשתמש בפונקציה זו, צריך להתקין את יישום Pantum APP על טלפון נייד התומך בתקשורת טווח אפס, או לבצע הדפסה ניידת באמצעות תקן Mopria לאחר סיום חיבור Wi-Fi Direct באמצעות פונקצית תקשורת טווח אפס.

| הערה | • זיהוי תקשורת טווח אפס מושפע מהחומר של הטלפון ולא תמיד ניתן לשימוש. • זמן מרחק המגע עשויים להשתנות בשל סוגי הטלפונים הניידים שנעשה בהם שימוש.

8.1.5.1 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית Wi-Fi Direct .

2. מכשירים ניידים של אנדרואיד 5.0 או יותר תומכים בפונקצית תקשורת טווח אפס ופונקצית Wi-Fi Direct.

8.1.5.2 כיצד להשתמש בפונקצית תקשורת טווח אפס להדפסה

1. בדקו אם פונקציות תקשורת טווח אפס ו-Wi-Fi Direct מאופשרות על המכשיר הנייד ואם פונקצית Wi-Fi Direct של המדפסת מאופשרת. (נא לעיין בפרק 9.2 לאפשור פונקצית Wi-Fi Direct).

2. הקישו בעדינות על סימן תקשורת טווח אפס המציין את אנטנת תקשורת טווח אפס (בדרך כלל בצדו האחורי של המכשיר הנייד) על המדפסת והמתינו מספר שניות; אז יישום המדפסת יתחיל לפעול והמכשיר הנייד יתחבר למדפסת.

| הערה | • יתכן כי בחלק מהמכשירים הניידים, אנטנת תקשורת טווח אפס לא תהיה בצדם האחורי. לפני הנגיעה, נא לבדוק את מיקום אנטנת תקשורת טווח אפס של המכשיר הנייד שלכם. • אם המכשיר הנייד אינו מותקן עם יישום Pantum App, הקישור להורדת יישום Pantum App יצוץ מיד. נסו שוב לאחר הורדת והתקנת היישום.

3. בחרו את התוכן להדפסה והגדירו את פרמטרי ההדפסה לפי הצרכים שלכם.

4. לחצו על הדפסה והמדפסת תתחיל בהדפסה.

8.2 הדפסה ניידת ממכשיר iOS

8.2.1 Pantum

Pantum הוא יישום חינם שניתן להדפיס באמצעותו קבצי TXT, תצלומים ודפי אינטרנט ישירות מהסמארטפון או הטאבלט שלכם.

8.2.1.1 מערכות הפעלה ויישומים הנתמכים על ידי Pantum

Pantum תואם לאנדרואיד 6.0 או יותר. Pantum תומך כיום רק בהדפסת קבצי TXT, תצלומים ודפי אינטרנט.

8.2.1.2 כיצד להוריד את יישום Pantum App

1. לחצו על צלמית App Store, לכו אל ממשק החיפוש, הזינו “PANTUM” או “Pantum print” בסרגל החיפוש והורידו והתקינו על ממשק מכשיר iOS להורדה.

8.2.1.3 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד iOS.

8.2.1.4 כיצד להשתמש ביישום Pantum

1. הפעילו את המדפסת.

2. חברו את המכשיר הנייד iOS לרשת האלחוטית של המדפסת (נא לעיין בפרק 5 לשיטת החיבור).

3. לחצו על צלמית “PANTUM” על המסך הראשי של מכשיר iOS ואז יופיע הממשק הבא.

4. בחרו את האפשרות המתאימה בתפריט הראשי (לדוגמה, הדפסה מאלבום), סמנו את התמונה שעליכם להדפיס ואז לחצו על .

5. בחרו את המדפסת שצריך לחבר, הגדירו את פרמטרי ההדפסה ואז לחצו על לחצן “הדפסה”, המדפסת תתחיל להדפיס.

| הערה | • אם ההדפסה נכשלה, נא לבדוק אם מכשיר iOS מחובר לרשת האלחוטית שהמדפסת מחוברת לה. • אם מכשיר iOS אינו יכול לגלות מדפסת, נא לבדוק אם אספקת החשמל למדפסת מופעלת ואם המדפסת מופעלת.

8.2.2 תקן הדפסה ניידת AirPrint

רק מדפסות התומכות בפונקצית AirPrint יכולות לבצע הדפסת AirPrint. נא לבדוק אם קיים סימן AirPrint על אריזת המדפסת כדי לגלות האם המדפסת תומכת בפונקצית AirPrint.

8.2.2.1 מערכות הפעלה הנתמכות על ידי תקן הדפסה ניידת AirPrint

iOS 7.0 או יותר.

8.2.2.2 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד iOS.

8.2.2.3 כיצד להשתמש בתקן הדפסה ניידת AirPrint

שלבי ההדפסה עשויים להשתנות על פי היישומים, קחו לדוגמא PDF בהסבר הבא.

1. הפעילו את המדפסת.

2. חברו את המכשיר הנייד iOS לרשת האלחוטית של המדפסת (נא לעיין בפרק 5 לשיטת החיבור).

3. פתחו את הקבצים שעליכם להדפיס בפורמט PDF על מכשיר iOS.

4. לחצו על .

5. לחצו על “הדפסה”.

6. נא לוודא כי נבחרה מדפסת Pantum .

אם בחרתם מדפסות אחרות (או לא בחרתם מדפסת כלל), נא ללחוץ על אפשרות המדפסת ולבחור את מדפסת Pantum שלכם.

7. הגדירו פרמטרים להדפסה כגון מספר העותקים להדפסה.

8. לחצו על “הדפסה”.

| הערה | • אם ההדפסה נכשלה, נא לבדוק אם מכשיר iOS מחובר לרשת האלחוטית שהמדפסת מחוברת לה. • אם המכשיר הנייד iOS לא גילה מדפסת, נא לבדוק האם אספקת החשמל למדפסת מופעלת והמדפסת מופעלת.