前言

歡迎您使用奔圖系列產品！

對您使用奔圖系列產品我們表示衷心的感謝！

為了保障您的切身權益，請認真閱讀下麵的聲明內容。

法律說明

商標

PANTUM和PANTUM標識是珠海奔圖電子有限公司註冊的商標。

Microsoft®、Windows®、Windows server® 和Windows Vista®是微軟公司在美國和其他國家註冊的商標和注冊商標。

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup(WPS)、WPA、WPA2和Wi-Fi Protected Access是Wi-Fi Alliance的商標。

對於本使用者指南涉及的軟體名稱，其所有權根據相應的授權合約由所屬公司擁有，引用僅供說明。

本使用者指南涉及的其他產品和品牌名稱為其相應所有者的注冊商標、商標或服務標章，引用僅供說明。

版權

本使用者指南版權歸珠海奔圖電子有限公司所有。

未經珠海奔圖電子有限公司事先書面同意，禁止以任何手段或形式對本使用者指南進行複印、翻譯、修改和傳送。

版本：V1.3

免責聲明

為了更好的使用者體驗，珠海奔圖電子有限公司保留對本使用者指南作出更改的權利。如有更改，恕不另行通知。

使用者未按使用者指南操作，而產生的任何損害，應由本人承擔。同時，珠海奔圖電子有限公司除了在產品維修書或服務承諾作出的明示擔保外，也未對本使用者指南（包括排版或文字）作出任何明示或默示的擔保或保證。

本產品被用於某些檔案或影像的複印、列印、掃描或其他形式時，可能違反您所在地的法律。您如果無法確定該使用是否符合所在地法律時，應向法律專業人士諮詢後進行。

此產品僅適用於非熱帶，海拔2000米及以下地區安全使用。

維修保證

企業承諾，在停產後至少5年內，保證提供產品在正常使用範圍內可能損壞的備件。

消耗材料的供應

企業承諾，在停產後至少5年內，提供產品的消耗材料。

安全防範措施

雷射安全

雷射輻射對人體有害。由於雷射元件完全密閉在印表機內，雷射輻射不會洩露。為了避免雷射輻射，請不要隨意拆機！

本機遵循CFR標準的1類雷射產品。本機帶有Ⅲb類的雷射二極體，在雷射元件中無雷射輻射的外泄。

本機內部的雷射元件上貼有如下標籤：

安全警告

在使用本印表機前，請注意如下安全警告：

警告
| 印表機內部有高壓電極。在清潔印表機之前，請確保已切斷電源！ |
| 請勿用濕手插拔電源線插頭，以免導致電擊。 |
| 印表機列印時和列印後，定影元件會處於高溫狀態，請勿觸摸定影單元（圖示陰影部分），以免造成燙傷！ |
| 定影單元有高溫警示標籤，請勿移動或損壞該標籤。 |

注意事項

使用印表機前的注意事項：

1. 閱讀和理解所有說明；

2. 瞭解電器使用的基本常識；

3. 遵循裝置上標識或隨機手冊上的警告和說明；

4. 如果操作說明與安全訊息有衝突，請以安全訊息為准；您可能錯誤理解了操作說明；如果您不能解決衝突，請撥打售後電話或與服務代表聯繫以尋求説明；

5. 清潔之前，請將電源線從AC電源插座拔下。請勿使用液體或氣霧清潔劑；

6. 請勿將本裝置放在不穩定的檯面上，以免跌落造成嚴重損壞；

7. 請勿將任何物體放置於裝置頂部，以免裝置部件溫度升高，從而造成損壞或者火災；

8. 嚴禁將本裝置置於散熱器、空調或通風管附近；

9. 請勿在電源線上壓任何物品；請勿將本裝置放在人們可能會踩到其電源線的地方；

10. 插座和延長線不要超載；這可能會降低性能，以及造成火災或電擊；

11. 謹防小動物咬噬AC電源線和電腦介面線；

12. 切勿讓尖銳物品刺穿裝置槽孔，以免觸到內部高壓裝置，造成火災或電擊；切勿讓任何液體濺到裝置上；

13. 請勿拆解本裝置以免造成電擊；需要修理時應請專業維護人員進行；開啟或卸下護蓋時會有電擊或其它危險；不正確的拆裝可能會導致以後使用時造成電擊；

14. 若出現以下情況，請將裝置從電腦和牆上AC電源插座上拔下，並聯絡專業維修人員進行維護：

• 裝置中濺入了液體。

• 裝置受到雨淋或進水。

• 裝置跌落，或機殼摔壞。

• 裝置性能發生明顯變化。

15. 只調整操作說明中提到的控制；不正確地調整其它控制可能會造成損壞，並且需要專業維修人員用更長時間才能修好；

16. 避免在雷暴天氣使用本裝置，以免遭到電擊；如果可能，請在雷雨期間拔下AC電源線；

17. 如果連續列印多頁，出紙盤的表面會變得很燙，當心不要觸碰此表面，並讓兒童遠離此表面；

18. 與該印表機相連的設備的信號線不能連接到戶外；

19. 在換氣不暢的房間中長時間使用或列印大量文件時，請您適時換氣；

20. 待機狀態下，產品未接收到工作指示一段時間後（如1分鐘），會自動進入節電（休眠）模式；只有當產品無任何外接輸入電源相連時才能實現零能耗；

21. 本產品為Class I 等級設備，使用時必須將其連接到帶有保護性接地線的電源插座上；

22. 本產品運輸過程中請按照產品包裝箱運輸標識放置；

23. 本產品為低電壓設備，在低於本產品規定電壓範圍時，使用過程中如出現印表機內的碳粉脫落，或啟動出現啟動緩慢等故障，請參見產品注意事項或連絡奔圖售後服務中心；

24. 本產品為整機銷售，消費者可到奔圖售後服務中心購買所需配件。如銷售產品與包裝清單不一致，請到產品指定售後服務中心進行處理；

25. 請將本產品安裝在溫度介於10°C至35°C之間，相對濕度介於20%至80%之間的地方；

26.低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

27. 請妥善保管本手冊。

法規訊息

| 此符號表明不能將該產品與其它廢物一起隨意丟棄。更妥善的做法，您應該將廢棄設備送到指定的收集點，以便回收利用廢棄的電氣和電子設備。
| 本產品適合室內使用，不適合室外使用。
| 歐共體(EC)指令合規性 本產品符合歐共體理事會2014/30/EU和2014/35/EU指令的成員國近似和協調法規中涉及電磁相容性和電氣設備安全性（為在特定電壓範圍內使用）的保護要求。 本產品製造商為：中華人民共和國廣東省珠海市珠海大道3883號01棟3樓中區A珠海奔圖電子有限公司。 有關這些指令要求的合規聲明，可向授權代表索取。 本產品符合EN55032的B級範圍和EN60950的安全要求。
| 本產品僅適用於非熱帶地區安全使用。
| 本產品僅適用於海拔2000米及以下地區安全使用。

產品中有毒有害物質或元素名稱及含量：
設備名稱：黑白雷射單功能印表機 型號（型式）：P3300DW （詳見用戶手冊首頁） Equipment name Type designation (Type)
單元Ｕnit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols
鉛Lead (Pb) | 汞Mercury (Hg) | 鎘Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
金屬部件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
電線電纜 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
線路板組件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
碳粉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.