13. מפרטי מוצרים

| הערה | • ערכי המפרט משתנים במקצת במדפסות מדגמים שונים עם פונקציות שונות, ומפרטי המוצר משתנים בין ארצות ואזורים שונים. • ערכים אלו מבוססים על הנתונים הראשוניים. למידע נוסף על המפרטים האחרונים, נא לבקר באתר החברה בכתובת: www.pantum.com, בישראל: www.pantum.co.il .

13.1 סקירה כללית של מפרט המוצר

ממדי המוצר (רוחב x עומק x גובה) | 333x355x215 מ"מ
משקל המוצר | 6.8 ק"ג
סביבת הדפסה | טווח טמפרטורה: 10~32 מעלות צלסיוס
טווח לחות הדפסה: 20%-80% לחות יחסית
מתח הספק | דגם 110 וולט: זרם חילופין של 100-127, 50/60 הרץ, 9 אמפר
דגם 220 וולט: זרם חילופין של 220-240, 50/60 הרץ, 4.5 אמפר
רעש (רמת לחץ אקוסטי) | הדפסה/סריקה: ≤(52dB(A
המתנה: ≤(30dB(A
מצב שקט: ≤(46dB(A
הזנת זמן המתנת רשת: | 1 דקה
צריכת חשמל | המתנה ברשת: 1.72 וואט
המתנה: ≤50 וואט
השבתה: ≤ 0.5 וואט
TEC: תאום לדרישות תקן EnergyStarV2.0 ודירוג יעילות האנרגיה הסיני
מערכת הפעלה | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012 (32/64 סיביות)
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
(Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04
iOS 6.0 או יותר (לא כולל iOS 6.0)
Android 4.4-7.0
(NeoKylin (Loongson V6.0 Build0341050
ממשק תקשורת | USB 2.0 (עתיר מהירות)
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
IEEE802.11b/g/n (תומך WPS)
זמן הדפסת הדף הראשון | ≤8.5 שניות
מספר עותקים מודפסים מרבי לחודש | 25,000 דפים
גודל הדפסה מקסימאלי | 216x356 מ"מ