8.Impresión móvil

8.1.Impresión móvil de dispositivo Android

8.1.1.Impresión de Pantum

Pantum Print es una aplicación gratuita, con la cual puede imprimir directamente TXT, PDF, documentos de Office, imágenes y Web en su teléfono móvil o Tableta PC.

8.1.1.1.El sistema operativo y el software de aplicación compatible con la impresión Pantum

Pantum Print soporta Android OS 4.4-7.0. Actualmente, Pantum Print soporta TXT, PDF, documentos de Office, imágenes y Web.

8.1.1.2.Cómo descargar el software de aplicación de Pantum

1. Se puede descargar e instalar desde la página oficial http://www.pantum.com> servicios y apoyo> descargar drive> seleccione el modelo de impresora>descargar e instalar.

2. Se puede Google Play Store> Apps> búsqueda de Pantum Mobile Printing> descargar e instalar.

8.1.1.3.Preparaciones

1. Impresora con función de red inalámbrica.

2.Dispositivo móvil Android.

8.1.1.4.Cómo utilizar la impresión de Pantum

1. Encienda la alimentación de la impresora.

2. Para asegurar que el dispositivo móvil Android está conectado a una impresora de red inalámbrica (modo de configurar, véase el capítulo 5).

3. En el dispositivo móvil de Android, haga clic en el icono "PANTUM" en la pantalla principal,aparece la siguiente interfaz.

4. En el menú principal, seleccione las opciones apropiadas (por ejemplo: impresión desde la de álbumes), comprobar la imagen que necesita para imprimir, haga clic en la configuración de impresión ".

5. Seleccione la impresora que necesita ser conectada, ajuste el parámetro de impresión, haga clic en el botón "Print", y la impresora comienza a imprimir.

| Nota: | • Si la impresión no funciona, por favor, compruebe si el dispositivo móvil Android está conectado a la red inalámbrica de la impresora. • Si el dispositivo móvil Android no ha detectado ninguna impresora, compruebe si la impresora está conectada a la fuente de alimentación, y si la impresora está encendida o no.

8.1.2.Mopria Impresión móvil

Mopria impresión móvil requiere la instalación de Mopria Print Service en dispositivos móviles Android Mopria. Puede imprimir fotos, correo electrónico, páginas web y documentos.

8.1.2.1.Sistemas y programas de aplicación que soporta la impresión móvil Mopria

1. La impresión móvil de Mopria es aplicable para Android4.4 o versiones más actualizadas.

2. La impresión móvil de Mopria soporta Microsoft Office 1.01(16.0.4201.1006) o versiones más actualizadas, Adobe Reader(V11.7.1)o versiones más actualizadas ,etc.

Para saber más programas que soporta la impresión móvil, por favor consulte: http://mopria.org/spotlight-wall

8.1.2.2.Cómo descargar Mopria Print Service

1. Descargar e instalar Mopria Print Service a Android dispositivo móvil de Google Play.

8.1.2.3.Preparaciones

1. Impresora con función de red inalámbrica.

2. Dispositivo móvil Android.

8.1.2.4.Cómo usar la impresión móvil Mopria

Antes de imprimir, encienda la función de Mopria Print Service.

1. Haga clic de “Configuración”en la pantalla de su dispositivo móvil Android, elija "Print".

2.Configure el Mopria print service "Sí".

Todos los otros plug-ins de impresión deben ser cerradas cuando se utiliza la función de impresión móvil Mopria.

El proceso de impresión puede ser variable por la diferencia de programas, el siguiente es un ejemplo de Adobe Reader para explicarlo.

1. Encienda la alimentación de la impresora.

2. La red inalámbrica para la conexión entre dispositivo móvil Android y la impresora( Por favor consulte al Capítulo 5).

3. En dispositivos móviles Android, utilizar Adobe Reader para abrir el documento que necesita para imprimir.

4. Haga clic en .

5. Haga clic en "Print".

6. Asegurar que se ha elegido la impresora Pantum.

Si usted ha elegido otra impresora (o no ha elegido ninguna impresora), por favor haga un clic en el menú de la impresora, luego elija su impresora Pantum.

7. Configuar los parámetros de la impresión, por ejemplo el número de páginas.

8. Haga clic en "Print".

| Nota: | • Si la impresión no funciona, por favor, compruebe si el dispositivo móvil Android está conectado a la red inalámbrica de la impresora. • Si el dispositivo móvil Android no ha detectado ninguna impresora, compruebe si la impresora está conectada a la fuente de alimentación, y si la impresora está encendida o no.

8.1.3. Código QR para conexión rápida

Escanee el código QR en la página de info. de impresora de la impresora con la APP Android "Pantum Print" para conectar el dispositivo móvil con la impresora rápida e inalámbricamente.

| Nota: | • Algunos modelos no soportan el código QR para conexión rápida. Si tiene alguna duda, consulte con Pantum Customer Services. • El tiempo y distancia requeridos para escanear el código QR varía de teléfono a teléfono.

8.1.3.1.Preparaciones

1. Impresora con función de red inalámbrica.

2. Dispositivo móvil con Android OS 4.4-7.0.

8.1.3.2.Método de código QR para conexión rápida.

1. Encienda la alimentación de la impresora y el dispositivo móvil.

2. Verifique que la última versión de la APP "Pantum Print" esté descargada e instalada en el dispositivo móvil (Consulte el Capítulo 8.1.1.2 para saber cómo descargar la APP "Pantum Print"), y el Wi-Fi Direct esté activado en la impresora. (Consulte el Capítulo 5.2.2 para saber cómo activar Wi-Fi Direct.)

3. Pulse la "Tecla menú"-"Menú de ajustes"-"Informe de info." en el panel de control de la impresora para imprimir la página de configuración de red.

4. Haga clic en la APP "Pantum Print" en el dispositivo móvil Android, y seleccione "Tipo de conexión de impresora" en la siguiente interfaz.

5. Entre en la interfaz de "Tipo de conexión de impresora", seleccione "Código QR para conexión rápida", y escanee el código QR en la configuración de red.

6. El dispositivo móvil se conectará con la impresora automáticamente después de escanear el código QR con éxito.

| Nota: | • Si la conexión por escaneo de código QR falla, se cerrará después de 2min.

8.1.4.Conexión rápida WPS

Conecte rápida e inalámbricamente el dispositivo móvil con la impresora con la APP Android "Pantum Print" y la conexión rápida WPS en la impresora.

| Nota: | • Algunos modelos no soportan la conexión rápida WPS. Si tiene alguna duda, consulte con Atención a Clientes Pantum.

8.1.4.1.Preparaciones

1. Impresora con función de red inalámbrica.

2. Dispositivo móvil con Android OS 4.4-7.0.

8.1.4.2.Método de WPS para conexión rápida

1. Encienda la alimentación de la impresora y el dispositivo móvil.

2. Verifique que la última versión de la APP "Pantum Print" esté descargada e instalada en el dispositivo móvil (Consulte el Capítulo 8.1.1.2 para saber cómo descargar la APP "Pantum Print").

3. Haga clic en la APP "Pantum Print" en el dispositivo móvil Android, y seleccione "Tipo de conexión de impresora" en la siguiente interfaz.

4. Entre en la interfaz "Tipo de conexión de impresora", y seleccione "Conexión rápida WPS".

5. Pulse la tecla "Wi-Fi" en el panel de control de la impresora durante 2s o más, aparecerá la interfaz de "Conexión Wi-Fi", y seleccione "CNCT TM a WPS".

6. Espere hasta que aparezca el mensaje "Conexión rápida WPS completada con éxito" en su teléfono móvil, lo que significa que la conexión del dispositivo móvil con la impresora se realizó con éxito.

| Nota: | • Si la conexión WPS falla, se cerrará después de 2min.

8.1.5.Función NFC

NFC función (Communication de campo cercano), que permite el punto de contacto no al punto de transmisión de datos entre dispositivos electrónicos. Necesidad de apoyo de NFC teléfono móvil instalado en aplicaciones de impresión para la impresora Pantum, o a través de la NFC conexión Wi-Fi Direct completa de impresión móvil mopria para utilizar esta función.

| Nota: | • El reconocimiento de la NFC puede verse afectado por el material de la cubierta del teléfono no puede ser el uso normal. • Tiempo de pulsación y la distancia puede variar dependiendo del teléfono móvil.

8.1.5.1.Preparaciones

1. Impresora con la función Wi-Fi Direct.

2. Dispositivo móvil con Android 5.0 y superior que soporta la función NFC y de Wi-Fi Direct.

8.1.5.2.Cómo utilizar la función NFC para imprimir

1. Comprobar la función activada de conexión de NFC y Wi-Fi Direct, y la impresora está habilitada la función Wi-Fi Direct (Cómo habilitar la función de conexión Wi-Fi Direct, consulta el capítulo 9.2.)

2. Antena NFC en el dispositivo móvil (por lo general en la parte del dispositivo móvil) toca ligeramente la identificación NFC de la impresora. Espere unos segundos, el dispositivo móvil se conecta a la impresora.

| Nota: | • Para algunos dispositivos móviles, la antena NFC puede no estar en la parte posterior del dispositivo. Por favor, compruebe el tacto antes de que la ubicación de la antena NFC del dispositivo móvil. • Si no se instala el programa de aplicación de impresor Pantum que se ejecuta en el dispositivo móvil, que se abrirá automáticamente el enlace de descarga de la aplicación de Pantum. Descargar e instalar la aplicación y vuelve a intentarlo.

3. Optar por imprimir el contenido, de acuerdo con la necesidad de ajustar los parámetros de impresión.

4. Haga clic en la impresión, la impresora comienza a imprimir.

8.2.Impresión móvil de dispositivo iOS

8.2.1.Impresión de Pantum

Impresión de Pantum es una aplicación gratuita, que puede imprimir directamente imágenes y páginas web desde un teléfono o tablet PC inteligente.

8.2.1.1.El sistema operativo y el software de aplicación compatible con la impresión Pantum

Impresión Pantum adecuada para el sistema operativo de iOS 6 y superior. En la actualidad, la impresión Pantum sólo compatible con imágenes, impresión web.

8.2.1.2.Cómo descargar el programa de aplicación de Pantum

1. Haga clic en el icono de App Store de la interfaz de dispositivo móvil iOS > interfaz de búsqueda> Enter "PANTUM" o "impresión de Pantum" en el campo de entrada> descargar e instalar.

8.2.1.3.Preparaciones

1. Impresora con función de red inalámbrica.

2.Dispositivo móvil iOS.

8.2.1.4.Cómo utilizar la impresión de Pantum

1. Encienda la alimentación de la impresora.

2.La red inalámbrica para la conexión entre dispositivo móvil iOS y la impresora( Por favor consulte al Capítulo 5).

3. En el dispositivo móvil de iOS, haga clic en el icono "PANTUM" en la pantalla principal,aparece la siguiente interfaz.

4. Seleccione la opción correspondiente en el menú principal (tal ejemplo: imprimir del albúm ), marcar la imagen que desea imprimir, y haga clic en .

5. Seleccione la impresora que necesita ser conectada, ajuste el parámetro de impresión, haga clic en el botón "Print", y la impresora comienza a imprimir.

| Nota: | • Si la impresión no funciona, por favor, compruebe si el dispositivo móvil iOS está conectado a la red inalámbrica de la impresora. • Si el dispositivo móvil iOS no ha detectado ninguna impresora, compruebe si la impresora está conectada a la fuente de alimentación, y si la impresora está encendida o no.

8.2.2.AirPrint impresión móvil

Sólo la impresora que soporta la función AirPrint puede realizar la impresión AirPrint. Por favor, ver si la impresora está utilizando el logotipo AirPrint en la casilla para indicar si la impresora es compatible con la función AirPrint.

8.2.2.1.Sistema operativo móvil compatible con la impresión AirPrint

Aplicable a iOS 7.0 o superior.

8.2.2.2.Preparaciones

1. Impresora con función de red inalámbrica.

2.Dispositivo móvil iOS.

8.2.2.3.Cómo usar la impresión móvil AirPrint

El proceso de impresión puede ser variable por la diferencia de programas, el siguiente es un ejemplo de Adobe Reader para explicarlo.

1. Encienda la alimentación de la impresora.

2.La red inalámbrica para la conexión entre dispositivo móvil iOS y la impresora( Por favor consulte al Capítulo 5).

3. En el dispositivo iOS, utilice el PDF para abrir el documento que necesita para imprimir.

4. Haga clic en .

5.Haga clic en "Print".

6.Asegurar que se ha elegido la impresora Pantum.

Si ha seleccionado otra impresora (o no ha seleccionado una impresora), haga clic en las opciones de la impresora, y luego seleccione la impresora Pantum.

7. Ajustar los parámetros de impresión, tales como el número de copias impresas.

8.Haga clic en "Print".

| Nota: | • Si la impresión no funciona, por favor, compruebe si el dispositivo móvil iOS está conectado a la red inalámbrica de la impresora. • Si el dispositivo móvil iOS no ha detectado ninguna impresora, compruebe si la impresora está encendida y activada.