7.列印

7.1.列印服務

您可以通過“開始”—“裝置和印表機”—選擇相應的印表機—按一下滑鼠右鍵—在“列印喜好設定”中設定列印服務，部分服務如下：

服務 | 圖示
自動雙面列印 |
電子分頁 |
逆序列印 |
多頁合一 |
海報列印（僅適用於Windows系統） |
縮放列印 |
自訂大小 |

| 注： | • 以上說明以Windows 7系統為例。 • 您可以在多頁中選擇2x2海報列印，實現海報列印服務。 • 您可以開啟列印首選項，點擊説明按鈕，查看具體的服務解釋。如何開啟幫助檔案，請參閱第7.9章.。

7.2.列印設定

發送列印工作前，可通過以下兩種方式設定列印參數（如紙張種類、紙張大小和紙張來源）。

作業系統 | 臨時更改列印工作的設定 | 永久更改默認設定
Windows 7 | 1.點擊檔案服務表－列印－選擇印表機－印表機內容（具體步驟因作業系統不同而有差異）。 | 1.點擊開始服務表－控制台－裝置和印表機。 2.右鍵點擊印表機圖示，選擇列印首選項，更改設定並保存。
Mac OS | 1.點擊檔案服務表－列印。 2.在彈出的視窗更改設定。 | 1.點擊檔案服務表－列印。 2.在彈出的視窗更改設定，點擊保存預設定。（每次進行列印時，必須選擇預設定，否則按默認設定進行列印。）

| 注： | • 應用軟體設定優先順序高於印表機設定。

7.3.取消列印

在列印過程中可取消當前列印工作。對於LCD控制台的印表機，按下“取消”鍵取消當前列印工作，對於LED控制台的印表機，按“取消”鍵超過2秒鐘取消當前列印工作。

7.4.列印方式

本機可進行自動進紙匣列印和手動進紙匣列印。預設狀態為自動選擇，若手動進紙匣有列印介質，則優先列印手動進紙匣內的打印紙張。

7.4.1.自動進紙盒列印

在列印前，請確保自動進紙盒中已裝入相應數量的介質，且手動進紙盒內無列印介質。

| 注： | • 有關裝紙注意事項，請參閱第2章。 • 有關自動進紙盒列印的介質種類，請參閱第2.1章。

7.4.2.手動進紙盒列印

當您將紙張放入手動進紙盒時，本機將自動進入手動進紙模式。

| 注： | • 手動進紙模式是當手動進紙匣放入紙張時，優先從手動進紙盒送紙。 • 手動進紙盒一般用來列印特殊紙張，如信封紙、膠片紙等，且每次只能放入一張。 • 有關在手動進紙盒中裝紙，請參閱第2章。 • 有關可以通過手動進紙匣列印的介質種類，請參閱第2.1章。

7.5.自動雙面列印

本機支持普通紙的自動雙面列印。自動雙面列印支援的紙張大小：A4、Letter、 Legal、Oficio、Folio、16K。

| 注： | • 某些紙張介質不適於自動雙面列印，嘗試自動雙面列印可能會損壞印表機。 • 自動雙面列印不支援海報列印。 • 有關裝紙，自動進紙匣列印的介質種類，請參閱第2章。

7.5.1.雙面列印單元設定

為獲得最佳列印效果，您可以對雙面列印單元的紙張大小進行設定。若進行A4、16K雙面列印，需將撥塊調節到A4位置；若進行Letter、Legal、Folio、Oficio雙面列印，需將撥塊調節到Letter位置。

雙面列印單元設定步驟為：

1．抽出雙面列印單元。

2.將雙面列印單元的背面朝上。

3.調節紙張大小撥塊到A4或Letter位置，即可完成設定。

4.將雙面列印單元裝入印表機。

7.5.2.如何進行自動雙面列印

1.從應用程式（如記事本）開啟要列印的列印工作。

2.從“檔案”服務表中選擇“列印”。

3.選擇相應型號的印表機。

4.按一下“喜好設定”，進行列印配置。

5.選擇“基本”選項卡的“雙面列印”，選擇“長邊”或“短邊”選項。

6.按一下“確定”，完成列印設定。點擊“列印”，即可實現自動雙面列印。

7.6.精細模式列印

精細模式適用於工程圖紙及細線列印。

在印表機首選項的基本頁面，進行精細模式設定列印工作，即可實現精細模式列印。

7.7.靜音列印

設置靜音列印，可減小列印噪音，但列印速度將會有所降低。

靜音列印，操作步驟如下（適用於USB連接方式安裝的印表機）

以下步驟以Windows 7系統為例，您的電腦螢幕訊息可能因作業系統的不同而有差異。

1.進入電腦的“開始服務表”－“控制台”－查看“裝置和印表機”。

2.右鍵點擊印表機，在下拉式服務表，選擇“印表機內容”。

3.進入“輔助設定”選項。

4.勾選“靜音列印”，點擊“確定”，完成設定。

5.從應用程式開啟要列印的列印工作，選擇相應型號的印表機，根據需要進行列印配置。

6.點擊“列印”，即可實現靜音列印。

| 注： | • LCD控制台的印表機可直接通過控制台按鍵設定靜音列印，請參閱第9.1.4章。

7.8.自動關機設置

“自動關機設置”用來設置印表機關機條件和關機延時時間。

1.進入電腦的“開始功能表”－“控制台”－查看“設備和印表機”。

2.右鍵點擊印表機，在下拉式功能表，選擇“印表機屬性”。

3.進入“輔助設置”選項，進行相應的“自動關機設置”選項設置。

4.點擊“確定”，完成設置。

| 注： | • LCD控制台機型可通過控制台按鍵進行自動關機功能設置，請參閱第9.1.6章。 • 個別國家（或地區）不支援自動關機設置功能。

7.9.開啟幫助檔案

您可以開啟“列印喜好設定”，點擊“説明”按鈕（僅適用於Windows系統）。説明檔案中有印表機的使用指南，可通過使用指南瞭解列印的相關設定訊息。