8.移動列印

8.1.Android設備移動列印

8.1.1.奔圖列印

奔圖列印是一款免費的應用程式，您可以從智慧手機或平板電腦直接列印TXT文檔、PDF文檔、office檔、圖片和網頁。

8.1.1.1.奔圖列印支援的作業系統和應用軟體

奔圖列印適用於Android 4.4-7.0版本的作業系統。目前奔圖列印支援TXT文檔、PDF文檔、office檔、圖片和網頁。

8.1.1.2.如何下載奔圖列印應用軟體

1.您可以從官網http://www.PANTUM.com> 服務與支援 > 驅動下載 > 選擇印表機型號 > 下載並安裝。

2.您可以從Google Play Store > Apps > 搜尋 PANTUM Mobile Printing > 下載並安裝。

8.1.1.3.前期準備事項

1.具有無線網路服務的印表機。

2.Android 移動設備。

8.1.1.4.如何使用奔圖列印

1.開啟印表機電源。

2.確保Android移動設備與無線網路印表機已建立連接（如何配置，請參閱第5章）。

3.在Android移動設備，點擊主螢幕上的“PANTUM”圖示，彈出如下介面。

4.從主服務表中選擇相應選項（例：從相冊列印），勾選您需要列印的圖片，點擊“列印設定”。

5.選擇需要連接的印表機，設定列印參數，點擊“列印”按鈕，印表機開始列印。

| 注： | • 如果列印失敗，請檢查Android移動設備是否已連接到印表機所在的無線網路。 • 如果Android移動設備未偵測到任何印表機，請檢查印表機是否已接通電源，以及印表機是否開啟。

8.1.2.Mopria移動列印

Mopria移動列印需要在Android移動設備安裝Mopria Print Service。您可以列印照片、電子郵件、網頁和檔案。

8.1.2.1.Mopria移動列印支援的作業系統和應用軟體

1. Mopria移動列印適用於Android 4.4或更高版本。

2. Mopria移動列印支援的應用軟體有微軟Office 1.01(16.0.4201.1006) 或更高版本，Adobe Reader （V11.7.1）或更高版本等。

更多支援Mopria列印的軟體請訪問：http://mopria.org/spotlight-wall

8.1.2.2.如何下載Mopria Print Service

1. 從Google Play下載並安裝Mopria Print Service到Android移動設備。

2. 中國使用者請登錄<http://cn.mopria.org>下載Mopria列印服務，下載並安裝。

8.1.2.3.前期準備事項

1. 具有無線網路服務的印表機。

2. Android移動設備。

8.1.2.4.如何使用Mopria移動列印

列印前，先將Mopria Print Service設定為開啟。

1. 點擊Android移動設備主螢幕上的“設置”，選擇“列印”。

2. 將“Mopria Print Service”設定為“開啟”。

若要使用Mopria移動列印服務，需要將其他列印外掛程式設定為“關閉”。

列印步驟可能會因應用程式而異，以下以Adobe Reader為例進行說明。

1. 開啟印表機電源。

2. 確保Android移動設備與無線網路印表機已建立連接（如何連接，參閱第5章）。

3. 在Android移動設備上，使用Adobe Reader開啟您需要列印的檔案。

4. 點擊 。

5. 點擊“列印”。

6. 確保已選擇PANTUM印表機。

若您選擇了其他印表機（或沒有選擇印表機），請點擊印表機下拉式服務表，然後選擇您的PANTUM印表機。

7. 設定列印參數，如列印頁數。

8. 點擊“列印”。

| 注： | • 如果列印失敗，請檢查Android移動設備是否已連接到印表機所在的無線網路。 • 如果Android移動設備未偵測到任何印表機，請檢查印表機是否已接通電源，以及印表機是否已開啟。

8.1.3. 二維碼速連

通過Android版“奔圖列印”應用軟體，掃描印表機端列印的資訊頁上的二維碼資訊，快速將移動設備無線連接到印表機。

| 注： | • 部分機型不支援二維碼速連功能，如有疑問，請聯繫奔圖客服。 • 二維碼掃描時間及距離可能因所使用手機的不同而異。

8.1.3.1.前期準備事項

1. 具有無線網路功能的印表機。

2. Android 4.4-7.0系統的移動設備。

8.1.3.2.二維碼速連方法

1. 打開印表機和移動設備電源。

2. 檢查移動設備已下載並安裝最新的“奔圖列印”應用軟體（如何下載“奔圖列印”應用軟體，請參閱 第8.1.1.2章），並且印表機已啟用Wi-Fi熱點功能。（如何啟用Wi-Fi熱點功能，請參閱 第5.2.2章 。）

3. 印表機端按下印表機控制台“功能表鍵”－“功能表設置”－“資訊報告”，列印Wi-Fi配置頁。

4. 在Android移動設備，點擊“奔圖列印”應用軟體，在如下介面選擇“印表機連接方式”。

5. 進入“印表機連接方式”介面，選擇“二維碼速連”，掃描Wi-Fi配置頁上二維碼。

6. 二維碼掃描成功後，將自動完成移動設備與印表機的連接。

| 注： | • 如果二維碼掃描連接過程中無法連接成功，2分鐘後超時退出連接。

8.1.4. WPS速連

通過Android版“奔圖列印”應用軟體和印表機端的WPS速連功能，快速將移動設備無線連接到印表機。

| 注： | • 部分機型不支援WPS速連功能，如有疑問，請聯繫奔圖客服。

8.1.4.1.前期準備事項

1. 具有無線網路功能的印表機。

2. Android 4.4-7.0系統的移動設備。

8.1.4.2.WPS速連方法

1. 打開印表機和移動設備電源。

2. 檢查移動設備已下載並安裝最新的“奔圖列印”應用軟體（如何下載“奔圖列印”應用軟體，請參閱 第8.1.1.2章）。

3. 在Android移動設備，點擊“奔圖列印”應用軟體，在如下介面選擇“印表機連接方式”。

4. 進入“印表機連接方式”介面，選擇“WPS速連”。

5. 印表機處於就緒狀態，按下控制台上的“Wi-Fi”鍵超過2秒，彈出“Wi-Fi連接”介面，選擇“2.WPS連接手機”。

6. 請等待，待手機端彈出“WPS速連成功”提示，即完成移動設備與印表機的連接。

| 注： | • 如果WPS連接過程中無法連接成功，2分鐘後超時退出連接。

8.1.5.NFC服務

NFC(近場通信)服務，允許電子設備之間進行非接觸式點對點資料傳輸。要使用此服務，需要在支援NFC服務的手機上安裝奔圖列印應用程式進行列印，或通過NFC服務完成Wi-Fi直連連接後進行Mopria移動列印。

| 注： | • NFC識別可能受手機蓋材料影響無法正常使用。 • 觸碰時間及距離可能因所使用手機的不同而異。

8.1.5.1.前期準備事項

1. 具有Wi-Fi直連服務的印表機。

2. Android 5.0及更高版本移動設備，支援NFC服務和Wi-Fi直連服務。

8.1.5.2.如何使用NFC服務進行列印

1. 檢查移動設備上已開啟NFC和Wi-Fi直連服務，並且印表機已開啟Wi-Fi直連服務。（如何開啟Wi-Fi直連服務，請參閱第9.2章。）

2. 移動設備上的NFC天線（通常在移動設備的背面）輕觸印表機的NFC標識處。等待幾秒，列印應用程式將啟動，移動設備將連接到印表機。

| 注： | • 對於某些移動設備，NFC天線可能不在移動設備背面。輕觸前，請檢查移動設備NFC天線的位置。 • 如果移動設備上未安裝奔圖列印應用程式，它會自動彈出奔圖列印應用程式下載連結。下載並安裝應用程式後再重試。

3. 選擇要列印的內容，根據需要，設定列印參數。

4. 點擊打印，印表機開始列印。

8.2.iOS設備移動列印

8.2.1.奔圖列印

奔圖列印是一款免費的應用程式，您可以從智慧手機或平板電腦直接列印圖片和網頁。

8.2.1.1.奔圖列印支援的作業系統和應用軟體

奔圖列印適用於iOS 6.0及以上版本的作業系統。目前奔圖列印僅支援圖片、網頁列印。

8.2.1.2.如何下載奔圖列印應用程式

1. 點擊iOS移動設備介面的App Store圖示 > 搜尋介面 > 在搜尋輸入欄中輸入“PANTUM”或“奔圖列印” > 下載並安裝。

8.2.1.3.前期準備事項

1. 具有無線網路服務的印表機。

2. iOS移動設備。

8.2.1.4.如何使用奔圖列印

1. 開啟印表機電源。

2. 確保iOS移動設備與無線網路印表機已建立連接（如何連接，參閱第5章）。

3. 在iOS移動設備，點擊主螢幕上的“PANTUM”圖示，彈出如下介面。

4. 從主服務表中選擇相應選項（例：從相冊列印），勾選您需要列印的圖片，點擊 。

5. 選擇需要連接的印表機，設定列印參數，點擊“列印”按鈕，印表機開始列印。

| 注： | •如果列印失敗，請檢查iOS移動設備是否已連接到印表機所在的無線網路。 • 如果iOS移動設備未偵測到任何印表機，請檢查印表機是否已接通電源，以及印表機是否開啟。

8.2.2.AirPrint移動列印

只有支持AirPrint服務的印表機才能進行AirPrint列印。請查看印表機所使用的包裝箱上是否有AirPrint標誌，以辨別印表機是否支援AirPrint服務。

8.2.2.1.AirPrint移動列印支援的作業系統

適用于iOS 7.0或更高版本。

8.2.2.2.前期準備事項

1. 具有無線網路服務的印表機。

2. iOS移動設備。

8.2.2.3.如何使用AirPrint移動列印

列印步驟可能會因應用程式而異，以下以PDF為例進行說明。

1. 開啟印表機電源。

2. 確保iOS移動設備與無線網路印表機已建立連接（如何連接，參閱 第5章）。

3. 在iOS設備上，使用PDF開啟您需要列印的檔案。

4. 點擊 。

5. 點擊“列印”。

6. 確保已選擇PANTUM印表機。

若您選擇了其他印表機（或沒有選擇印表機），請點擊印表機選項，然後選擇您的PANTUM印表機。

7. 設定列印參數，如列印份數。

8. 點擊“列印”。

| 注： | • 如果列印失敗，請檢查iOS移動設備是否已連接到印表機所在的無線網路。 • 如果iOS移動設備未偵測到任何印表機，請檢查印表機是否已接通電源，以及印表機是否已開啟。