　　3dimmaker是一个被设计为3D打印设备可靠、轻松地打印大型和复杂的模型，即使有错误。
3dimmaker使用自己强大的“切片”将模型切片为水平层并生成G代码。

　　简单直观的使用
　　使用三维打印向导，只需五个简单的步骤打印您的第一个3D模型。
　　高品质的3D渲染
　　3D模型详细的三维可视化和生成的G代码。
　　健壮切片机生成的G代码
　　3dimmaker使用我们专有的切片薄件的复杂的解决方案和支持。切片器可以处理Slic3r和库拉不
能妥善处理的模型！
　　打印速度优化
　　限幅器优化了生成的G代码更高的打印速度 - 移动，后退等。
　　安全温度处理和手动打印机控制
　　3DimMaker自动关闭喷嘴的加热在空闲或暂停印刷其防止材料的过热。能够手动改变温度和其它
参数furing打印。
　　专业版
　　专家功能放置模式，能够打印多种模式，打印配置文件管理等。
　　易操纵的对象和安置
　　易于控制的3D视图，并直接在现场操作的对象。
　　自动碰撞检测
　　3DimMaker验证对象的相对位置的打印区域内的位置。
　　快速稳定的G代码生成
　　我们的切片机的速度相当于Slic3r。当Cura相比我们的切片机是速度较慢，但??正确处理更复杂
的模型和情况！
　　精确打印
　　打印机校准通过调节所述第一周界的位置测量一打印的测试对象，并进一步细化。

　　内置打印配置文件
　　各种3D打印机，打印品质等可编辑配置文件充分验证的内置配置文件。