如何拍攝出適合製作高水準全景圖的相片 |

| 該部分所包含的指導說明和資訊將引領您揭開全景圖片拍攝技術的神秘面紗。
| 理想的相機設定 | 列印本頁
| 使用三角架
| 相片重疊
| 創建相片組
| 技巧概述
| 相片拍攝設定清單

| 理想的相機設定 回頁首 手動選擇曝光設定* 在情景模式下選擇光圈或快門優先，將曝光表調到最亮以免過度曝光，並手動鎖定拍攝的光圈和快門速度。 原因：如果相機對每次拍攝都進行自動曝光調整， 則表面上微小的亮度改變也會讓相片重疊的兩部分完全不同。這樣，最終產生的全景圖各部的明暗差距會變大。 關閉自動聚焦* 關閉相機的自動聚焦功能。在拍攝全景圖相片時使用相同焦距。 原因：使用不同的焦距會在拼接過程中出現無法修復的地方。 關閉自動白平衡* 關閉相機自動白平衡功能。請手動設定白平衡並在拍攝所有相片時使用相同設定。 原因：啟用自動白平衡時，光線的微小變化也會使相鄰兩張相片的色彩產生巨大的差距。 使用一種曝光設定* 拍攝前，請在相機曝光表中找出適合整組拍攝的曝光量。並使用這一曝光量。如果必須使用其他曝光量拍攝部分相片（例如光線的突然變化），設定時請務必儘量調到接近第一個設定值。 原因：一般來說，光線均衡的相片拼接 所產生的全景圖片效果較好。曝光設定的改變會使兩張相片的相同區域（重疊區域）看起來完全不同。這樣，最終產生的全景圖會在邊緣出現拼接痕跡。 關閉閃光燈 儘量不要使用閃光燈。如果相機有自動閃光功能，請在拍攝全景圖片時關閉此功能。 原因：相機的閃光燈有一定的拍攝距離和覆蓋區域，並能在每次拍攝時產生形狀和位置不同的陰影。這些區別會使程式很難辨別相鄰相片的相同區域。 不要更改相片大小或品質設定 請在拍攝整組全景相片時，使用同一相片大小（解析度）和相片品質（如，最佳相片品質）。 原因：程式無法拼接不同尺寸的相片。 *您的相機型號可能沒有該功能或選項。 使用三角架 回頁首 盡可能使用三角架 在拍攝全景相片時，所有相片都在同一水平面上是很重要的。最簡單的方法就是使用三角架。 當拍攝360度全景圖片時， 高品質的三角架可以確保這組相片始終處於同一水平線。 如果您的三角架沒有內置水平儀，您可以在當地相機店內購買一個合適的相機熱靴插座水平儀。* 如果沒有特殊情況，請務必使用三角架 如果當時沒有可用的三角架，可以讓身體模擬三角架。將手肘緊靠身體，以腳為支撐點在原地旋轉。一定要密切注意每次拍攝的角度水平線，而且旋轉時請儘量保持相機的水平位置。 如果找不到三腳架的定點，也可以將支架折疊形成一個獨腳架，這樣也可以固定相機拍攝相片。 使用相機探視鏡，而非以液晶顯示器取景和拍攝。 * 您的相機型號可能不包含該功能或選項。 相片重疊 回頁首 請在相鄰相片之間保留25%至50%重疊區域 拍攝相片時，請在相鄰相片之間保留25%至50%重疊區域。您不必在每次拍攝時都保留相同比例的重疊區域稍為估計一下即可。 如您使用廣角鏡頭則會需要更大的重疊區域(50%)。 創建相片組 回頁首 您可以使用下列方法自建相片組，這樣，使用程式製作全景圖時會更加簡單。 在40秒內連續拍攝相片 程式為您提供了一個特殊功能，只需按一下滑鼠，即可自動選取屬於同一全景圖相片組的相片。由於製作全景圖的相片都是快速拍攝的（所用時間少於40秒），程式可以根據拍攝時間（EXIF資訊）自建相片組。一旦選取了相片組中的其中一張，程式將自動選定整組相片。* *如您想停用該功能，請取消勾選“按群組自動選取”選項。 手動插入分組相片 還有一個區分各組相片的簡單方法，您可以在每組相片之間插入（拍攝）一張黑色相片。 在拍攝新相片之前，用鏡頭蓋或紙板蓋住相機再拍攝相片。使您將相片傳送至電腦後，可以很容易看到每個相片組的起始位置。 技巧概述 回頁首 當拼接的相片中有明顯的不同時，拼接結果中會出現條狀效果。如果您遇到這類問題，可在拼接前用相片編輯程式，如ArcSoft PhotoStudio來調整相片亮度和對比度。 在拍攝全景圖相片時不要使用明顯的廣角鏡頭（如魚眼等）。明顯的廣角鏡頭會扭曲相片邊緣部分，這會使拼接更加困難。 在拍攝高水準的全景圖片時，須確保景色中的最高物體須完整地攝入鏡頭。最好再留出部分空間以供裁剪不須要的全景圖邊緣。 在拍攝全景圖相片時，最好分別在最左邊和最右邊多拍一張，這樣可以獲得更多的裁剪空間。 要製作較高水準的全景圖，可在拍攝時將相機旋轉90度（如人像模式）。 Panorama Maker能夠將普通相機鏡頭變成超高解析度的廣角鏡頭。您只需拍攝2到4張相片，然後將它們拼接即可。 打開相機的顯示網格功能。顯示格線能在拍攝全景圖相片時保證相機的拍攝水準--特別是在沒有使用三角架的情況。顯示網格還能保證相片邊緣重疊量的正確。 一般相片邊緣50%的重疊能保證拼合的最佳品質。如果需要確定相片重疊的部分是否達到50%，您可以打開相機的顯示網格功能。 為了保證全景圖中不出現重複的物體，相片重疊部分請不要超過80%。如果您需要確認相片被重疊了多少，請打開相機的網格功能。 若要使人物在同一張全景圖中多次出現，可在拍攝不同區域時也同時將人物拍攝入鏡。 請檢查您的印表機是否支援橫幅紙。如果支持，請將全景圖列印到長條相片橫幅紙上，這樣可以便於設計邊框。

© 2011 ArcSoft, Inc. 著作權所有，並保留一切權利。