このページを印刷 |

写真撮影のチェックリスト このチェックリストを印刷して、パノラマ写真を撮影するときにご利用ください。 自動露出をオフにする。 オートホワイトバランスをオフにする。 フラッシュをオフにする。 同一の露出設定を使用する（必要な場合の変更は近い設定で）。 同じ焦点距離で撮影する。 一連の撮影でサイズ/画質を統一する。 なるべく三脚を使用する（特に対象物がカメラの近くにある場合）。 三脚がないときは、肘を硬く締めて片足でピボットし、カメラの水平を保つ。 各ショットは少なくとも25%以上オーバーラップさせる。 広角レンズを使用するときは、50%以上オーバーラップさせる。 360度のパノラマ用写真を撮影するときは、360度以上撮影する。三脚にテープ等でマークを付ける。 撮影時間をもとにグループを作成する。同じグループにするには、撮影と撮影の間隔を40秒以上あけないこと。 分かり易いディバイダ（何も写っていない写真）を一連のパノラマ用写真と別のパノラマ用写真との間に挿入する。レンズキャップや厚紙を使用。 動きのある被写体は、スティッチ時に問題発生の原因となることがあるため注意する。 ディテールがほとんど存在しない画面（穏やかな海の上の雲一つない空など）はスティッチ時に問題発生の原因となることがあるため注意する。 |

Copyright © 2011 ArcSoft, Inc. All rights reserved.