Panoramafoto's maken voor schitterende panoramabeelden |

| De richtlijnen en informatie in deze paragraaf maken komaf met het mysterie rond technische problemen bij het maken van foto's voor panoramabeelden.
| Ideale camerainstellingen | Deze pagina afdrukken
| Een statief gebruiken
| Foto-overlapping
| Fotogroepen maken
| Algemene Tips
| Checklist foto's maken

| Ideale camerainstellingen Top Belichting manueel instellen* Meet de scène in de modus Openingsprioriteit of Sluiterprioriteit, leest uw meter in het helderste deel om overbelichting te vermijden en vergrendelt manueel de openings- en sluitersnelheid voor de volledig reeks opnames. Waarom niet?: wanneer de camera de belichting voor elke foto automatisch instelt kan het zijn dat subtiele lichtveranderingen de overeenkomstige zones van twee overlappende foto's er helemaal verschillend laten uitzien. Wanneer dit gebeurt kan het uiteindelijke panoramabeeld grote lichte en donkere stroken bevatten. Automatische focus uitschakelen* Schakelt de automatische focus uit. Gebruik dezelfde brandpuntafstand voor alle foto's in de panoramareeks. Waarom?: als u verschillende brandpuntafstanden gebruikt kunnen inconsistenties optreden die bij het hechtingsproces niet kunnen worden weggewerkt. Automatische witbalans uitschakelen* Schakel de automatische witbalans UIT bij camera's die een dergelijke functie bezitten. Stel de witbalans manueel in en gebruik dezelfde instelling voor alle foto's in het panorama. Waarom?: wanneer de automatische witbalans is ingeschakeld kunnen kleine verschillen in de belichting ervoor zorgen dat de kleuren erg verschillen van foto tot foto. Gebruik dezelfde belichtingsinstelling* Voor u plaatjes begint te schieten, gebruik de lichtmeter van de camera om een belichting te vinden die goed werkt voor alle foto's. Gebruik deze. Het is absoluut noodzakelijk om sommige opnames te maken met andere belichtingen (omwille van de dramatische wijzigingen qua licht) houd de andere belichtingsinstellingen zo dicht mogelijk bij de eerste. Waarom?: Over het algemeen hechten panoramabeelden met een gelijkmatige belichting beter. Veranderingen in de belichtingsinstellingen kunnen dezelfde (overlappende) delen van twee foto's totaal verschillend doen lijken. Als dit gebeurt kunnen er banden te zien zijn in het uiteindelijke panoramabeeld. Schakel de flits uit Gebruik geen flits. Schakel de automatische flits uit van camera's die erover beschikken. Waarom?: de flits van een camera heeft een beperkt bereik en een beperkt dekkingsveld en kan schaduwen creëren die van foto tot foto van vorm en positie kunnen veranderen. Deze inconsistenties kunnen het de software moeilijk maken om de overeenkomstige delen van de naast elkaar liggende foto's te onderscheiden. Verander de grootte of de kwaliteitsinstelling niet Gebruik dezelfde fotogrootte (resolutie) en fotokwaliteit (bijv. fijn) voor alle foto's. Waarom?: foto's van verschillende groottes kunnen niet aan elkaar worden gehecht. * Het is best mogelijk dat uw cameramodel deze functie niet heeft. Een statief gebruiken Top Gebruik indien mogelijk een statief Bij het maken van foto's voor een panorama is het erg belangrijk dat de camera voor elke foto op hetzelfde niveau wordt gehouden. Dit kunt u het gemakkelijkste doen door gebruik te maken van een statief. Als u een 360° panorama wilt maken, zorgt het genivelleerde statief ervoor dat de eerste en de laatste foto overeenkomen. Als uw statief geen waterpas heeft, moet u in uw lokale fotowinkel een vloeistofwaterpas kopen die past in de statiefvoet van uw camera.* Doe het alleen zonder statief als u geen andere keuze hebt Als u geen statief hebt, moet u zelf als statief optreden door uw ellebogen stevig tegen uw lichaam te houden en op een voet ter plaatse te draaien. Zorg ervoor om elke foto goed te kaderen (horizon) waarbij u de camera waterpas houdt terwijl u draait. Indien u geen vlakke plaats kunt vinden voor uw statief, vouw de poten samen om een éénpoot statief te maken zodat u de camera kunt stil houden om foto's te nemen. Gebruik de camerazoeker (en niet het LCD-scherm) om de foto's te kaderen en te maken. * Het is best mogelijk dat uw cameramodel deze functie niet heeft. Foto-overlapping Top Gebruik 25% tot 50% overlapping Maak foto's met een overlapping van 25% tot 50%. U hebt niet voor elke foto eenzelfde overlappingshoeveelheid nodig, u kunt deze overlappingshoeveelheid zelf schatten. Voor groothoeklenzen gebruikt u een grotere overlapping (50%). Fotogroepen maken Top Door gebruik te maken van een van onderstaande methodes om fotogroepen te maken, zal het later in de software makkelijker zijn om panorama's te maken. Maak sequentiële foto's in minder dan 40 seconden Het programma heeft een unieke functie waarbij door een muisklik alle foto's worden geselecteerd die behoren tot eenzelfde panoramavolgorde. Omdat panoramafoto's gewoonlijk snel achter elkaar worden genomen (met een tussenperiode van minder dan 40 seconden), maakt het programma gebruik van de shottijden (EXIF-gegevens) om groepen te maken. Als u een foto in een groep selecteert, wordt de volledige groep geselecteerd.* * Deze functie kan worden uitgeschakeld door "Automatisch selecteren per groep" uit te vinken. Manueel verdeelshots invoegen Een bijzonder eenvoudige manier om een opeenvolging van panoramafoto's van elkaar te scheiden is het maken van een blanco foto tussen twee panoramareeksen. Alvorens een nieuwe volgorde te starten gebruikt u de lenskap of een stukje karton om de camera te bedekken en neemt u een foto. Als u de foto's naar uw computer hebt doorgestuurd, ziet u gemakkelijk waar een volgorde eindigt en de volgende begint. Algemene Tips Top Bij het hechten van foto's die duidelijke waardeverschillen vertonen, kunnen merkbare bandeffecten optreden in het gehechte resultaat. Indien u dit probleem hebt, gebruik een fotobewerkingstoepassing zoals ArcSoft PhotoStudio om de helderheid en het contrast van de foto's aan te passen voor u ze hecht. Gebruik geen extreme groothoeklenzen (bijv. visoog) voor het nemen van panoramafoto's. Extreme groothoeklenzen creëren vervormingen aan de randen van elke foto waardoor ze moeilijk te hechten zijn. Bij het nemen van horizontale panoramafoto's, zorg ervoor dat het hoogste object in de scène in de foto past op het huidige zoomniveau. Het is verstandig om extra ruimte te laten voor het bijsnijden van het panoramabeeld nadat het gehecht werd. Wanneer foto's genomen worden voor horizontale panorama's, neem een extra foto aan elk uiteinde (uiterst rechts en uiterst links), zodat u meer ruimte hebt van waaruit u kunt bijsnijden. Om hogere panoramabeelden te maken, maak de volledige reeks met de camera 90 graden gedraaid (portret). Panorama Maker vormt uw gewone cameralens om tot een groothoeklens met superresolutie. Neem 2 tot 4 foto's en hecht deze. Schakel de functie Rooster weergeven van uw camera in. Het weergeven van roosterlijnen in de camerazoeker maakt het eenvoudiger om de camera waterpas te houden wanneer u een reeks panoramafoto's neemt, vooral als u geen statief gebruikt. Rooster weergeven is ook nuttig voor het bepalen van de correcte mate van overlapping. 50% overlapping werkt meestal het best voor het hechten. Indien u hulp nodig hebt om de juiste mate van overlapping te bepalen, schakel de functie Rooster weergeven van de camera in. Om duplicatie in het panorama te vermijden, gebruik niet meer dan 80% overlapping. Schakel de functie Rooster weergeven van de camera in indien u hulp nodig hebt om de juiste mate van overlapping te bepalen. Doe de mensen magisch verschillende malen verschijnen in dezelfde panoramafoto door een foto van ze te nemen in verschillende gebieden van de foto en van op een verschillende afstand. Controleer of uw printer banierpapier ondersteunt. Indien dit het geval is, probeer dan uw panoramische creaties op lange vellen fotobanierpapier af te drukken, uitstekend voor kaders.

Copyright © 2011 ArcSoft, Inc. Alle rechten voorbehouden.