如何拍摄出适合制作优质全景图的相片 |

| 该部分所包含的指导说明和信息将为您揭开全景图片拍摄技术的神秘面纱。
| 理想的相机设置 | 打印本页
| 使用三角架
| 相片交叠
| 创建相片组
| 技巧概述
| 相片拍摄设置列表

| 理想的相机设置 回页首 手动选择曝光设置* 在情景模式下选择光圈优先或快门优先，将曝光表设到最亮以免曝光过度，并手动锁定拍摄的光圈和快门速度。 理由：如果相机对每次拍摄都进行自动曝光调整的话，表面上微小的亮度改变也会让相片重叠的两部分完全不同。这样，最终生成的全景图各部分的明暗差距会很大。 关闭自动聚焦* 关闭相机的自动聚焦功能。在拍摄全景图相片时使用相同焦距。 理由：使用不同的焦距会在拼接过程中出现克服不了的矛盾点。 关闭自动白平衡* 关闭相机自动白平衡功能。请手动设置白平衡并在拍摄所有相片时使用相同设置。 理由：启用自动白平衡时，光线情况的微小变化也会使相邻两张相片的色彩产生巨大的差距。 使用同一曝光设置* 拍摄前，请在相机曝光表中找出适合整组拍摄的曝光量。并使用这一曝光量。如果必须使用其他曝光量拍摄部分相片（由于光线突然变化），请尽量使其与第一个设置接近。 理由：一般来说，光线均衡的相片拼接生成的全景图片效果较好。曝光设置的改变会使两张相片的相同区域（交叠区域）看起来完全不同。这样，最终生成的全景图会出现边缘痕迹。 关闭闪光灯 不要使用闪光灯。如果相机有自动闪光功能，请在拍摄全景图片时关闭此功能。 理由： 相机的闪光灯有一定的射程和覆盖区域，并能在每次拍摄时产生形状和位置不同的阴影。这些区别会使程序很难识别相邻相片的相同区域。 不要更改相片尺寸或质量设置 请在拍摄整组全景相片时，使用同一相片尺寸（分辨率）和相片质量（如，优质）。 理由：程序无法拼接不同尺寸的相片。 *您的相机型号可能没有该功能或选项。 使用三角架 回页首 尽可能使用三角架 请在拍摄全景相片时，所有相片都在同一水平面上是很重要的。最简单的方法就是使用三角架。 当拍摄360度全景图片时，水准三角架将确保这组相片始终处于同一水平线。 如果您的三角架没有内置水准仪，您可以在当地相机商店购买一个适合相机热靴插座的水平仪。* 如果没有特殊情况，请务必使用三角架 如果当时没有可用的三角架，可以让身体模拟三角架。将手肘紧靠身体，以脚为支点在原地旋转。一定要密切注意每次拍摄的取景（水平线）-- 旋转时尽量保持相机水平。 如果找不到三脚架的水平点，也可以将支架折叠形成一个独脚架，这样也可以固定相机拍摄相片。 使用相机探视镜，而非液晶显示器取景和拍摄。 * 您的相机型号可能不包含该功能或选项。 相片交叠 回页首 请在相邻相片之间保留25%至50%交叠区域 拍摄相片时，请在相邻相片之间保留25%至50%交叠区域。您不必在每次拍摄都保留相同比例的交叠区域 --估计一下即可。 如您使用广角镜头需要更大交叠区域(50%)。 创建相片组 回页首 您可以使用下列方法创建相片组，这样，使用程序制作全景图会更加简单。 在40秒时间内连续拍摄相片 程序为您提供了一个特殊功能，只需点击一下鼠标，即可自动选择属于同一全景图相片组的相片。由于制作全景图的相片都是快速拍摄的（所用时间少于40秒），程序可以根据拍摄时间（EXIF数据）创建相片组。一旦选择了相片组中的一张，程序将自动选定整组相片。* *如您想禁用该功能，请取消“自动按组选择”选项。 手动插入分组相片 还有一个区分各组的简单方法，您可以在每组相片之间插入（拍摄）一张黑色相片。 在拍摄新相片之前，用镜头盖或纸板盖住相机，再拍摄相片。当您将相片传送至电脑后，可以很容易看到每个相片组的起始位置。 技巧概述 回页首 当拼接的相片中有明显的不同值时，拼接结果中会出现条形效果。如果您遇到此类问题，可在拼接前用相片编辑程序，如ArcSoft PhotoStudio调整相片亮度和对比度。 在拍摄全景图相片时不要使用明显的广角镜头（如鱼眼等）。明显的光角镜头会扭曲相片边缘部分，使其很难被拼接。 在拍摄水平全景图相片时，保证景色中的最高物体在当前缩放级别全部完整地摄入镜头。最好再留出部分空间以供裁剪拼接后全景图的边缘。 在拍摄水平全景图相片时，分别在最左边和最右边多拍一张，这样可以获得更多裁剪空间。 制作较高的水平全景图，可在拍摄时将相机旋转90度（如人像模式）。 Panorama Maker能够将普通相机镜头变成超高分辨率的广角镜头。您只需拍摄2到4张相片，然后拼接即可。 打开相机的显示网格功能。在取经器中显示网格线能在拍摄全景图相片时保证相机水平--特别是没有使用三角架时。显示网格还能保证相片边缘重叠量正确。 一般相片边缘50%的重叠能保证缝合的最佳质量。如果需要确定相片重叠的部分是否达到50%，您可以打开相机的显示网格功能。 为了保证全景图中不出现重复的物体，相片重叠部分请不要超过80%。如果您需要确认相片被重叠了多少，请打开相机的网格功能。 若要使人物在同一张全景图中出现多次，可在拍摄不同区域时在同时摄入不同距离中的人物。 请检查您的打印机是否支持横幅纸。如果支持，请将全景图打印到长条相片横幅纸上--这样便于设计边框。

版权所有 © 2011 ArcSoft,Inc.保留所有权利。