软件特色

　　高贵而耐用的铝合金面板
　　EK822机械键盘五金上盖采用一整块铝合金面板，冲压-拉丝-喷砂-氧化-丝印5道工艺保证美观的同时提高质感，经过中性连续盐雾实验、百格测试连续恒温湿实验等严格测试，确保金属面板不生锈、不剥落、耐汗和抗腐蚀性优秀特性。
　　性能不凡的背光
　　采用了蓝色灯光系统，每一颗键帽提供高精度的清晰灯光，因个人能够选择多种背光模式，可亮可暗，但不会造成干扰，尤其是在深夜游戏时，能够给您带来精确的定位，让您能够专心的游戏。
　　可编程的宏定义
　　使用EK822专属的游戏软件，对键盘进行自定义功能;对每一颗按键都能在程序中进行自定义功能，性能强大的操作能够执行多个复杂的命令，释放一系列的操作。
　　手感出色的PBT键帽
　　采用发烧圈备受好评的PBT材质键帽，耐磨程度是普通ABS的数倍，长期使用后依然不泛油光，颜值始终如初;精良的双色注塑工艺方可实现PBT材质的字符透光效果，更细腻、 通透，带来全天候24小时的无差别体验。
　　全键无冲设计
　　EK822机械采用了全键无冲突设计，无论多少颗按键同时按下，瞬间同时响应触发，拒绝键位冲突困扰，感受顺畅游戏带来的快感体验。
　　防水防尘机械BOX轴
　　EK822机械键盘搭载了机械BOX轴，拥有着更久的按键寿命和更短的触发行程，加上防水和防尘的结构设计，无论是办公还是游戏，奕或者个人还是网咖使用均能表现出更佳的体验感。
　　机械轴更出色的一致性
　　两年前，为了创造更优秀的机械键盘，达尔优追本溯源，与知名的机械键盘轴体制造商Kailh凯华探讨新型的轴体结构，并就如何提升实际寿命和和手感达成共识。双方共同合作耗时732天开发出全新的BOX轴，一种与众不同的“自护型”轴体结构，并顺利通过超过4589个小时日夜不停的各项品质、寿命和兼容性的严苛 测试。因为BOX轴特殊的独立结构和联动设计，使得104颗键每一颗按键的触发和手感(声音)的同步率得到更高的保障，整体手感一致性远胜于传统机械键盘。