[Setup]
Title = Resurs-och Energispar

[Spara resurser]
Spara resurser - papper
<br>
För att bevara våra skogar och använda resurserna på ett hållbart sätt 
rekommenderar vi att både återvunnet och nytt papper som används är 
certifierat av miljövårdsinitiativ eller försett med en miljömärkning 
som uppfyller EN 12281:2002*1 eller likvärdig kvalitetsnorm.
<br>
Maskinen kan även skriva ut på 64 g/m^2 papper. Genom att använda ett 
sådant papper med lägre råmaterialinnehåll bidrar du ytterligare till 
att bevara våra skogar.
<br>
*1: EN12281:2002 "Skrivar- och kontorspapper - Krav på kopieringspapper 
för torrtonerskrivare och kopiatorer"
<br>

[Effektiv energianvändning]
Effektiv energianvändning - Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)
<br>
ENERGY STAR® är ett frivilligt program för energieffektivitet med syfte 
att utveckla och främja användandet av högenergieffektiva produkter för 
att på så sätt bidra till att hindra den globala uppvärmningen. Genom att 
köpa produkter som kvalificerar sig för ENERGY STAR® kan kunderna bidra 
till att minska utsläppen av växthusgaser när produkten används, och 
dessutom minska kostnaderna för energiförbrukning.
<br>

[dubbelsidiga utskrifter]
Miljöfördelar med dubbelsidiga utskrifter
<br>
Att skriva ut dubbelsidigt minskar pappersförbrukningen och bidrar 
till att bevara våra skogar. Dubbelsidiga utskrifter minskar även 
kostnaderna eftersom du inte behöver köpa lika mycket papper. Vi 
rekommenderar att maskiner som klarar dubbelsidiga utskrifter ställs 
in för dubbelsidiga utskrifter som standard.
<br>

[Power Management]
Miljöfördelar med "Power Management"
<br>
För att minska strömförbrukningen när maskinen är overksam är den 
utrustad med en strömhanteringsfunktion som automatiskt aktiverar 
energisparläget när maskinen inte används under en viss tid. Även 
om det tar en liten stund för maskinen att återgå till att bli REDO 
när den har varit i energisparläge kan energiförbrukningen minskas 
avsevärt. Vi rekommenderar att aktiveringstiden för energisparläge 
ställs in på standard när maskinen används.