V15.0升级说明
1.在附加功能里添加从发动机读取CS,PIN,MAC/从工作钥匙中查找第7字节安全码/直接根据7字节安全码生成经销商钥匙.本功能需要5代编程器支持.
2.NEC+95320 JCI模式增加新的车型支持
3.添加更多的车型自动识别
4.本版本需要升级最新版固件才能运行
5.bugfix

V13.6升级说明
1.添加MED17,EDC17发动机读取CS,PIN,MAC. (A6L/Q7或Touareg界面自动诊断发动机 即可获得)
2.bugfix

V13.5升级说明
1.修改A6L/A7/A8/途锐五代钥匙不能着车的问题。（此类型车需要着车钥匙支持，若钥匙全丢，做出来的钥匙极有可能启动不了汽车）
2.bugfix

V13.2升级说明
1.修改2013款NEC+24C64不能登陆的bug,添加2013款NEC+24C64全丢模式
2.bugfix


V13.1升级说明
1.更改彩屏表防盗数据格式和NEC24C32,NEC24C64相同.更换彩屏表可直接加载并写入原始仪表的防盗数据
2.在显示12字节安全码处显示原始的7字节安全码。需要将鼠标移动后安全码编辑框即可
3.bugfix


V13.0升级说明:
1.界面全新改版，支持800*600分辨率
2.添加NEC 95320 JCI仪表防盗,生成经销商钥匙支持
3.添加防盗数据区读写功能,对CDC32xx, NEC24C32, NEC24C64, 彩屏,Motor, NEC95320, NEC95320(Johson Controls)等仪表防盗数据的读写操作(可换四代仪表)
4.针对NEC+24C64类型四代防盗仪表添加备份/恢复ABS编码功能.
5.修改车架号和删除所有钥匙功能已整合到写入防盗数据功能
6.全丢模式整合到各个类型界面中，不再单列
7.里程读写使用一处，不再分列
8.bugfix

V12.9升级说明:
1.添加2013款NEC+24C64模式 更改里程和生成经销商钥匙

V12.8升级说明:
1.部分五代车型不能学习钥匙的bug改进
2.bug修复 

V12.7升级说明:
1.保存用户选择的语言类型,下次启动时使用最后选择的语言显示
2.本版本为2012年最终版本.望大家使用愉快, 如有问题，请及时反馈.
3.在接下来的2013年我们会一如即往的为用户提供更好用更方便的产品,请大家及时关注产品升级说明.谢谢大家支持,最后祝大家元旦快乐.

V12.6升级说明:
1.五代钥匙 途锐不能学习第二把钥匙的bug更新(学习时仪表不显示X-Y,此时换钥匙过程中需要关闭再打开启停按钮)
2.bug修复 

V12.5升级说明:
1.迈腾、CC从ECU EEPROM数据+舒适电脑95320中直接解密7字节安全码 bug更新
2.NEC+95320读取EEPROM导致车不能启动问题修正
3.bug修复 

V12.3升级说明:
1.更新OBD II 读取Passat B6/CC密码.增加从舒适电脑数据(95320)里获取密码，从ECU EEPROM数据+舒适电脑95320中直接解密7字节安全码
2.A4L/Q5/A5 OBD做钥匙提示信息更新
3.A4L/Q5/A5调表bug更新 
4.增加polo jonson control调表
5.bug修复 

V12.1升级说明:
1.修复OBD读取5代BCM数据会导致软件崩溃的bug

V12.0升级说明:
1.需要升级设备固件才能使用12.0版本，请联系经销商获取最新固件
2.添加5代 OBDII读取BCM2数据,需要5代编程器支持
3.部分bug修复

V11.8升级说明:
1.不需升级设备固件即可运行.
2.添加A1调表,读取写入EEPROM数据
3.部分bug修复

V11.7升级说明:
1.不需升级设备固件即可运行.
2.修复NEC+24C64类型智能钥匙学习的BUG
3.部分bug修复

V11.6升级说明:
1.不需升级设备固件即可运行.
2.修复 部分5代编程器读取bcm2数据时失败的问题
3.修复 ImmoPlus 调A4L/Q5仪表时失败的问题
4.部分bug修复

V11.5升级说明:
1.不需升级设备固件即可运行.
2.修复 部分5代编程器升级后不能工作 的bug.若升级5代编程器后没有问题则不需要再次返厂升级，若升级5代编程器后不能使用，需再次返厂升级最新5代编程器固件即可
3.部分bug修复


V11.2升级说明:
1.ImmoPlus V11.2不需升级设备固件即可运行.
2.对于迈腾/CC 48芯片钥匙添加从工作钥匙中查找第七字节的功能. 增加钥匙不用再插拔256次，直接从工作钥匙中找到7字节安全码, 
  此功能需要5代编程器支持,注意5代编程器需返厂升级才能使用此功能.
3.添加对12年的奥迪A4l/Q5车型防盗支持
4.部分bug 修复


V11.0升级说明:
1.V11.0需要升级最新版固件才能正常使用.
2.添加奥迪/大众 5代防盗系统生成经销商钥匙和钥匙学习.需要“BDM编程器”支持。支持车型A4L/Q5/A5/A6L(2012-)/A7/A8(2011-)/Touareg(2011-).
3.添加新款polo四代防盗支持,属于nec+24c32类型
4.部分bug修复

V10.0使用说明:
1.能正常运行8.5版本软件的无需升级固件
2.完善4代防盗仪表登陆失败提示,客户可以跟据提示来确定问题
3.添加部分进口车型自动识别
4.更新NEC+24C32全丢做法,添加彩屏全丢登陆方法
5.帕斯特彩屏与NEC+95320智能钥匙学习添加
6.部分bug修复