功能:从图片曲线获取数据(数据拾取)。即有时需要从文献所绘制的图形中,获取相应的原始数据点值。

演示:具体视频教程可参看{数据提取<show2.html>}

说明:数据提取功能在不断的完善中,您有什么好的建议欢迎点击上面的【博客】按钮到我博客留言!

操作:

1、在【矩阵运算】窗口，右键选择【提取数据】

2、在打开的窗口中点击左上角的【打开图片】按钮，然后选择一张需要提取数据的图片。如果感觉窗口大小合适,可直接转第5步。

3、这个时候建议点击右上角的窗口放到最大的按钮,点击后看加载的图片大小是否合适,如果不合适,建议对图形进行缩放。

4、单击图片，然后右键选择【放大】然后选择一个放大比例，进而把图片放大到适合的位置。建议都将图片放大到窗口那么大。

5、然后点击图片，右键选择【鼠标取点/开启】

6、这个时候，你移动鼠标的时候，在左边的【鼠标当前值】下会显示你鼠标所在位置的像素点值.

7、当你确定要取某一点的时候，可以在图形窗口右键【鼠标取点/取点】，然后它会将左边【鼠标当前值】下的坐标值添加入左边的数据列表框里

8、有些时候，我们为了更精确的捕获到我们想要的点，这个时候就需要开启左边的【微调】选项。先直接选中【微调】，然后在【x变化间隔】的地方输入每次变化的像素值，负数的话就向左边移动，正数就像右边移动】，然后点击旁边的横号按钮，你自然会发现右边红色十字叉的变化，当然【当前鼠标值】下的x、y值就是当前十字叉交点的像素坐标值。

9、当获取一定的点的时候，可以在左边的数据列表框里右键【绘制曲线】或者【显示取点】，其自然就会得到相应的效果图

10、保存数据

方法一:是在左边数据列表框里右键【获取数据/像素值】然后选择一个文件，最后导出的数据均为像素值。这个适合你自己知道转换关系时时用。

方法二:是在左边数据列表框里右键【获取数据/参照值】，这个就需要你填写【参照点1】与【参照点2】相应的像素坐标以及对应的实际坐标。这样导出的数据是直接程序转换的。注意，这里的转换关系是呈线性关系的，即像素与实际值的关系是呈线性关系，这点需要注意.