TREX WD硬盘维修软件



TREX 要做纯DOS里面运行，非纯DOS可能会破坏原来的文件。
如果在纯DOS都无法运行，就是文件损坏，删除T目录，在复制的文件过来。

还是出错的，就是主板BIOS问题了，还原BIOS就OK了。

865主板有的没有开启串口功能，所以主板不认串口，开启就OK了。

TREX有的命令是破坏模块的，导致不认盘

入到T目录运行A

纯DOS，运行例子

C:\>cd t
C:\t>a
在TREX界面
运行scan回车，dut 1回车，DID回车。

-----------------

在TREX界面
scan   扫描硬盘
dut 0  命令是却换到0号硬盘
dut 1  命令是却换到1号硬盘
DID    显示要修的硬盘信息




