软件特色

　　Zofzpcb提供一些键作为附加的鼠标按钮。 用于此功能的键为C，H，P，E和N.您可以通过使用键盘或单击鼠标右键来使用其分配的功能。 重要的是要注意，P和N键也可以用于交叉检查功能。 该程序还允许您通过将Netlist / Crosscheck设置为Disabled来将所有键重定向到测量功能。

　　您的Gerber文件的现实3D渲染，显示您完成的电路板将如何在2D视图中查找和显示难以检测的错误，

　　通过直观的鼠标和键盘控制完整的3D导航，使您可以从任何角度快速，轻松地查看板上的任何一个角度，

　　如果IPC356与铜连接不匹配，PCB连接将被测试并生成错误报告。

　　对话框中提供对象列表。 要查看列表，您应该去网表并选择组件，引脚，网络，节点PCB，节点IPC或错误。 如果IPC356和实际铜网络由于错误而有变化，则节点PCB和节点IPC可能不同。

　　颜色方案选择，可以让您以不同的方式为结构分配颜色，

　　图层ON / OFF和PEEL功能，可以删除任何设计图层