软件介绍：
淘了一个电波钟，不巧碰到商丘电波塔检修（怎么老检修呢？），没法验证收波，
急人啊！遂萌生了自编模拟软件来测试的想法，因此有了这个“BPC（中国码）
电波表对时模拟软件”。

本软件模拟发送BPC（中国码）电波，只需一台计算机和一副普通耳机，以本机时
间对BPC码电波表授时，使电波表和计算机时间同步。我使用笔记本电脑或WIN8平
板发波，我的一台电波钟和一块电波表都可以正常收波，一般在2分钟内成功。

本软件包含使用NTP协议的本地计算机校时功能，可以提示本机时间和服务器标准
时间的时间偏差、网络延时，非常直观，还能自行修改增删NTP服务器地址，以应
对服务器失效，使用此功能给本机校时也是一个不错的选择。
----------------------------------------------------------------------
功能解释：
NTP服务器：NTP授时服务器的地址，内置了27个。
校准本机时间：获取NTP标准时间并对本机校时。
查询标准时间：只获取NTP标准时间并显示时间偏差和网络延时，不对本机校时。
修改服务器：自行修改、添加、删除NTP服务器地址，可以把失效的服务器删除。
开始发波：用耳机模拟发送BPC（中国码）电波，以本机时间对电波表授时。
停止发波：停止发送BPC（中国码）电波。
发波模式：选择发波模式。
信息框：显示软件的运行信息。
使用帮助：本帮助。
----------------------------------------------------------------------
使用步骤：
1.校准本机时间，此步骤不是必须的。
2.电波表调到 BPC码 强制收波状态。
3.把耳机连接到计算机的耳机输出口，音量调到最大。
4.使耳机固定到电波表接收天线的位置。
5.选择发波模式。
6.开始发波，此时耳机发出刺耳的滴滴声，等待直到电波表收波对时成功。
7.停止发波。
----------------------------------------------------------------------
注意事项：
01.本软件定位为测试电波表的收波功能，实际授时受各种因素的影响，电波表的
   授时准确性不会非常精准。
02.本软件只能模拟BPC（中国码）授时电波。
03.电波表必须调到 BPC码 强制收波状态，当然电波表正好处于自动接收时段也
   是可以的。
04.耳机音量尽量调到最大。
05.耳机尽量贴近电波表的天线，可以调整耳机的位置、方向，或者用耳机线缠绕
   到电波表上，总之各种尝试和折腾。
06.换一副耳机或者换一台计算机。
07.发波时间可以长一点。
08.电波表尽量远离计算机主机和显示器，减少干扰。
09.建议在收不到商丘电波塔授时信号的地方或者电波塔暂停发波时使用，否则可
   能互相干扰，无法对时。
10.某款国产BPC电波表的显示时间与标准时间相差过大时，在手动强制收波状态
   下无法成功对时，而在自动收波状态下可以正常收波。
11.要是各种尝试后电波表还是不能成功收波，可能是你的电波表收波功能坏了或
   者买到了假电波表，也可能是本软件和你的电波表不兼容，你可以把此软件从
   计算机中删掉了。
12.若出现校时失败，请"以管理员身份运行"本软件。
13.软件若有问题，可以在网络、论坛中留言，看到了会修正。
----------------------------------------------------------------------
声明：
本软件是绿色软件，不需安装，直接运行。本软件是免费软件，没有日期或者使
用上的限制，你可以自由使用、拷贝、传播。本软件为自编，共享出来只为帮助
需要的人。本人声明，本软件无毒、无后门。使用本软件产生的所有风险由你个
人承担，本人不对使用本软件所造成的任何损失负责。[Nothingness]