常见问题说明：

- 为什么要选择飞诗？飞诗相比别的外挂有什么优势？
- 如何安装飞诗?
- 如何卸载飞诗?
- 安装成功后，如何启动飞诗?
- 为什么我安装后没有飞诗的菜单？
- 程序提示过期怎么办?
- 如何将自己收集的插件集成到飞诗中?
- 如何将AUTool外挂管理器的插件转移到飞诗中?

术语解释：

> 下面提到的“飞诗,飞诗CAD,FSTL”都是指飞诗插件平台！

> 下面用到的“外挂，插件”都是指在特指AutoCAD下的程序！两者无明显分别！

> 要想真正体会飞诗跟别的外挂有何不同处，请尽快学会常用的插件管理功能！

飞诗的优势：（大多数人不安装多个外挂就是怕托慢了CAD启动速度,外挂间相互冲突！飞诗 都没有这些问题！）

> 纯绿色免安装！

> 配置参数永久保存，随身携带！重装系统也不用重新配置快捷键及配置。

> 出差在别人电脑上只要插上携带有飞诗的U盘使用随身所欲，快捷键及配置就像跟自己家中电脑一样。

> 智能自动按需加载！

> 飞诗独有全方位智能自动按需加载模式：

> 让集成在飞诗中的所有插件，在没有用到时绝不加载，为你的工作节约内存！

> 当在有到时自动帮你加载，不用再一个一个的用Appload查找加载了！

> 广大飞诗用户一同见证飞诗闪电般的启动速度！

> 强大的自定义功能，管理方便！避免插件间冲突！

> 当前绝大多数外挂，一经安装就定型了！用户自己不能再增加新功能，更不能删除自己用不到的功能

> （但用不到的功能一样要浪费系统内存，还托慢了CAD启动速度，加大了各外挂间冲突跟不稳定性）！

> 这样一来，如果多安装了几个插件就难免互相冲突（调用命令冲突）！

> 但是飞诗不一样了！完全可以隐藏及重设所有插件调用命令！解决了跟别的外挂冲突问题！

> 还能自由组合功能！将别的插件集成到飞诗中，也能将飞诗中用不到的插件自由删除！

> 飞诗的菜单，工具条，同样是可以自由组合定制的！不用编程，也能DIY出张扬你独特个性的专业外挂！

如何安装飞诗FSTL?

> 飞诗FSTL支持AutoCAD2000及以上所有CAD版本，支持Windows2000及以上所有Windows操件系统（32/64位都支持）！

> 但有个别精简版AutoCAD的不支持，请安装完整版AutoCAD！

> ->在飞诗网站下载飞诗安装包解压后：（下面多种方法请任选一种！如果已经安装过老的，请先卸载）

> A.先启动CAD，再双击飞诗FSTL目录下的安装.VBS文件！

> B.按下鼠标托动FSTL目录下的Fsxm.VLX文件，到AutoCAD图面后松开。

> B.在CAD命令行执行命令：Appload，再浏览到FSTL目录下的Fsxm.VLX文件，加载即可！

如何卸载飞诗FSTL?（下面多种方法请任选一种）

> A.在CAD命令行执行命令：FSTL卸载！并重启CAD

> B.关闭CAD后，直接删除FSTL目录！（因为是绿色程序，删除就等于卸载）

> B.在CAD命令行执行命令：MenuLoad，再选中FSTL跟FSXM(可能不存在)后点击卸载！并重启CAD

安装成功后，如何启动飞诗?

> 最方便的：在图面空白处双击鼠标左键，调出飞诗默认快单!

> 最传统的：输入命令FS调出飞诗默认快单！

> 还有更多命令及调用方法，请参见在FSTL管理界面设定及修改.

为什么我安装后没有飞诗的菜单？

> 因为飞诗默认是不开启菜单的！如果你常常用到菜单，请执行命令：FSTL

> 在出来的界面中找到“菜单”按扭，点击一下就生成飞诗的菜单了！

> 飞诗还能生成工具条(生成菜单后，在任一工具条右键显示飞诗工具条)，跟屏幕菜单。

> 菜单的卸载方法为：在CAD命令行执行命令：FSTL卸载菜单

程序提示过期怎么办?

> 在飞诗网站点击升级主程序，下载新的Fsxm.vlx文件,

> 关闭AutoCAD后,用新的Fsxm.vlx替换本机FSTL目录下的 Fsxm.VLX文件!

> 如果仍然提示过期，请输入fstl_initial_time命令!效准电脑时间到网络时间即可。

> 友情提示A：请不要随意胡乱更改系统时间！

> 友情提示B：(未注册用户请及时更新程序，以确保不过期哦！)

> > 注册后将永不过期！注册方式有下面几种：

> > 1.淘宝网购买荣誉注册码(50~80元)。

> > 2.帮助飞诗在多大论坛发贴推广，下载量到100后可联系飞诗免费申请一个荣誉注册码！

> > 3.给出建议并被飞诗采用。可免费申请一个荣誉注册码！

> > 4.在活动期间，会发放特别奖励的注册码。请常常关注飞诗主页的动态！谢谢。

如何将自己收集的插件集成到飞诗中?

> 在CAD命令行输入FSTL命令，启动飞诗的管理界面。

> 找到"+项"按扭，项目属性配置你的插件参数即可！

> 具体方法见帮助跟视频教程>>还没做好!嘿嘿

如何将AUTool外挂管理器的插件转移到飞诗中?

> 在CAD命令行输入FSTL命令，启动飞诗的管理界面。

> 找到"导入"按扭，在出来的导入界面中，点击“选择文件...”按扭

> 浏览到AUTool目录下的aut.set文件导入确定后再回到管理界面

> 找到“粘贴”按扭粘贴上你导入的内容。

> 同理可导入Cadkit管理器的ct.set。

> 具体方法见帮助跟视频教程>>还没做好!嘿嘿