1.：在资源中心下载好iperf局域网测性能工具3.0.11，解压之后会有win32和win64两个目录，请根据网吧环境自行选择；例如客户机是64位，服务器是32位，那么服务器就运行win32目录中的文件，客户机运行win64目录中的文件；

2.：二层目录中服务器端 iperf和客户端 iperf对应使用，注意使用顺序是先在服务器运行服务器端 iperf.bat，然后再到客户机打开客户端 iperf.bat。（如果先打开客户端会直接闪退）

3.：客户端打开之后，会出现请输入服务端的ip,直接输入——回车，即可。会在服务端和客户端上如下显示：

介绍一下：ID可以理解为做了多少次发包测试；Interval表示间隔；Transfer表示网络速度，就是你内网从服务端到客户端的速度；Bandwidth表示网卡带宽，也就是局域网的速度能否跑到理论值。    

另外，可以通过调整客户端 iperf.bat中的行：iperf.exe -c %SerIP% -f 'M' -w 64k -t 1200 -i 1   来进行调整，一般调整64k为其他传输块大小。