         免费迷你iMini建筑工具 23周年纪念版<V7.1.12>版2015.08.07

版权属于Mai.C.Y，<szmaicy@21cn.com><szmaicy@tom.com>
请到下列地址下载免费的迷你iMini建筑工具
网络 U盘：http://szmaicy.ys168.com
QQ号：509157557
迷你iMini建筑工具QQ群：38158839 117851704
AutoCAD 是AUTODESK公司的产品,详http://www.autodesk.com/

 ◆ 声明：任何人不得修改 mytool15.vlx 文件及版权声明。每个人均可复制、使用及传播此工具。本人及工具未声明或隐含任何保证，
 使用《迷你iMini建筑工具》程序，纯属用户个人的选择，作者不对此工具程序造成的任何损失负责。

 ◆ 本人职业是建筑师，利用空闲的时间编写了这个工具，最初的目的是为了提高自己制图速度。工具的开发在1993年从 AutoCAD R10平台
 开始，期间很多人提供了宝贵的意见。在2000年，我将工具发到的网上，给人免费使用。

 ◆ 主要特点：这是一款完全免费、无须注册、没有任何功能限制、也没有时间的限制、功能类似于天正建筑 3.0版的工具集式 AutoCAD
 建筑插件，它命令精简、功能强大、使用简单，集成了同类建筑软件的大部分常用功能，符合一般建筑师的设计和绘图习惯。强大的定制
功能， 除了不影响用户的绘图习惯外，还可以很好支持在其他工具集类建筑插件下绘制的图纸文件。
    1.  核心程序用 AutoLISP 语言编写，经 Visual Lisp 编译为 VLX文件，支持AutoCAD 2004+ 的中文版和英文版。
    2.  绿色软件，不往系统添加任何文件。
    3.  除了专门为建筑设计编写了大量功能外，本工具还针对AutoCAD 的弱项，如文字处理、图库编辑管理、图层管理等，为用户提供了
        一个非常好的解决方案。
    4.  因每个人的缩写命令习惯不一样，本工具不修改缩写命令文件acad.pgp。
    5.  操作简单，方便新手入门。本工具的设计出发点是： “屏幕菜单配合命令使用，以点击菜单为主 ”。点击菜单的优点是不用记住
    繁琐的命令。ACAD本身的一些功能强大的命令，如过滤器 filter 和更改文字的Chtext，由于开关繁多和使用复杂，以至用者寥寥。
    有鉴于此，本工具的命令尽量简化令人头疼的开关，必不可少的均能在屏幕菜单上找到选项。方便快捷的屏幕菜单正是本工具的精华之一。
    充分利用屏幕菜单, 能节省大量画图的时间。命令mini_menu 或快捷键 CIRL+F1可开或关屏幕菜单。
 
◆ 工具安装方法：
       注意：在某些绿化版本ACAD安装本插件时会出问题无法安装问题，问题出在ACAD绿化版本上。
             为避免出现这种状况，建议用户安装完整版本ACAD。
             已知某些2008和2014版本下面出现此安装问题概率较高。很多插件都无法安装在这些ACAD版本上。
       安装第一步：首先对迷你iMini压缩包进行解压。为避免覆盖其它文件，建议将文件解压到一新建文件夹。新建文件夹不要放在C盘，
             也不要放在桌面上。文件夹名字（包括所有其上层文件夹）均不能带有括号，建议放在 “d:\mini建筑工具\”。
       安装方法一：1、启动ACAD。
                   2、用资源管理器打开迷你iMini解压到的文件夹，找到文件 “将此文件拖入ACAD绘图区安装.lsp”。
                   3、将文件拖入ACAD绘图区（缺省为黑色的区域），安装完成。
       安装方法二：1、用资源管理器打开迷你iMini所在的文件夹，找到文件 “将此文件拖入ACAD绘图区安装.lsp”，按鼠标右键，复制此文件。
                   2、启动ACAD，鼠标放在ACAD绘图区（缺省为黑色的区域），按键盘ctrl+V粘贴进ACAD。安装完成。
       安装方法三：注意：此方法不能删除迷你iMini文件夹下acad.lsp文件。
                   1、在windows系统桌面上找到ACAD启动快捷方式图标，没有的话，在系统开始菜单找到找到ACAD启动快捷方式，按住
                      ctrl键将此ACAD快捷方式拖到桌面上。
                   2、鼠标放在菜单ACAD快捷方式，鼠标放在快捷方式按鼠标右键，在出来的菜单上点击属性出来对话框。
                   3、将对话框里面起始位置改为迷你iMini建筑工具所在文件夹，比如“d:\iMini\”，按确定退出对话框。
                   4、双击此快捷方式进入ACAD后会自动添加工具路径和加载工具菜单。安装完成。
       安装方法四：注意：此方法可删除迷你iMini文件夹下acad.lsp文件。
                   1-4 同安装方法三。
                   5、在ACAD命令行输入(command "menuload" "toolbarc.mnu")
                   6、在ACAD命令行输入命令minimenu
                   
◆ 注意：迷你iMini菜单出现任何状况都可以用minimenu命令修正。

◆ 特别提醒：
    鉴于每个人都有自己的绘图习惯，本工具在配置文件 myconfig.set 中提供许多开关设置，而且每个开关设置前面都有详细的说明。
    建议用户在使用本工具之前先用记事本或其他同类文本编辑程序来修改配置文件。在ACAD内执行 mini_config命令也可以修改配置。
    设置中不能有中文，ACAD 的 Visual LISP 不支持中文变量。

更新记录：


            2016.08.13发布免费迷你iMini建筑工具 23 周年纪念版<V7.1.13>版
2016.08.07  增加设置【是否在迷你对话框（比如慧眼识块）显示dwg文件自带的缩略图<,yes为使用,其他为否>】

            2016.08.07发布免费迷你iMini建筑工具 23 周年纪念版<V7.1.12>版
2016.08.07  新增命令【LM 线段两端延长】lm_dex，LM大神作品，代码在文件 "线段两端延长或缩短一定距离[lm_dex].lsp"，迷你有修改
2016.08.07  新增命令【LM 复制由模型到图纸空间】lm_ms2ps，LM大神作品，代码在文件 "实体由模型空间转到图纸空间[lm_ms2ps].lsp"，迷你有修改
2016.08.07  新增命令【LM 复制实体到布局】lm_c2layouts，LM大神作品，代码在文件 "复制实体到布局[lm_c2layouts].lsp"，迷你有修改
2016.08.07  新增命令【LM 复制实体到外部参照】lm_c2xref，LM大神作品，代码在文件 "复制实体到外部参照文件[lm_c2xref].lsp"，迷你有修改
2016.08.07  新增命令【LM 复制实体到外部文件】lm_c2dwg，LM大神作品，代码在文件 "复制实体到外部文件[lm_c2dwg].lsp"，迷你有修改
2016.08.07  新增命令【LM 复制并重命名的图块】LM_cblock，LM大神作品，代码在文件 "复制并重命名的图块[LM_cblock].lsp"，迷你有修改
2016.08.07  新增命令【LM 分离块里嵌套块】LM_cblock，LM大神作品，代码在文件 "分离块里面的嵌套块[lm_enb].lsp"，迷你有修改

            2016.07.22发布免费迷你iMini建筑工具 23 周年纪念版<V7.1.0>版
2016.07.22  修改命令【高程标高】mini_gcbg 增加批量选点标标高选项。
2016.07.22  修改命令【总图标高】mini_ztbg 增加批量选点标标高选项。
2016.07.22  修改命令【超级炸块】mini_exp_mblk,命令炸一般命令无法炸开多重块或多重无名块，且能一炸到底。
                     现集成炸TZ加密块功能，更名为"超级炸块"。
2016.07.20  修改命令【角线立面】mini_jianxian_elev,增加直接回车连接两个多段线功能,用户可自由对角线按文件夹分类
                     分类文件夹在装修的【角线】文件夹下。
2016.07.16  新增命令【一切属性改为随层】mini_yqsc，迷你自身功能，代码在文件 "一切属性改为随层[mini_yqsc].lsp"
2016.07.16  新增命令【文字改斜归正】mini_gxgz，迷你自身功能，代码在文件 "文字改斜归正[mini_gxgz].LSP"
2016.07.16  新增命令【LM 文字关联外框】lm_tbox，LM大神作品，代码在文件 "文字关联外框[lm_tbox]V1-2.lsp"，迷你有修改
2016.07.16  修改命令【合并图层.字样.线型等...】 mini_multimerge, 改成可选择，修图利器，不解释。
            取消原命令【选图层合并】mini_merge_layers，删除文件 "合并选择的图层[mini_merge_layers].lsp"
2016.07.16  新增命令【墙线数字面板】mini_wall_panel，代码在autoload目录下
2016.07.16  新增命令【柱子命令数字面板】mini_column_panel，代码在autoload目录下
2016.07.16  修改命令【链式连锁反应选择】mini_chain_Sel，提速，由外挂改成迷你内部命令。
2016.07.16  修改命令【全能标注】mini_dim_devide，链式连锁反应选择选项提速。可取代绝大部分标注功能，迷你神器之一，不解释了。
2016.07.13  增加命令【按颜色分层】mini_layer_bycolor,自动把将颜色不随层和不随块的实体按颜色分层,层名后加_color颜色号
2016.07.10  修改命令【抽屉、层板剖面】mini_cdpm,增加层板截面功能，根据厚度智能判断,增加切换木工板和15厚甲板选项。
2016.07.10  修改命令【柜子剖面】mini_gzpm,增加切换木工板和15厚甲板选项。
2016.05.03  修改命令【自动序号】mini_xuhao，增加单选文字递增、单选属性块递增、多选属性块递增功能。
2016.07.03  修改命令【快捷键编辑及命令搜索】mini_pgp_edit，对话框编辑快捷键，可导入其它pgp文件，界面内可搜索关键字符。
2016.07.03  修改面板直接提示pgp文件文件里的快捷键设置。
2016.07.01  修改命令【门窗立面开启线】mini_kqx，增加点选功能。
            修bug
            
            2016.03.18发布免费迷你建筑工具 23 周年纪念版<V7.0.3>版
2016.03.18  修bug
2016.03.12  增加命令【审图云线】mini_styx,生成审图用云线和标注，自动调用词库
2016.03.12  修改命令【关闭图标】mini_close_toolbar 命令增加打开图标选项，采用直观的面板。

            2016.01.18发布免费迷你建筑工具 23 周年纪念版<V7.0.0>版
2016.01.18  开放命令【建筑符号】mini_symbol，用户可以自定义，代码在文件 "迷你建筑符号图像面板[mini_symbol].lsp"。
2016.01.16  xall面板大改版，all面板淘汰已成定局。
2016.01.16  增加命令【灯具连线】mini_elec_line，自动用线连接灯具和开关、不完善的命令
2016.01.16  修改命令【全能标注】mini_dim_devide，将原来的标注圆弧命令mini_dim_arc合并到标注断分i命令mini_dim_devide，原圆弧命令取消，新命令更名为全能标注。
                               可取代绝大部分标注功能，迷你神器之一，不解释了。
2016.01.16  修改命令【标注图名】mini_index_name，图名改成动态属性快。
2016.01.16  修改命令【封闭多义线搭桥】mini_add_path，提速。
2016.01.16  修改命令【封闭多义线挖路】mini_remove_path，提速。

**以下命令属于外挂文件，由面板管理，不用不加载
2016.01.16  新增命令【选现有图案填充】mini_hatch_select，代码在文件 "选现有图案填充[mini_hatch_select].lsp"
2016.01.16  修改命令【链式连锁反应选择】mini_chain_Sel，增加支持标注，solid和3dface
2016.01.16  修改命令【删除图中常规词典】mini_dicts，增加对话框选择。
2016.01.16  新增命令【批量修改多义线宽度面板】mini_pwidth_panel，代码在xall面板里，简化主面板，增加子面板，下同。
2016.01.16  新增命令【快捷填充面板】mini_hatch_panel
2016.01.16  新增命令【偏移倒角命令数字面板】mini_number_panel
2016.01.16  新增命令【门窗数字面板】mini_window_panel
2016.01.16  新增命令【选图层合并】mini_merge_layers，迷你自身功能，代码在文件 "合并选择的图层[mini_merge_layers].lsp"
2016.01.16  新增命令【中心缩放实体】mini_scale_center，迷你自身功能,代码在文件 "中心缩放实体[mini_scale_center].lsp"
2016.01.16  新增命令【中心旋转实体】mini_rotate_center，迷你自身功能,代码在文件 "中心旋转实体[mini_rotate_center].lsp"
2016.01.16  新增命令【框选打断并删除短线】mini_break_erase，迷你自身功能,代码在 "框选打断并删除短线[mini_break_erase].lsp"
2016.01.16  新增命令【固化标注文字】mini_bzgd，迷你自身功能，代码在文件 "将尺寸值改为固定数值[mini_bzgd].lsp"
2016.01.16  新增命令【多块同时基点缩放】mini_tssf，迷你自身功能，代码在文件 "多块同时缩放[mini_dksf].lsp"
2016.01.16  新增命令【最小面积外接矩形】mini_MinEncrectang，迷你自身功能,代码在文件 "最小面积外接矩形[mini_MinEncrectang].lsp"
2016.01.16  新增命令【最小外接圆】mini_MinEncCircle，迷你自身功能,代码在 "最小外接圆[mini_MinEncCircle].lsp"
2016.01.16  新增命令【将SOLID实体变填充】mini_solid_2_hatch，迷你自身功能,代码在文件 "实体SOLID转实体填充[mini_solid_2_hatch].lsp"
2016.01.16  新增命令【将圆变实心圆环】mini_circle_2_donut，迷你自身功能,代码在文件 "圆转圆环[mini_circle_2_donut].lsp"
2016.01.16  新增命令【单文字对齐线】mini_text_align，迷你自身功能,代码在文件 "单文字对齐线[mini_text_align].lsp"
2016.01.16  新增命令【输出文字到粘贴板】mmini_text_2_clipboard，迷你自身功能,代码在文件 "粘贴板[mini_text_2_clipboard].lsp"
2016.01.16  新增命令【视口锁定或解锁】mini_vportlock，迷你自身功能,代码在文件 "视口锁定或解锁[mini_vportlock].LSP"

2016.01.16  新增命令【LM 复制块自动随线并断线】LM_abb，LM大神作品，代码在文件 "碰到块的线自动断[LM_abb&LM_abbs]V1-7.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 选块自动随线并断线】LM_abbs，LM大神作品，代码在文件 "碰到块的线自动断[LM_abb&LM_abbs]V1-7.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 往图块中加入图元】lm_Block_Add，LM大神作品，代码在文件 "块内嵌套实体增减[lm_Block_Add&del]V1-1.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 删除块中图元】lm_Block_del，LM大神作品，代码在文件 "块内嵌套实体增减[lm_Block_Add&del]V1-1.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 移动块中图元】lm_block_move，LM大神作品，代码在文件 "块内嵌套实体移动[lm_block_move]V1-2.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 属性批量移动】lm_mvAtt，LM大神作品，代码在文件 "批量属性编辑[lm_xxAtt]V1-1.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 属性批量改颜色...】lm_AttCol，LM大神作品，代码在文件 "属性批量改颜色[lm_AttCol].lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 属性批量旋转】lm_roAtt，LM大神作品，代码在文件 "批量属性编辑[lm_xxAtt]V1-1.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 属性批量特征修改...】lm_edAtt，LM大神作品，代码在文件 "批量属性编辑[lm_xxAtt]V1-1.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 外部文件批量属性处理...】lm_BAtte，LM大神作品，代码在文件 "批量属性处理[lm_BAtte]V1-4.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 带宽度多段线变线框】lm_mpolyout，LM大神作品，代码在文件 "带宽度多段线变线框[lm_mpolyout]V1-1.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 单行文字变多行】lm_Text2MText，LM大神作品，代码在文件 "单行文字变多行文字[lm_Text2MText]V2-0.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 文字沿曲线布置】lm_CurveText，LM大神作品，代码在文件 "动态曲线布文字[lm_CurveText]V1-4.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 文字加外框】lm_bt，LM大神作品，代码在文件 "文字加外框[lm_bt]V1-2.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 包括嵌套块的统计表】lm_BlockCount，LM大神作品，代码在文件 "包括嵌套块的统计表[lm_BlockCount]V1-5.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 按图层调整绘图顺序】lm_ldorder，LM大神作品，代码在文件 "按图层调整绘图顺序迷你修改版[lm_ldorder]V1-2.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 匹配嵌套实体属性】lm_nburst，LM大神作品，代码在文件 "匹配嵌套实体属性[lm_nburst]V1-1.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 匹配块属性】lm_MatchAttribs，LM大神作品，代码在文件 "匹配块属性[lm_MatchAttribs].lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 单选文字动态对齐曲线】lm_atc，LM大神作品，代码在文件 "单文字动态对齐曲线[lm_atc]V1-2.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 多选文字动态对齐曲线】lm_TxAlign，LM大神作品，代码在文件 "多文字动态对齐曲线[lm_TxAlign]V1-6.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【LM 实体动态对齐曲线】lm_oa，LM大神作品，代码在文件 "实体动态对齐曲线[lm_oa]V1-3.lsp"，迷你有修改
2016.01.16  新增命令【HFB 中文简繁编码转换】hfb_trans_code，高飞鸟作品，代码在文件 "中文简繁编码转换[hfb_trans_code].lsp"，迷你有修改


            2015.11.24发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.1.4>版
2015.11.24 修改命令【随机变化复制】 mini_random_copy。增加选项，更容易控制结果
2015.11.24 增加命令【地脚线立面】mini_dijianxian_elev。

            2015.12.xx发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.1.5>版
2015.12.5  增加命令【修复其他填充不显示问题】mini_fix_pattern，修复安装迷你后填充和其他工具冲突问题、
2015.12.5  修改命令【冻结图层】layerfrz。支持视口
2015.12.5  修改命令【解冻图层】layerthaw。支持视口
2015.12.5  增加命令【表达式计算】mini_cale_txt。框选表达式文字，分别运算出结果
2015.12.4  取消命令【地脚线立面】mini_dijianxian_elev，合并到命令【角线立面】mini_jianxian_elev。
2015.12.3  将装修工具从主包分离出来，其他专业可不加载装修工具。
2015.11.26 增加命令【动态网格】mini_dtwg。
2015.11.26 修改命令【随机变化复制】 mini_random_copy。输入选项不用按回车。

            2015.11.24发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.1.4>版
2015.11.24 修改命令【随机变化复制】 mini_random_copy。增加选项，更容易控制结果
2015.11.24 增加命令【地脚线立面】mini_dijianxian_elev。

            2015.11.22发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.1.2>版
2015.11.21 修改命令【文字重排版】mini_text_order，当只选择一个文字时，文字转为竖向排版
2015.11.21 命令【L4四角钢钢框】mini_l4gk和命令【L5四角钢钢框】mini_l5gk合并成为一个【角钢钢框】mini_jggk

            2015.11.16发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.1.0>版
2015.11.xx 增加一批装修命令
           增加命令【装修面板】zx，命令面板在autoload目录下，用户可自行修改。
           增加命令【木工板】mini_mugongban
           增加命令【夹板截面】mini_jiaban
           增加命令【实木收口截面】mini_woodsec
           增加命令【木地板截面】mini_woodsec_floor
           增加命令【石膏板截面】mini_gypsumsec
           增加命令【玻璃截面】mini_glasssec
           增加命令【石材截面】mini_stonesec
           增加命令【焊缝】mini_weld_line
           增加命令【L4四角钢钢框】mini_l4gk
           增加命令【L5四角钢钢框】mini_l5gk
           增加命令【钢板截面】mini_steel
           增加命令【型钢截面面板】mini_xg
           增加命令【木方剖面】mini_mfpm
           增加命令【抽屉剖面】mini_cdpm
           增加命令【柜子剖面】mini_gzpm
           增加命令【高柜平面】mini_ggpm
           增加命令【门窗单向分隔】mini_dxfg
           增加命令【立面索引】mini_index_elev
           增加命令【四边剖断线】mini_sbpdx
           增加命令【角线平面】mini_jianxian_plan
           增加命令【角线立面】mini_jianxian_elev
           增加命令【木方垫板】mini_mfdb
           增加命令【智能墙面垫板】mini_znmf

2015.11.11 增加命令【门窗立面开启线】mini_kqx
2015.11.10 修改命令【转块属性为文字】mini_att2text，可以选择是否炸开块，然后将块内属性转为文字。
2015.11.09 修改命令【文字打散】mini_exp_text，回车空选时改成在选择处断开文字功能。
2015.11.08 修改命令【自定义填充】mini_custom_pattern，增加三种自定义填充样式。
2015.11.04 增加命令【生成实体水平矩阵外框】mini_object_rectang，可选择每个实体一个外框还是全部实体一个外框。
2015.11.04 增加命令【3点生成矩形】mini_3p_rectang，输入3点，拖动或不拖动生成矩形。
2015.10.10 修改命令【智能连接文字】mini_join_text，增加对不同角度的文字支持。
2015.10.03 修改命令【多义线连接】mini_pljoin，增加分层连接选项。
2015.10.03 修改命令【交点断开】mini_break_inter，增加选线遇线断、选线断遇线、框选互断并删框内线选项。
2015.10.03 修改命令【慧眼识块】mini_blocksee，批量他处理图块功能增加自动调整插入点和基点取整功能。
2015.10.03 修改命令【绘制块统计表】mini_block_clist，增加支持统计动态快。
2015.10.03 修改命令【一键变色】mini_yjbh，增加支持动态快。
2015.10.03 修改命令【随机变化复制】 mini_random_copy，增加沿线变化复制和范围内变化复制选项。
改进了命令在图纸空间的兼容性
修bug

            2015.09.02发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.0.8>版
2015.09.02    取消命令【切换用户设置】mini_user_change，功能合并到命令【修改迷你设置】mini_config。
2015.09.02    取消命令【保存当前用户设置】mini_save_setting，功能合并到命令【修改迷你设置】mini_config。

            2015.08.29发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.0.5>版
2015.08.29 遮罩外框开关命令mini_wipeout_Frames改成所有外框开关命令
2015.08.29 修改命令【剪块、填充、图片】mini_xclip，增加修剪视图。
2015.08.29 更新命令【局部取图】mini_jbqt，提速。


            2015.08.23发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.0>版
2015.08.18 增加命令【剪块、填充、图片】mini_xclip，在能修剪封闭曲线范围外的块、外部引用、填充和图片。
2015.08.18 更新命令【局部取图】mini_jbqt，现在能修剪块、外部引用和图片。
2015.08.16 修改命令【给块添加遮罩】mini_blockwipeouts，选择遮罩外框时，回车空选自动生成图块外轮廓，不过自动生成边界很容易出错，慎用。
2015.08.12 增加命令【批量做外部引用条件图】mini_batch_xref,将所选dwg放在一个目录，并将源文件作为外部引用调用。
                                           适合用大家一起在服务器作图，用来给其他专业提条件图。
2015.08.01 增加命令【苗木填充面积统计表】mini_mmtj_hatch 类似苗木统计表mini_mmtj，仅统计填充。可输出excel、wps或acad线条表格
2015.08.01 更新命令命令【修改迷你设置】mini_config 增加恢复缺省设置选项，如果安装了源泉，还会有导入源泉设置选项。
2015.07.26 新增墙面完成层或保温层设置，所有门窗命令支持此层。
2015.07.26 修改命令【合并重线】mini_line_union，回车空选改成忽略属性合并线条。
2015.07.22 增加命令【水平对齐引线】mini_Leader_alignh，水平对齐一组引线，引线可另带文字和图块。
2015.07.22 增加命令【垂直对齐引线】mini_Leader_alignv, 垂直对齐一组引线，引线可另带文字和图块。
2015.07    增加多用户设置
2015.07    增加命令【切换用户设置】mini_user_change。
2015.07    增加命令【保存当前用户设置】mini_save_setting。
2015.07    更新命令【自定义填充】mini_custom_pattern，迷你大杀器。
           用户在pattern文件夹下可以设置任意数量和名字文件夹给填充分类，能自定义尺寸的样式也增加了三种
2015.07    命令【建筑图例】mini_symbol，改成用户就可以自定义。


            2015.05.xx发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V5.0.14>版
所有门窗命令增加智能样式随宽度变化选项。

            2015.05.05发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V5.0.13>版
【替换图块】命令mini_blk_replace改成可以替换块和替换点
【调整实体XY比例】命令scxyz改成保留原实体
【内轮廓内偏移】命令mini_bo_inter整合【批量多义线处理】命令mini_pline_batch,但独立命令mini_pline_batch还是保留
删除命令 【多封闭实体体智能轮廓】mini_znlk
删除命令 【电梯数量估算】命令mini_count_elevator
删除命令 【标注延长线显示】mini_dim_on
删除命令 【标注延长线关闭】mini_dim_off
【连接两线】命令 mini_join_line 整合进【框选修补线】mini_fix_line ,取消mini_join_line
【图块批量重命名】命令 mini_batchren_blk 整合进【块重命名】命令mini_blk_rename，取消mini_batchren_blk
【多义线动态宽度】命令 mini_lw_width整合进【多义线统一宽度】命令mini_pwidth，取消mini_lw_width
 
            2015.05.02发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V5.0.11>版
2015.05.02 增加命令【批量多义线处理】mini_pline_batch，又一个神奇的迷你命令，可以批量对多义线进行倒圆角、倒反圆角、倒斜角、改宽度、优化节点、曲线拟合、解除拟合、偏移连线、选截面多个连线偏移
2015.05.02 增加命令【内偏移内轮廓】mini_bo_inter, 获得多个线段组成的多个往里偏移的内轮廓

            2015.04.10发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V5.0.0>版
2015.03.29 增加命令【批量分离填充】mini_hatch_isolate，将一个大填充分离分离成一块块填充。
2015.03.29 修改命令【标注苗木数量】mini_plant_text,增加株，增加多义线连线样式。
2015.03.29 修改命令【一键变色】mini_yjbh,原为将图中所有实体变成一种颜色，现增加选择实体变成一种颜色。
2015.03.29 增加命令【由门窗表生成大样边框】mai_win_text_elev，比如门窗编号为M0921,命令生成900X2100门框和尺寸
2015       墙、修补墙柱门窗、梁、修补梁柱、简易双线、修补双线命令增加undo选项。



            2014.12.17发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.9>版
2014.12.17 升级门套门。
2014.12.10 增加命令【一键变色】mini_yjbh,将图中所有实体变成一种颜色。
2014.12.09 增加线端头加箭头命令mini_add_arrow(01-09,11-19)
2014.12.09 在原来【修改线型命令】mini_ltype增加十多种通用线型，增加制作简单通用线型选项
2014.11.01 增加命令【不封闭的多义线动态拉伸】mini_patrial_stretch
2014.11.01 增加命令【多义线局部动态偏移】mini_patrial_offset
2014.11.01 增加命令【在断开处画圆】mini_chk_open

            2014.10.16发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.8.0>版
2014.10.16 增加命令【封闭实体长度和面积统计表】mini_area_order
2014.10.16 更新all面板，分成两个面板
2014.10.03 所有变形命令变形结果由原来连续短线改为平滑曲线，水刀专业懂的。
2014.10.03 增加命令【标注房间内尺寸、周长和面积】mini_dim_room，可选择标注房间内尺寸、周长和面积,自动识别门窗。
2014.08    修改命令【长度统计】mini_total_Length，可分层统计并输出表格,可设置单位。
修bug


            2014.07.18发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.7.0>版
2014.07.17 为统一，将命令【全部字体用我的字库】由mai_use_myfonts 改成 mini_use_myfonts
2014.07.17 增加命令【合并图层.字样.线型等...】 mini_multimerge, 修图利器，不解释。
2014.07.16 修改命令【曲线立面】 mini_hm, 增加展开面转拱顶投影和球顶投影选项。


            2014.05.28发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.6.17>版
2014.06.30 修改命令【总图标高】 mini_ztbg 增加标注坡度和标注坡度架长度。

            2014.05.28发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.6.12>版
2014.05.26 命令【图库浏览】 mini_blocksee 增加智能分堆成块入库功能，合并多个DWG文件功能独立出来。
2014.05.25 修改命令【清理图层名中双美元符号 $?$】 mini_layer_killdollar 清理文件中所有双美元符号 $?$ ,包括图层、块名、线型、字形
2014.05.25 修了不少bug
2014.05.25 增加命令【合并多个DWG文件功能】 mini_merge_dwgs
2014.05.25 所有输出excel表格功能增加输出通用csv表格文件选项

            2014.04.10发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.6.11>版
2014.04.10 增加命令【清理图层名中双美元符号 $?$】 mini_layer_killdollar 清理图层中双美元符号 $?$ ,并合并图层
2014.04.4  增加命令【全部字形用我的字库】 mai_use_myfonts 全部字形用自己在设置文件中设置好的常用的字库代替
2014.03.26 增加命令【保存图层状态】 mini_layerstates_save
2014.03.26 增加命令【恢复图层状态】 mini_layerstates_res
            2014.03.24发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.6.2>版 修bug
            2014.03.23发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.6.1>版
2014.03.22 更新命令【自动递增的序号】 mini_xuhao  增加序号增量选项
2014.03.16 增加命令【外部参照绝对路径改相对路径】 mini_xdlj ,林建<QQ:99019803>提供.
2014.03.16 更新命令【移动填充图案】mini_hatch_move，增加align对齐、角度和精确修改比例选项，可对齐填充。 
2014.03.09 更新命令【总图标高】mini_ztbg，可沿线计算标高。 
2014.03.09 修交点打断的bug.
2014.03.08 修面板全路径文件的bug.
2014.03.04 增加命令【多义线变草灌木边缘线】 mini_shrub_edge ,林建<QQ:99019803>提供.
2014.02.19 更新命令【家具布置】mini_furniture，修改为厨房卫生间的图层设置与洁具布置的一致，其他家具图层不变。 
2014.01.29 更新命令【多选多重偏移】mini_MOffset，增加对话框设置和多个尺寸偏移 。
2014.01.30 增加命令【多封闭实体体智能轮廓】mini_znlk。Q2<QQ:1434177703>提供.
2014.01.29 增加命令【分堆建块】mini_fdjk。Q2<QQ:1434177703>提供.
2014.01.29 更新命令【自定义填充】mini_custom_pattern，自制填充可以精确尺寸 。

            2014.01.05-08发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版<V4.5.1---V4.5.7>版
			
2014.01.06 【关闭图标】 mini_close_toolbar 命令增加打开图标选项。
2014.01.06 增加平方米标注样式设置。
2014.01.05 增加14种门带窗样式。
2014.01.05 有限支持源泉门窗。
2014.01.05 修改窗选型函数界面。
2014.01.05 修改命令【建筑图例】mini_symbol界面。
2013.12.16 块内可以插入及编辑门窗块
2013.12.15 增加命令【灌木面积标注】 mini_shrub_text 标注灌木种类和面积。点取范围内一点，获得面积，也可直接选取边界。
                    灌木种类可屏幕输入、选取已有文字获得或词库取词。
2013.12.14 修改命令【点选、框选标面积】 mini_point_area 点选、框选标面积自动封闭门窗洞口，并可即时设置小数点位数，可设为0
2013.12.12 修改命令【单侧修剪、双线修剪或批量清理封闭实体内或外侧】 mini_extrim，
                    边界增加支持支持spline、lwpolyline、ellipse、xline和ray，修剪实体支持xline和ray
2013.12.08 增加命令【标注苗木数量】 mini_plant_text，标注苗木数量并将苗木连线
2013.11.30 修改命令【标注延长线修剪】 mini_dim_trim，改成第二点回车直接选择标注

2013.11.12发布免费迷你建筑工具 20周年纪念版<V4.4.20>版
2013.11.11 增加命令【批量修改墙宽】 mini_wall_width
2013.11.11 增加命令【批量修改梁宽】 mini_beam_width

2013.10.27 发布免费迷你建筑工具 20周年纪念版<V4.4.18>版
2013.10.27 修改命令【四边形变形】 mini_trans_reg，增加封闭曲线变形功能
2013.10.12 修改命令【四边形变形】 mini_trans_reg，增加四边曲线变形功能
2013.10.11 修改命令【局部取图】 mini_jbqt的bug
2013.10.11 修改命令【简易多线】 mini_dline的bug
2013.10.04 解决命令【绘制洞口符号】 mini_draw_Hole方向问题
2013.10.04 降低表格【表格内实体居中】【输出文字到Excel】线条精度
2013.09.30 修改面板支持直接打开文件夹
  (list "迷你所在目录" (vl-filename-directory (findfile "mytool15.vlx")))
  (list "PGP所在目录" (vl-filename-directory (findfile "acad.pgp")))
  (list "当前编辑DWG文件夹" (getvar "Dwgprefix"))
  (list "C盘" "c:/")
  (list "系统目录" "c:/window/")
2013.09.30 修改命令【修改线型方向】 mini_reverse_line，增加支持修改圆弧实体线型方向
2013.09.30 修改命令【视线升高剖面】 mini_analyzeview的bug
2013.09.24 增加命令【表格内实体居中】 mini_cell_center
2013.09.23 增加命令【图块批量重命名】 mini_batchren_blk
2013.09.22 增加命令【打开缩写命令文件目录】 mini_pgp_dir
2013.09.22 增加命令【编辑缩写命令文件】 mini_pgp_edit
2013.09.22 修改【转换曲线为多义线】mini_curve_2_pline命令处理椭圆的bug
2013.09.14 修改【图库浏览】mini_blocksee命令生成slb文件的bug
2013.09.14 增加命令【生成图块属性统计表】 mini_attrib_list
2013.09.14 增加命令【生成文字统计表】 mini_text_list
2013.09.11 修改命令【简易双线】 mini_dline为【简易多线】
2013.09.09 正式收录命令【局部重生】 mini_regen 
2013.09.09 正式收录命令【将多义线用solid满铺】 mini_pline_to_solid
2013.09.09 正式收录命令【将面域转成多义线】 mini_region_2_pline
2013.09.09 正式收录命令【象qdim一样在临时图层画辅助线】 mini_fzx
2013.09.09 增加设置【临时图层，存放多余实体，不打印，图层，图层颜色】
           炸线形和无缝链接复制之后原线条改到临时图层
2013.09.09 优化坐标标注
2013.09.09 尽量不调用对齐标注
2013.09.07 更精确的门窗编号位置
    
             免费迷你建筑工具20周年纪念版<V4.4.12>版更新内容(2013.08.25)
增加命令【编制图纸目录或拆分图纸】 mini_tzml
增加命令【绘制洞口符号】 mini_draw_Hole
增加命令【绘制洞口中心线】 mini_Hole_CenterLine
增加命令【多义线内局部变虚】 mini_pline_jbbx
增加命令【园路连接封闭多义线】 mini_add_path
增加命令【封闭多义线挖出园路】 mini_remove_path
增加命令【苗木统计表】 mini_mmtj
修bug

             免费迷你建筑工具20周年纪念版<V4.4.0>版更新内容(2013.06.16)
增加命令【圆弧立面窗】 mini_elev_arcwin
增加命令【标注总尺寸】 mini_dim_total
增加命令【打开所有图层】 layeronall
增加命令【解锁所有图层】 layerunlall
增加命令【自由所有图层】 layerfreeall
增加命令【改变块的插入点】 mini_blk_Insertion
增加命令【批量清理多义线或圆内部】 mini_extrim
增加命令【形心对齐】 mini_xxdq
增加命令【局部取图】 mini_jbqt
增加命令【随机变化复制】 mini_random_copy

修改命令【文字修改】mini_cht，增加加前缀和加后缀选项
修改命令【图块替换】mini_blk_replace，增加替换选项,选择原块前可输入S。
修改命令【不等比缩放实体】scxyz，操作更方便和容易。

增加【分轴线图层设置】
增加【是否强行调用图层设置颜色】
增加【面积小数点位数设置】
自动调整所有变形精度
例牌修bug

             免费迷你建筑工具 V4.3更新内容(2012.03.01)

2012.01.19 增加了[关闭迷你图标]命令mini_close_toolbar,可关闭迷你图标、全部图标或工具的图标逐个关闭。
2012.01.25 修改了炸线型命令，直接读取shx信息，速度更快更稳定。
2012.02.10 修改了连接多义线命令的bug。
2012.02.10 修改了生成四坡顶命令的bug。
2012.02.11 升级自定义面板，增加一个面板样式，支持即用即加载。
         (list "按键提示" "执行命令" "提供命令的文件名" "命令缩写")
         (list "插入图框" "mini_tk")
         (list "墙宽 300" "mini_wall w 300") "执行命令"支持命令串和lisp函数
         (list "墙宽 300" "(setq miniwallwidth 300)")
         (list "插入图框" "mini_tk" nil "tk")
         (list "插入图框" "mini_tk" "aaa,lsp,bbb.vlx,ccc.vlx,ddd.rax" "tk") 提供命令的文件名支持多个文件，不同文件用逗号分隔
2012.02.11 四边形变形原为一次选一个四边形多义线，现改为一次可以选多个。
2012.02.12 增加了在[模型空间绘制图纸空间视口外框]命令mini_vp_outline
2012.02.13 有几个mai开头的命令全改为mini开头
2012.02.14 连续断分命令mini_dim_devide,不选标注直接回车就是逐点标注功能。
2012.02.14 由于和其他插件冲突，面板函数mai_make_panel改成mai_make_panel_up。
2012.02.14 面板函数【xall的样式】数据格式增加"row_end",强制换列。
           直接支持启动exe文件，也支持设置快捷键
           例如 (list "计算器" "cale.exe" nil "ca")
2012.02.21 增加【标注高程】命令mini_gcbz,自动标注Z轴坐标
2012.03.08 在【建筑标高】命令mini_bg中增加【标高转结构标高】选项,将建筑标高批量转结构标高

             免费迷你建筑工具 V4.2更新内容(2012.01.06)
亮点：增加了17种带门套的门样式
      移动增强命令和复制增强命令支持标高自动修改
2012.01.06 修改某些图上词库取词文字插入定离文字距离过大的bug;
           修改有圆柱时墙上开门窗的bug;
2011.12.31 修改轴线布柱命令的bug;
2011.12.29 继续修改多选双向偏移命令的bug;
2011.12.29 修改多选双向偏移命令的bug;
2011.12.28 修改线形变块命令的bug;
           修改dimscale为0时的bug。
2011.12.27 增加了多种车位和自行车位的线形。
2011.12.26 修改圆柱内不能修剪某些墙体的bug。
2011.12.23 修改某些版本acad内移动填充不能起作用的bug。
2011.12.20 增加了自行车和摩托车停车带的线形。
2011.12.19 修复了衣柜和带门套门在用户坐标系的bug。
2011.12.16 修复了内外翻转和左右翻转门窗的bug。
2011.12.15 门槛线命令支持带门套的门样式。
           修改门套样式
           修改门套门多义线带宽度的bug。
2011.12.14 增加了17种带门套的门样式，由于图块与墙厚有关，归入窗类。
2011.12.12 修补了复制扩展和移动扩展处理标高的bug。
2011.12.11 修补了mini_blocksee命令双击文件夹的bug。
2011.12.04 mini_purge命令先可以一次完全清理干净。
2011.12.04 修补了转角窗的bug。
2011.12.04 修补了直线墙上圆弧凸窗的bug。
2011.12.02 图库和词库支持网上邻居取词，也就是说在单位可将图库和词库放在服务器上。
2011.11.28 移动增强命令和复制增强命令支持标高自动修改。
2011.11.27 增加【打开图纸所在文件夹】命令mini_current_folder
2011.11.26 增加【打开迷你文件夹】命令mini_open_folder

             免费迷你建筑工具 V4.1更新内容(2011.11.11)
1. 增加【给迷你建筑工具开发者发送QQ信息】命令mai_QQ_message(2011.06.25)
2. 增加【加入迷你建筑工具QQ用户群】命令mai_QQ_group(2011.06.25)
3. 增加【给迷你建筑工具开发者发送Email】命令mai_QQ_email(2011.06.25)
4. 增加【均分断开】命令mini_break_divide(2011.10.22)
5. 增加【贯通偏移】命令mini_offset_throught
6. 增加【检查标注】命令mini_dim_check,检查全图标注,原值检查,将标注数字与实际不符的标注改到图层【_检查需修改】.
7.  MINI_ERASE_WALL支持先选后执行命令
8. 建筑标高使用2点标高之后， 正交能恢复到使用命令之前的状态
9. 多重块炸开一炸到底
10.窗立面输入0数量时的bug
11.修改图库浏览和词库取词的浏览文件夹方式，解决图库浏览老要回到上一级目录问题。
12.修补梁柱命令支持选层
13.家具布置增加书房和麻将房。
14.再增加一个由三维龙王提供的词库

    
    
             免费迷你建筑工具 V4.0.0更新内容(2011.06.12)
1. 修bug；
2. 增加【绿色卸载迷你】命令mini_unload，此命令不会删除任何文件，假若将迷你放在U盘中做成移动绿色版，
   退出acad时用这个命令来去除迷你的使用痕迹，以免影响后面使用ACAD的人。
3. 增加【给门窗添加扩展数据】命令mini_win_xdata，兼容Tz3.0 Lz 和Tz Ts的门窗。新生成门窗自动添加。
4. 增加【由边界生成生成遮罩】命令mini_wipeout，可点选或选择多义线和曲线。
5. 增加【遮罩外框开关】命令mini_wipeout_Frames
6. 增加【点选或框选标面积】命令mini_point_area，可以选择面积单位
7. 增加【实体基点取整】命令mini_quzheng
8. 增加【家具布置】命令mini_furniture，住宅平面布置利器。有多种房间，每个房间有多种样式。
   每个家具还有多个选择，以上都可以在拖动中动态切换。另集成画窗帘和衣柜功能。
   用户可以自定义图块。
9. 升级:对变形命令提速；
10. 升级: 为防止与其他工具冲突，将【文字更改Cht】命令名字由cht改为mini_cht，
    另增加文字表格居中、水平对齐和垂直对齐选项；
11. 升级:【修改线形】命令MINI_LTYPE，支持块切换虚线和连续线，不支持块中块.
12. 升级:【造门窗表】命令mini_win_list可以从编号获得高宽信息（假如编号带有它们属性）
13. 升级:【单线变墙】命令mini_line_to_wall支持多义线
14. 升级:【图库浏览】命令mini_blocksee增加插入后拖动翻转的选项和框选居中拖动的选项，拖动时还能旋转90度。
15. 升级:【单选自由翻转图块】命令mini_block_flips增加按Z旋转90度选项；
    原命令仅能翻转图块，现改为可以翻转任意数量的任意实体，仅选择一个块时，用法与原来命令相同。
16. 升级:【删除多义线顶点】命令mini_delete_vertex增加删除框选顶点选项
17. 增加【给块添加遮罩】命令mini_BlockWipeouts
18. 升级:【多义线增加顶点】命令mini_add_vertex改成连续执行。
19. 升级:【尺寸连续断分】命令mini_dim_devide和【尺寸合并】命令mini_dim_merge现支持弧长标注。
20. 升级:【尺寸合并】命令mini_dim_merge现改为智能分组。
21. 增加【标注恢复原值】命令mini_dimreassoc
22. 升级:【动态修改多义线的宽度】命令mini_lw_width改成连续执行。
23. 升级:【建筑符号】命令mini_symbol增加重复执行命令时是显示图形界面还是上次执行的命令。




             免费迷你建筑工具 V3.9.6更新内容(2011.01.09)
1. 增加【梁生轴线】命令 mini_beam_2_axis
2. 升级【标注柱子】命令 mini_dimpoly

             免费迷你建筑工具 V3.9.5更新内容(2010.12.xx)
1. 增加【直线轴网】命令 mini_axis_line
2. 增加【圆弧轴网】命令 mini_axis_arc
4. 原【四边形变形】命令mini_trans_reg,增加两种三维变形方式。
5. 原【曲线立面渐变线】命令mini_hm菜单改为【曲线立面】，命令名称不变，增加将曲线展开立面变成投影立面的功能。
6. 原【电梯数量估算】命令mini_count_elevator,根据各种指标计算电梯数量。此命令由网友露水提供，QQ：158005314。
7. 对梁的关系进行了调整，主次梁之间互相修剪，不修剪的梁改名为高梁。
8. 增加【带宽度多义线变双线混凝土墙】mini_pline_to_beam 命令,将solid、trace和带宽度多义线变双线混凝土墙，
   自动修剪墙体交接处。能转换pkpm和gs生成的剪力墙。
9. 修bug；
10. 增加【筏板梁倒角】命令mini_foundation_beam
 
 免费迷你建筑工具 V3.9.4更新内容(2010.10.22)
1. 修bug；
             免费迷你建筑工具 V3.9.3更新内容(2010.10.21)
1. 修bug；
             免费迷你建筑工具 V3.9.2更新内容(2010.10.11)
1. 修bug；
             免费迷你建筑工具 V3.9.1更新内容(2010.08.26)
1. 修bug；

             免费迷你建筑工具 V3.9.0更新内容(2010.08.22)
1. 修bug；
2. 增加【绘制块统计表】命令mini_block_clist
3. 增加【成片布树】命令mini_tree_group
4. 增加【自定义填充】命令mini_custom_pattern


             免费迷你建筑工具 V3.8.9更新内容(2010.07.03)
1. 修bug；
2. 坐标改成块；
3. 自动序号增加批量对实体标注。

             免费迷你建筑工具 V3.8.7更新内容(2010.06.13)
1. 修bug,在X64下可以使用。
2. 增加【文字重排版】命令mini_text_order
3. 增加【批量翻转图块】命令mini_block_flipm
4. 增加【单选自由翻转图块】命令mini_block_flips

            免费迷你建筑工具 V3.8.6更新内容(2010.06.12)
1. 修bug。

             免费迷你建筑工具 V3.8.5更新内容(2010.05.29)
1. 增加【四边形变形】命令 mini_trans_reg

             免费迷你建筑工具 V3.8.4更新内容(2010.05.12)
1. 增加【沿路径无缝连接复制】命令 mini_CopyAlongCurve

             免费迷你建筑工具 V3.8.3更新内容(2010.04.07)
1. 修bug。
             免费迷你建筑工具 V3.8.2更新内容(2010.3.27)
1. 修bug。
2. 将图库浏览每页显示16个块改为每页显示20个块.
3. 将autoload目录下的程序打包进主程序。
4. 更新了自动替换缺少字体功能，速度更快了。可在设置里关闭自动运行。
5. 安装更简单。将程序放入一文件夹，进入ACAD后，将此文件夹内的文件
   “将此文件拖入ACAD绘图区安装.lsp”拖入ACAD绘图区，安装完成。
6. 增加了三个处理梁的命令，类似墙处理。
   【画梁】mini_beam，连续画粱，可画剪力墙、主梁、次梁。自动处理交接处。
   【单线变梁】mini_line_to_beam，单线变粱，可生成剪力墙、主梁、次梁。自动处理交接处。
   【修补梁柱】mini_fix_beam，处理框选范围内柱子、剪力墙、主梁、次梁交接方式。



             免费迷你建筑工具 V3.8.1更新内容(2010.2.23)
1. 修bug。

             免费迷你建筑工具 V3.8.0更新内容(2010.2.6)
1. 去除文件linnet.exe、shx2shp.shx文件,其功能已用lisp实现。
2. 增加【墙生轴线】命令mini_wall_2_axis
3. 增加【多线倒角】命令mini_mfillet
4. 增加【分离显示实体】命令mini_IsoObj,源码
5. 增加【四坡顶】命令mini_hip_roof
6. 增加【查看幻灯库】命令mini_view_slb
7. 增加【快速建组】命令mini_group_creat
8. 增加【快速炸组】命令mini_group_explode
9. 【画墙】命令mini_wall增加了动态对齐选项，动态对齐时右键或回车切换对齐方式，只能按Esc
   退出命令。
10.【建筑标高】命令mini_bg改成了即时拖动，图块，可更新。比以前更直观了。



             免费迷你建筑工具 V3.7.3更新内容(2009.4.17)
1. 全新的图标，每个命令都有图标。
2. 箭头命令mini_arrow合并到建筑图示命令mini_symbol。
3. 增加标注三维坐标命令mini_3dzb。
4. 优化了自动替换没有的字体功能，加快速度。
5. 修bug。

             免费迷你建筑工具 V3.7.2更新内容(2009.4.17)
1. 修bug。

   免费迷你建筑工具 V3.7.1更新内容(2009.4.15)
1. 新增加【图纸空间1：1布图】命令 mini_ps_scale： 设定比例，在模型空间框选，然后在
   图纸及空间自动生成对应模型空间的1：1视口。
2. 新增加【模型空间做块布图】命令 mini_ms_scale： 设定比例，将大样做块放大到出图比
   例，放大后大样的尺寸数值不会改变。
3. 新增加【还原炸开布图块】命令 mini_ms_exp： 将命令【模型空间做块布图】生成的大样
   块炸开还原。
4. 新增加【提取填充输出】命令 mini_hatch_out：此命令由网友露水提供，QQ：158005314。
5. 新增加一个能自动加载里面所有lsp、vlx、fas文件的文件夹autoload_user。

             免费迷你建筑工具 V3.7.0更新内容(2009.3.30)
1. 这一版柱子的功能得到大大加强，更加方便编辑其他人画的图。所有有关柱子的命令全部
   支持其他同类工具集软件生成的由块或填充组成的柱子，甚至支持外部参照里的柱子。可
   设置是否打开支持外部参照柱子的功能。
2. 原有 【多义线变柱】 命令mini_pline_to_column，现在除多义线外，还可将 块insert、
   填充 hatcht或 实体Solid 变成多义线柱。
3. 新增加一个 【求多个实体外轮廓】的命令mini_boundary。
4. 新增加【复制外部参照为无名块】命令 mini_xref2blk.
5. 新增加一个 【标注直线】 命令mini_dim_line，类似标注轴线命令mini_dim_axis和标注墙线
   轴线命令mini_dim_wall，但没有图层的限制。
6. 新增加功能：如果碰到打开图纸没有字库的情况，进入ACAD后会自动用设置好的字库文件替换。
7. 修改【幕墙立面】命令mini_winelev2, 先可分开设置水平框宽和垂直框宽。
8. 修正了一些网友反馈的错误和bug。

             免费迷你建筑工具 V3.6.1更新内容(2008.11.5)
1. 修正了一些网友反馈的错误和bug。
2. 增强了 autoload目录下的源码文件 chtext.lsp里面命令 cht，上一版增加了文字连接、
   重排版和文字加框功能。这一版重排版功能修改成可以调整间距，另外还增加了文字打散
   为单个文字和移动文字的功能。原命令[文字打散]mini_exp_text和[文字连接]mini_join_text
   可以被命令cht取代，将它们从主菜单的位置移到了分菜单。
3. 修正了修剪标注的延长线命令mini_dim_trim的错误，并增加了统一标注的延长线长度的开关。
4. 征得bigd的同意，收录了"源泉建筑工具"的"制作AutoCAD Hatch图案填充工具",命令为
   yqmkpat和yqmkpat1，命令详细说明见autoload目录下文件“YQMKPAT说明.chm"。程序加载
   文件为autoload目录下"YQMKPAT.VLX"。
5. 征得bigd的同意，收录了"源泉建筑工具"的"将AutoCAD图元导入Google Earth工具",命令为
   acad2kml，命令详细说明见autoload目录下文件"YQMKPAT说明.chm"。程序加载文件为
   autoload目录下"YQMKPAT.VLX"。

             免费迷你建筑工具 V3.6.0更新内容(2008.9.15)
1. 新增加命令 mini_text2excel输出文字到excel表格,可以选择文字或线，完美支持空表格。
2. 新增加命令 mini_area_analyze分摊住宅标准层面积并输出到表格。注意：由于仅分摊标准
   层公共面积,分摊结果并不准确,仅供设计过程参考.
3. 新增加命令 mini_text_cale1计算数字相加减结果并标注。
4. 新增加命令 mini_text_cale2计算数字相乘除结果并标注。
5. 新增加快捷填充命令 mini_hatch，配合屏幕菜单使用。在屏幕菜单有设好各种常用的图案
   样式及大小，有开关控制是否选择实体填充或点选范围。屏幕菜单上没有设具体尺寸的样式
   会根据绘图比例自动调整填充比例。
6. 修补了移动填充图案命令 mini_hatch_move这个命令的bug，现在可以准确地移动。
7. 增强了mini_win_text门窗编号命令，增加了获取原有编号、显示、隐藏门窗编号和记录上次
   编号功能。
8. 增强了 autoload目录下的源码文件 chtext.lsp里面命令 cht，增加了文字连接、重排版和
   文字加框功能，改变字高是可选择原来的基点缩放或新增的中心缩放。现改变对齐点方式
   时不改变文字位置。文字加框可选择细单线、粗单线和双细线框，框分直角、小圆角和两
   短边半圆。
9. 增强了多样编辑 mini_sedit，选择到 text时和使用 ddedit命令一样。
10. 增强了标注文字和属性移动命令 mini_dim_move， 除移动属性、标注文字外，现还可以移
    普通文字Text和复合文字 Mtext。
11. 增强了匹配文字内容命令 mini_match_text_value，可以在增强多选模式、简单多选模式
    和精确单选模式切换。简单多选模式与原有命令一样，仅处理文字 Text，增强多选模式和
    精确单选模式下处理文字 Text,复合文字 Mtext,属性 Attrib,尺寸Dimension和属性定义
    Attdef。
12. 增强了匹配文字角度命令 mini_match_text_angle，增加了单个文字对齐（旋转并移动）
    到线段的功能。如果选择第一个实体是文字就和原来一样，是线则是文字对齐到线段。
13. 依网友在论坛上的意见，增加了一种箭头，命令为mini_arrow_line7。
14. 修正了一些网友反馈的错误和bug。




             免费迷你建筑工具 V3.5.3 更新内容(2008.5.27)
1. 新增加了十二种平面窗类型，可用来用来绘制各种人防门。同一类型的人防门在不同厚度
   的墙上插入的块不一样，因此将人防门归入窗类。
2. 增加命令炸开多重块mini_exp_mblk. 用来炸开Explode 命令无法炸开多重块或多重无名块。
3. 修改了快速作块命令mini_quick_block，增加制作多重无名块和无名块的选项。
   不用考虑块名，选择实体、插入点便可成块。
   插入点可指定中心点、原点、左下角点、右上角点或点取任意点。
   此命令为源码，由迷你官方论坛网友 Lrhome 提供，修改过。文件放在Autoload目录下。
4. 尺寸断分命令增加了均分多等分的开关。
5. 完善了尺寸自动避让功能。
6. 删除了用 Solid填充的命令mini_bsolid，这个命令很少人用，用处也不大，当然最主要原因
   还是ACAD2007之后的版本不再支持3dsout命令。
7. 增加了一种挡土墙和一种防水层线型。
8. 修补bug： 涉及命令轴线布柱、炸开块到块层、窗立面。
9. 将原在《toolbarc.mnl》文件的设置改放在autoload目录下的文件《AutoCAD初始化.lsp》。
   可直接删除文件《AutoCAD初始化.lsp》。

             免费迷你建筑工具 V3.5.2 更新内容(2008.3.13)
1. 修补单线开门窗的bug。
2. 修补画电轿厢的bug。
3. 增加命令mini_merge_menu收缩或展开迷你建筑工具的下拉菜单,可切换使用一条或七条下拉菜单.
4. 增加命令mini_uninstall完全卸载迷你建筑工具,包括卸载菜单和删除工具文件。
5. 将原来建筑图例的图像菜单改为用命令mini_symbol调用。
6. 将原来改变线型的图像菜单改为用命令mini_ltype调用。
7. 将原来画箭头的图像菜单改为用命令mini_arrow调用。
8. 增加了两个设置开关,第一个开关设置在使用绘图比例命令时是否调用迷你建筑工具缺省标注样式;
第二个开关设置在使用绘图比例命令不调用迷你建筑工具缺省标注样式时是否修改标注样式dimscale，
如果修改，修改为什么值。
9. 优化了清理重线的函数算法，很多命令都调用了这个函数，譬如所有与墙有关的命令和图库浏览时
批量清理功能。优化后速度变快了。


             免费迷你建筑工具 V3.5.1 更新内容(2008.2.24)
1. 修bug。（墙、图层控制、尺寸避让等）
2. 完善了自动避让功能；删除了一些命令的自动避让功能,包括修剪尺寸线、尺寸线对齐。
3. 箭头引线命令文字如果是“上”或“下”两个字，文字的位置自动设在箭头的末端后，如果
   不是，则在最后一段线条的上方。
4. 由于原来的下拉菜单太长，增加了一条下拉菜单。
5. 增加了绘图单位为厘米的屏幕菜单。
6. 提供了一个“出错补丁.rar“，如果在一些电脑在使用图库浏览和词库取词功能时出错，
   将此补丁文件释放到autoload目录下。（不出错不用解压，麻烦哪位电脑出错的用户测试一下）

    免费迷你建筑工具 V3.5.0〈更新内容(2008.2.20)
1. 这一版继续全面优化内部代码，改bug。
2. 修改了设置文件myconfig.set文件的结构，设置与顺序无关，可添加无限多的注释。
3. 应台湾用户的要求，添加了一个绘图单位设置。
4. 新增加命令标注避让mini_dim_fix_text。
5. 所有迷你工具中的有关生成尺寸的命令增加尺寸自动避让功能。
6. 新增加画要视线分析的剖面命令mini_analyzeview，带对话框。可以用来设计看台、阶梯
   教室、剧场等剖面。
7. 新增加命令对齐标注mini_dim_align，可选择对齐到一点、上标或下标在一个尺寸实体。
8. 更新标注门窗尺寸命令mini_dim_win，现可选择上标或下标在一个尺寸实体。
9. 尺寸合二为一现在可一次合并多个尺寸。
10. 尺寸一分为二现在可连续断分。
11. 修改了标注自动增加的序号命令 mini_xuhao,源码,最初代码由 Ahill提供,现在文字可
    精确定位。也可替换已有文字，文字的排版规则与命令文字外部编辑相同。
12. 修改了门窗统计的命令，现可以选择门窗。
13. 画墙和单线变墙命令增加了隔断的选项。
14. 标高原来只可定义0.00点，现可定义任意点的标高。
15. 箭头引线命令增加文字和词库取词功能，包括 mini_dot_Line、mini_arrow_Line、mini_arrow_Line1、
    mini_arrow_Line2、mini_arrow_Line3 、mini_arrow_Line4。
16. 在AutoCAD 2000以上版本的迷你建筑工具不再需要doslib库支持。
    除非你另有用途，否则可以删除以下文件：
    doslib15.arx   DOS Library Programmer's  Reference Version 6.1 for AutoCAD 2000
    doslib16.arx   DOS Library Programmer's  Reference Version 6.1 for AutoCAD 2004-2006
    doslib17.arx   DOS Library Programmer's  Reference Version 6.1 for AutoCAD 2007-2008

   
             免费迷你建筑工具 V3.4.9版更新内容(2007.10.27)
1. 修正了线型变块的与shx文件所在文件夹有关的bug。
2. 修正了blocksee在2006-2008下，当前编辑文件所在文件夹的bug。
   增加了在当前路径下快速作块并入库的按钮。
3. 新增加绘制窗立面命令mini_winelev, Design By 广工陈工, Modify By Szmaicy.源码。
   对话框设置各个参数，有推拉窗、平开窗，及窗套、窗台、窗楣的开关。
4. 新增加绘制幕墙立面命令mini_winelev2, Design By 广工陈工, Modify By Szmaicy.源码。
   对话框设置各个参数。
  
             免费迷你建筑工具 V3.4.8版更新内容(2007.09.19)
1. 从这版本V3.4.6开始，以后不再支持R14。
2. 交点断开命令mini_break_inter，支持线段、圆、圆弧、多义线以及各种曲线。
   现支持xline、ray和闭合的Spline。
3. 新增加画曲线立面渐变线条命令mini_hm,源码,由imz提供，szmaicy修改。
4. 新增加多重偏移mini_MOffset，源码Copyright:MENZI ENGINEERING GmbH,Switzerland,由zmaicy修改。
   多选，可选择是否删除原实体，可双向、单向，单向时由正负值控制内偏或外偏，
   顺序习惯与offset命令相同，先输入偏移距离再选择偏移实体。
5. 新增加多义线连接命令mini_pljoin,源码,由szmaicy修改。在一定长度范围内（可设置）连接所有线为多义线。
6. 新增加墙体填充命令mini_fill_wall,源码,由zmaicy修改。选择不必闭合的墙线，填充柱子填充层。
7. 新增加标注自动增加的序号命令mini_xuhao,源码,Design By Ahill,Modify By Szmaicy. 2007.9.8
   支持前后缀。
8. 新增加标注多义线（柱子）命令mini_dimpoly,标注多义线尺寸及与轴线的关系。
9. 修改了1200门宽的bug、blocksee的bug、编辑转角窗的bug。


             免费迷你建筑工具 V3.4.7版更新内容(2007.08.26)
1. 从这版本V3.4.6开始，以后不再支持R14。
2. V3.4.6有比较多的bug。
3. 交点断开命令mini_break_inter，现可采用框选交点或选择实体操作方式。
支持线段、圆、圆弧、多义线以及各种曲线。
注意，不能打断闭合的Spline,开敞的可以。
4. 命令中暂时关闭自动图层功能。
5. 完善了线形变块功能。

             免费迷你建筑工具 V3.4.6版更新内容(2007.08.20)
1.  从这版本开始，以后不再支持R14。
2.  在程序目录下新增加一个 Autoload目录，凡放在此目录下的 lsp、vlx或 fas均会自动
    加载。不想加载的文件不要放在这个文件夹。注意此功能不支持加载 arx等与须与ACAD
    版本对应的文件类型。
3.  新增加了线形变块命令mini_lt_shp2blk，命令可以提取线形中的型 shape 变为块并将
    原来线变为连续线。由于编辑方便，前期作图时常常使用树、绿篱、车位、石头路等线
    型或由其他工具提供的线型。为了方便统计和交流，现可用此命令将它们转为块。碰到
    丢失型文件（*.shx或 *.shp）的线型,命令会以一个 1 X 1的正方形块来取代它。配合
    替换图块命令可以将他们替换成任意块。
4.  新增加了沿线布块命令 mini_blk_along_line，命令将块以任意间距、任意角度沿线布
    置，支持线段、圆、圆弧、多义线以及各种曲线。命令可以用来布置行道树。
5.  新增加了替换图块命令mini_blk_replace，命令将一组块批量替换成另一种块，不修改
    所有块的旋转角度和比例。
    此命令为源码，由迷你官方论坛网友 Lrhome 提供，修改过。文件放在Autoload目录下。
6.  新增加了快速作块命令mini_quick_block，不用考虑块名，选择实体、插入点便可成块。
    插入点可指定中心点、原点、左下角点、右上角点或点取任意点。
    此命令为源码，由迷你官方论坛网友 Lrhome 提供，修改过。文件放在Autoload目录下。
7.  新增加自动图层功能。自动图层开关命令AutoLay。自动图层设置命令autolay_config，
    用外挂文本编辑器编辑文本配置文件AutoLay.set，编辑完成后自动加载。
    此命令为源码。文件AutoLay.lsp和AutoLay.set放在Autoload目录下。
8.  插入图框命令在原有基础上增加了各种加长图框选项。
9.  纠正了一些涉及绘图比例的 bug。
10. 填充柱子填充自动后置。

             免费迷你建筑工具 V3.4.5版更新内容(2007.07.30)
1.  增加了交点断开命令mini_break_inter，采用框选交点。
2.  将linnet更新到2.3版，可以预览2007、2008格式的DWG文件。

             免费迷你建筑工具 V3.4.4版更新内容(2007.07.05)
1.  修正在2005下自动弹出IE浏览器的错误。

             免费迷你建筑工具 V3.4.3版更新内容(2007.06.24)
1.  修正了一些bug.
主要几个：a.不在世界坐标系时绘制流线箭头位置错误，流线间距过密时减少箭头数量；
b.加强了墙线的短线处理，修改了一些墙线处理的错误。


             免费迷你建筑工具 V3.4.2版更新内容(2007.06.17)
1.  修正了不在世界坐标系时无法清理柱子内部墙线的bug。
2.  将面积标注的命令 mini_area_text改为与面积总和命令mini_total_area一样可以统计
多个实体面积，并将小于某个值（缺省为 20 平方米）的实体定义为阳台，计算面积时可以
将阳台面积计算一半。假设阳台实体面积为 B，非阳台实体面积为 A，面积标注有三个面积
选择，分别为 A+b 、A+0.5B、A-0.5B。屏幕菜单上有多个选项。

             免费迷你建筑工具 V3.4.1版更新内容(2007.06.09)
1.  修正了一些bug.

             免费迷你建筑工具 V3.4.0版更新内容(2007.06.05)
1.  现程序能支持无限多的墙层。程序内置了混凝土墙（缺省设置为原柱层）、普通墙（缺
省设置为原墙层）、隔墙、隔板四种墙，可自动处理各种墙之间的接口。各种墙之间存在主
次关系，互之间可以延长，对于修剪则墙层设置中排在前面的墙层对排在后面的墙层有控制
权。画墙和单线变墙命令的屏幕菜单会出现四种墙的选项，画墙时方便在各种墙之间切换。
门窗的命令、修补墙柱门窗命令、柱子的命令均支持各种墙。以下为各种墙特点：
    各种墙相互之间可以延长。
    剪力墙——可自动修剪其他墙体，与柱子特性类似。
    普通墙——同之前版本，除不能修剪剪力墙外，可自动修剪其他墙体。
    隔  墙——除不能修剪剪力墙和普通墙外，可自动修剪其他墙体。
    隔  板——除不能修剪以上三种墙外，可自动修剪其他墙体。
    其他隔墙——除不能修剪以上四种墙外，相互之间没有分主次关系,可以互相修剪.
            画墙和单线变墙命令不能直接生成剪力墙、普通墙、隔墙、隔板之外的其他墙，
            可用简易双线命令绘制，再用修补墙柱门窗命令处理交界处。
4、 修改了楼梯剖面中的楼梯栏杆高度。
5.  这一版虽没有增加命令，但全面优化了内部代码。
6.  修改了配置文件myconfig.set的结构，配置的总行数减少了。
7.  加强了建筑标高命令 mini_bg 的功能。在命令内科设置正负0.00标高线；可输入两点
来选择直线并获得交点，批量在交点处标注标高。

             免费迷你建筑工具 V3.3.2版更新内容(2007.04.24)
1.  增加命令批量文字变线mini_text2pl<无菜单>。
2.  修改楼梯剖面可以缩放显示整个楼梯剖面。
3.  先可识别更多的块为门窗，可以在文件myconfig.set里自己添加门窗的块名，门窗命令将它识别为门窗,支持通配符 * ？
    缺省的设置增加了识别高版本TZ转为旧版的门窗。
4.  修改了移动、复制等加强命令选择hatch填充出错的bug。

             免费迷你建筑工具 V3.3.1版更新内容(2007.04.03)
1.  修改了一些错误。提供一个修改过的chtext.lsp,功能主要是配合屏幕菜单和汉化。

             免费迷你建筑工具 V3.3.0版更新内容(2007.1.30)
1.  原来的自动门窗功能使用了反应器技术，用户反馈存在比较多问题，这一版删除此功能，但保留了用取代相应的ACAD内部命令来
    模拟自动门窗的功能。为了不影响速度，选择的门窗数量超过 6个将不会自动进行门窗匹配。
    以下命令现支持先选择物体再输入命令。
    a.mini_exerase       删除任意实体,如果实体中有门窗，洞口墙线会自动连接。可用来取代命令erase。
    b.mini_exmove        移动任意实体,如果实体中有门窗，洞口会跟随门窗会移动，同时自动修正门窗。可用来取代命令move。
    c.mini_excopy        复制任意实体,如果新增加实体中有门窗，附近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。可用来取代命令copy。
    e.mini_exmirror      镜像任意实体,如果新增加实体中有门窗，门窗附近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。
                         如果原门窗被删除，门窗洞口墙线会自动连接。可用来取代命令mirror。
                      
2.  增加命令：
    mini_lw_arc          转换多义线中的线或弧。如果选择的是多义线的直线段，则将此段变为圆弧段，相反则变为直线段。
    mini_lw_width        动态改变多义线、圆、圆弧、线宽度，所见即所得。可以选择修改全局、一段或是其中一段的一端的宽度。
                     在屏幕菜单上显示各个选项。也可在命令行输入宽度。
    mini_arrow_trace     将已有的多义线给与指定宽度、变为虚线，同时沿多义线正或反方向布置箭头。
                     可用来绘制人行流线图、车行流线图等。
    mini_arrow_line1     类似原来的箭头引线命令mini_arrow_line1，但箭头样式不同，绘图比例控制箭头大小。
    mini_arrow_line2     类似原来的箭头引线命令mini_arrow_line1，但箭头样式不同，绘图比例控制箭头大小。
    mini_arrow_line3     类似原来的箭头引线命令mini_arrow_line1，但箭头样式不同，绘图比例控制箭头大小。
    mini_arrow_line4     类似原来的箭头引线命令mini_arrow_line1，但箭头样式不同，绘图比例控制箭头大小。
    mini_arrow_line5     绘制平面分析图的大箭头（可用来表示主导风向、集中人流等），所见即所得。
                     完成后可用命令 mini_lw_width 动态修改大箭头的局部宽度。
    mini_arrow_line6     绘制平面图的箭头（可用来表示入口等），所见即所得。
    mini_curve_2_pline   转换曲线为多义线，支持样条曲线SPLINE、椭圆ELLIPSE、拟合多义线POLYLINE，可调精度。
                     （此功能在2000以上版本下可用，不支持R14）
    
3.  更新的命令
    mini_arrow_line      箭头引线命令，在原来基础上增加实心箭头，可独立删除。
    mini_total_Length    统计多个实体长度总和，现可在R14下使用。在 R14下仅可统计线LINE、圆CIRCLE、圆弧ARC、多义线LWPOLYLINE，
                         而在2000以上版本下还可统计椭圆ELLIPSE、样条曲线SPLINE、和拟合多义线POLYLINE。
    mini_jieju           洁具布置，原有16种洁具样式，新增加14种，有多种马桶、蹲坑、洗脸盆样式可选。
                         现能够在弧线墙上布置洁具。
    mini_blocksee        图库浏览，新增加用系统资源管理器打开当前图库目录的功能。
    mini_door_line       原功能是批量增加门坎线，现改为批量修改门坎线，可以选择批量删除门坎线、批量
                         增加单线门坎线或批量增加双线门坎线。
    mini_match_text_x    文字垂直对齐，现支持用户坐标系。
    mini_match_text_y    文字水平对齐，现支持用户坐标系。
    mini_add_vertex      增加多义线顶点，优化算法。
    mini_delete_vertex   删除多义线顶点，优化算法。
    mini_stair_plan      单跑楼梯、双跑楼梯、剪刀楼梯平面，增加顶层、中间层和底层的选项。
    
4.  其他更新
    所有的门窗命令均更新，支持双线门坎线；
    现可双击门窗类型幻灯片退出对话框；
    开洞函数会剪断两根线中间同一层的线；
    新增加一种窗洞（双线门坎）的窗户样式。
    在设置文件中可设置楼梯的层和颜色。

    
    
             免费迷你建筑工具 V3.2.3测试版更新内容(2006.9.16)
1.  修改了几个bug。
2.  增加表示窗洞的窗户。
3.  左下角提示当前绘图比例。
4.  增加总图标高命令mini_ztbg。

             免费迷你建筑工具 V3.2.2测试版更新内容(2006.8.31)
1.  修改了几个bug。

             免费迷你建筑工具 V3.2.1测试版更新内容(2006.8.30)
1.  修改了几个bug。


             免费迷你建筑工具 V3.2测试版更新内容(2006.8.26)

1.  在AutoCAD平台下的建筑软件有工具集和自定义实体两大类，双方各有优缺点。自定义实体类通过ACAD内部基本命令来编辑门窗，快捷、简单，特别是在方案阶段，优势尽显。迷你建筑工具属于典型的工具集类插件，这一版本尝试在保留工具集类通用性强、交流方便等优势的前提下，在门窗编辑方面吸收一些自定义实体类的优点，为两者架设一条沟通的桥梁。
   提示：本插件门窗功能支持由TZ3.0和LZ建筑软件生成的普通门窗，不包括其圆弧窗、连续窗和一些自定义窗。
    此版本利用命令反应器加强以下ACAD内部功能（2000及以上版本）：
    a.删除命令erase， 如果删除的实体中有门窗，洞口墙线会自动连接。
    b.移动命令move ， 如果移动的实体中有门窗，洞口会跟随门窗会移动，同时自动修正门窗。
    c.复制命令copy ， 如果新增加实体中有门窗，附近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。
    d.阵列命令array， 如果新增加实体中有门窗，附近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。
    e.镜像命令mirror，如果新增加实体中有门窗，附近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。
                       如果原门窗被删除，门窗洞口墙线会自动连接。
    f.新增加命令mini_autowin，临时开启或关闭以上命令反应器功能。
    在配置文件中增加一开关来设置缺省时是否启动以上命令反应器。如果图纸文件过大，命令反应器响应有可能很慢。为保证速度，用以下新增加命令来取代ACAD内部功能，即使在关闭命令反应器的情况下也可实现以上功能，同时还能保证速度(R14及以上版本）：
    a.mini_exerase， 删除任意实体,如果实体中有门窗，洞口墙线会自动连接。可取代命令erase。
    b.mini_exmove ， 移动任意实体,如果实体中有门窗，洞口会跟随门窗会移动，同时自动修正门窗。可取代命令move。
    c.mini_excopy ， 复制任意实体,如果新增加实体中有门窗，附近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。可取代命令copy。
    e.mini_exmirror，镜像任意实体,如果新增加实体中有门窗，门窗附近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。如果原门窗被删除，门窗洞口墙线会自动连接。可取代命令mirror。
2.  采纳网友意见，为了减少与其他工具命令冲突，大部分命令名称前面加 mini_ 。新旧命令对照详本页后面。
3.  增加了门坎线功能：
    a.新增加命令 mini_door_line,批量增加门坎线。
    b.门样式对话框中增加门坎线的选项，命令mini_door和mini_hole_door可在生成门时同时生成门坎线。修改门命令mini_modify_win可增加或删除门坎线。
    c.门坎线是一种特殊的窗，和门是两个独立的块，可用erase命令直接删除门坎线。
    d.用原有命令mini_win_direction1内外翻转门窗可修改门坎线方向（不用直接移动）。
    e.原有命令mini_fix_wall修补墙柱门窗支持门坎线，有门的门坎线会自动匹配门和洞口，无门的门坎线会被命令当成一个窗来处理。
    f.原有命令mini_match_win门窗匹配支持门坎线。如果源门带有门坎线，那么被修改的门也会全部带有门坎线，相反，被修改的门也会全部没有门坎线。
4.  原有命令修改门窗命令mini_modify_win，自动修改墙上洞口。
5.  增加命令mini_win_width，   批量修改门窗宽度，现可自动修改墙上洞口。
6.  原有命令mini_fix_wall      修补墙柱门窗现加强对柱子的支持，墙现在能自动延长到柱边。
7.  增加命令mini_batting_fill，画放大平面保温材料图例。
8.  增加命令mini_Area_text选择物体并标注其面积，绘图比例控制大小。
9.  增加命令mini_date_text在文字层插入当前日期，绘图比例控制大小，如 2006.08.30。

所有命令列表及新旧命令对照：
   新命令名称              功能                    旧命令名称
mini_shell_text         用外挂文本编辑器输入多行文字   Hz-text
mini_shell_edit         用外挂文本编辑器编辑多行文字   Hz-edit
mini_exp_text           将字符串分解成多个单字符       Etext
mini_join_text          连接字符串                     Jtext
mini_sedit              超级文字编辑                   sedit
mini_text_lib           词库取词                       text_lib
mini_match_text_value   匹配文字内容                   match_text_value
mini_match_text_size    匹配文字大小                   match_text_size
mini_match_text_angle   匹配文字角度                   match_text_angle
mini_match_text_x       文字垂直对齐                   match_text_x
mini_match_text_y       文字水平对齐                   match_text_y
mini_zb                 坐标标注                       zb
mini_bg                 标注标高                       bg

mini_wall               两点画墙                       wall
mini_line_to_wall       单线变墙                       turn_line_to_wall
mini_erase_wall         删除墙柱门窗                   erase_wall
mini_fix_wall           修补墙柱门窗                   trim_and_fix_wall

mini_door               两点画门                       door
mini_hole_door          墙上开门                       hole+door
mini_Win                两点画窗                       Win
mini_coner_win          墙上开转角窗                   conerwin
mini_hole_win           墙上开窗                       hole+win

mini_match_win          批量门窗匹配（门窗类型刷）     match_win_door
mini_win_direction1     批量内外翻转门窗               win_direction1
mini_win_direction2     批量左右翻转门窗               win_direction2
mini_win_width          批量修改门窗宽度
mini_door_line          批量增加门坎线
mini_modify_win         修改单个门窗                   change_win_door

mini_win_list           生成门窗表                     win_door_list
mini_win_text           批量标注门窗编号               win_door_text
mini_attribon           块属性显示或关闭               attribon

mini_dim_move           移动标注文字或块属性文字       dim_move
mini_dim_home           将标注的文字归位               dim_home
mini_dim_flip           翻转标注中的文字和门窗编号     dim_flip

mini_axis_text          编制轴线号和标注               axis_text
mini_axis_update        批量修改轴线号                 axis_update
mini_dim_win            标注门窗轴线                   win_door_dim
mini_dim_axis           标注轴线                       dim_axis
mini_dim_wall           标注墙线轴线(沿直墙注)         dim_wall
mini_axis_out           轴线号外偏                     axis_out

mini_dim_arc            圆弧标注                       dim_arc
mini_dim_off            隐藏标注的延长线               dim_off
mini_dim_on             显示标注的延长线               dim_on
mini_dim_devide         将标注一分为二                 dim_devide
mini_dim_merge          将标注合二为一                 dim_merge
mini_dim_trim           修剪标注的延长线               dim_trim

mini_dline              两点画双线                     double_lines
mini_fix_dline          修补双线                       trim_and_fix_line
mini_join_line          连接两线或圆或圆弧             join_line
mini_fix_line           连接线段以及圆或圆弧           fix_line
mini_line_to_road       单线变道路                     turn_line_to_road

mini_r_column           画方柱                         r_column
mini_O_column           画圆柱                         O_column
mini_l_column           画L型柱                        l_column
mini_t_column           画T型柱                        t_column
mini_c_column           画十字型柱                     c_column
mini_axis_column        轴线布柱                       axis_column
mini_fill_column        填充柱                         fill_column
mini_pline_to_column    多义线变柱                     turn_pline_to_column


mini_stair_section      楼梯剖面                       ltpm
mini_stair_plan         楼梯平面                       pmlt
mini_auto_stair         平面自动扶梯                   auto_stair
mini_arc_stair          平面圆弧楼梯                   arc_stair
mini_elevator           画电梯轿厢                     elevator

minimenu                更新工具菜单
mini_fix_menu           使屏幕菜单宽度合适for 2000+    mai_fix_menu 
mini_config             编辑工具选项 myconfig.set      Layerset
mini_background         切换黑白灰屏幕背景for 2000+    mai_background
mini_mouse              切换鼠标中键功能for 2000+      mai_mouse
mini_menu               屏幕菜单开关命令               mai_menu
mini_tk                 插入图框                       tk
mini_drawing_scale      设置绘图比例                   drawing_scale

mini_blocksee           图库浏览                       blocksee
mini_jieju              洁具布置,绘制隔断与洁具        jieju
mini_exptoblay          炸开块到块的层                 Exptoblay
mini_blk2lay0           使块内实体变为0层              blk2lay0

mini_flat               二维化对象                     flat
mini_mcopy              多重复制                       mcopy

mini_tree_style         变线为树                       tree_style
mini_indexnum1          插入大样索引符号               indexnum1
mini_indexnum2          插入剖切索引符号               indexnum2
mini_indexnum3          插入大样编号                   indexnum3
mini_index_sec2         插入小剖面符号                 index_sec2
mini_index_sec1         插入大剖面符号                 index_sec1
mini_index_mirror       插入对称符号                   index_mirror
mini_index_north        插入指北针                     index_north
mini_index_name         调用词库,插入图名              index_name
mini_nature_soil        自然土壤剖面图例               nature_soil
mini_tamped_soil        素土夯实剖面图例               tamped_soil
mini_air_brick          放大平面空心砖墙填充图例       air_brick
mini_face_brick         放大平面面砖图例               face_brick
mini_batting_fill       

mini_purge              清除图中所有垃圾               Purgeall
mini_line_union         清理属性相同的叠加线条         Lineunion
mini_line_union2        清理属性不相同的叠加线条       Lineunion_l
mini_line_clean         删除点、空字、短线             Lineclean

mini_add_vertex         增加多义线顶点                 add_vertex
mini_delete_vertex      删除多义线顶点                 delete_vertex
mini_pwidth             改变宽度                       pwidth
mini_reverse_line       改变线型方向                   reverse_line
mini_freehand           模拟徒手线条抖动               freehand
mini_hatchb             重生成hatch边界                hatchb
mini_hatch_move         对齐填充图案                   hatch_move
mini_bsolid             在特定层用 Solid 填充          Solidfill
mini_bsolid2            在当前层用 Solid 填充          Solid-fill
mini_Break_Line         画折断线                       Break_Line
mini_dot_Line           画点引线                       dot_Line
mini_total_area         统计多个实体面积总和           total_area
mini_total_Length       统计多个实体长度总和           total_Length

mini_build_high         定义用于绘制建筑阴影建筑高度   build_high
mini_build_shadow       绘制建筑阴影（日照分析）       build_shadow

layeroff                关闭图层
layeron                 显示图层
layercur                当前图层
layeriso                分离显示图层
layerfrz                冻结图层
layerthaw               解冻图层
layerlck                锁定图层
layerulk                解锁图层
layerlckiso             分离锁定图层
mini_blank              隐藏选择的实体                 blank
mini_unblank            显示所有被隐藏的实体           unblankall

mini_autowin            临时开启或关闭以上命令反应器(R2000及以上版本）
mini_exerase            删除实体（增强门窗功能）
mini_exmove             移动实体（增强门窗功能）
mini_excopy             复制实体（增强门窗功能）
mini_exmirror           镜像实体
mini_door_line          批量增加门坎线。
mini_win_width，        批量修改门窗宽度
mini_batting_fill       画放大平面保温材料图例。
mini_Area_text          标注物体面积
mini_date_text          插入当前日期

==================================================================================
                   免费迷你建筑工具 V3.0.1 更新内容(2005.12.18)
1.  Blocksee 图库浏览，增加图中块入库功能，也就是将图中所有的块写出到任意一个文件夹。
2.  此版本主要是修正以下错误；
    a.更新菜单命令minimenu<装入、更新工具菜单>出错；安装出错；
    b.原楼梯平面命令B点插入与C点插入错误；
    c.与LZ同时使用的部分兼容性问题；
    d.对图层大小写敏感；
    e.Blocksee显示找不到函数dos_pwdir。
==================================================================================
                   免费迷你建筑工具 V3.0 更新内容(2005.12.5)
1.  如果工具检测到AutoCAD 内已加载了 tch.arx或 qar.arx，或者ACAD版本为2006以上，程序
将在不卸载其他任何菜单的情况下加载迷你工具菜单。其他版本的缺省设置也改为不卸载其他
任何菜单，如习惯使用迷你优化菜单则需将myconfig.set 配置文件中第一个开关设置为 1或2。

2.  增加命令：以下命令类似TZ,但比它直观和简单。
    jieju                洁具布置,绘制隔断与洁具
    axis_out             轴线号外偏
    indexnum1            插入大样索引符号，绘图比例控制大小
    indexnum2            插入剖切索引符号，绘图比例控制大小
    indexnum3            插入大样编号，绘图比例控制大小
    index_sec1           插入大剖面符号，绘图比例控制大小
    index_sec2           插入小剖面符号，绘图比例控制大小
    index_mirror         插入对称符号，绘图比例控制大小
    index_north          插入指北针，绘图比例控制大小
    index_name           调用词库，标注图名，绘图比例控制大小和比例
    minismenu            切换到迷你工具屏幕菜单

3.  更新的命令
    Blocksee             图库浏览，增加多重插入，设置比例更加简单，同时简化了一些
                         不常用的开关。
    dim_move             标注文字移动，现可移动门窗编号等块属性
==================================================================================
                   免费迷你建筑工具 V2.9 更新内容(2005.8.31)

1.  增加命令：
    turn_line_to_road   单线变道路，用法和设置类似单线变墙命令，用来生成双线
                        道路和人行道，现可以自动修剪交接处，但不能自动倒圆角。
                        如要在生成道路时不想生成人行道，人行道宽度输入为 0即
                        可。屏幕菜单上有常用的宽度尺寸。原来已有的命令修补双
                        线（trim_and_fix_line ）是这个命令很好的补充。道路、
                        人行道和道路中心线的图层和颜色在文件 myconfig.set 中
                        设定。
    minimenu            装入工具菜单。在acad.lsp中已设置自动运行，如果进入CAD
                        后没有出现工具菜单，可手动执行此命令。
2.  此版本修正了很多错误。
    trim_and_fix_line   修补双线，改进了算法，现实用性越来越强。
3.  经过粗略的测试，门窗命令支持部分由LZ生成门窗（不包括其圆弧窗和转角窗）。
4.  此版本在菜单上有比较大的改进。现在可以使迷你工具与其他一些工具箱同时使用
而不会出现菜单紊乱的情况，具体方法是将 myconfig.set 配置文件中第一个开关设置
为 0。如果工具检测到AutoCAD 内已加载了 tch.arx或 qar.arx，即使上面的开关设置
不为 0，程序也会自动切换到开关为 0的状态，即不卸载其他任何菜单。
5.  不再需要文件 acad.mnu 和 tch.mnu，已删除。

==================================================================================
                   免费迷你建筑工具 V2.8 更新内容(2005.06.15)

 ★此版本没有增加命令，但在现有命令的基础上增加了一些非常实用的功能：
    a. 增加了十种石头小路线型，类似现有的绿篱线型，可设置宽度。
    b. 现支持2006，提供了一个中文菜单，但没有在2005下测试。
    c. 鉴于建筑师在方案初期用单线作设计的习惯，本工具增加了以下用法：首先利用单线
       绘制平面，再使用墙上开门窗命令在单线上绘制门窗（不会断开单线）。下一步是用
       单线变墙命令，同时选择单线和门窗，除可生成双线墙外，现还可在墙上自动挖出与
       门窗相对应的墙洞，同时门窗也会被修改以匹配洞口尺寸。

==================================================================================

                   免费迷你建筑工具 V2.7 最新更新：2005.03.11

 ★此版本对门窗墙的命令有比较大的改进，其绘制和编辑更加便捷★
经过粗略的测试，门窗命令支持部分由TZ3.0生成门窗（不包括圆弧窗和转角窗）。
1.  新增加的命令：
    a. match_win_door      批量门窗匹配（门窗类型刷）
    b. win_direction1      批量内外翻转门窗
    c. win_direction2      批量左右翻转门窗
    d. arc_stair           平面圆弧楼梯
    e. auto_stair          平面自动扶梯
2.  更新的命令：
    a. wall                画墙，现可绘制偏心墙
    b. turn_line_to_wall   单线变墙，现可绘制偏心墙
    c. trim_and_fix_line   修补双线。再修正了一个重大错误，现实用性更强。
    d. trim_and_fix_wall ★原为修补墙柱，现改为修补墙柱门窗，这是一个很多人非常喜欢的
                           命令，也是这个工具箱的精华之一。这一版本增强了它的使用功能，
                           大大拓宽了它的应用范围（详见以下绘图技巧）。除了保留原有的
                           一次处理多墙连接、自动判断 + 型、 T 型、L 型墙、自动识别柱
                           子（可自动清空柱内墙线）、自动修补墙洞的功能外，现用此命令
                           可使门窗与墙洞相互匹配。
3.  DOSLIB和LINNET已更新，使用了网上的最新版，现可预览AutoCAD 2004版本的 DWG 文件。
4.  绘图技巧：
        在制图过程中，移动、删除、复制和修改墙柱门窗的情况经常发生，如果为以上每一个
    功能增加一个相应的命令会使程序变得庞大和难用。用已有的命令移动、删除、复制和修改
    墙柱门窗后再用 Trim_and_fix_wall（修补墙柱门窗）命令可修补墙体缺口和修剪多余的部
    分。由于此命令无需精确定位，亦没有开关选项，在使用时非常方便和快捷。利用少数几个
    命令的组合就能轻松实现以下功能：
    a.  批量修改门窗：首先用修改门窗命令修改好单个门窗，再用批量门窗匹配（门窗类型刷）
        命令将其他门窗改成此门窗样式，最后是用批量翻转门窗命令调整门窗方向；
    b.  复制门窗：首先用AutoCAD内部命令Copy复制门窗，再用修补墙柱门窗命令框选新的门窗，
        会在墙上自动生成与此门窗相对应的墙洞；
    c.  移动门窗：首先用AutoCAD内部命令Move移动门窗，再用修补墙柱门窗命令框选原来的墙
        洞和门窗，可使墙洞与移动后的门窗自动对应；
    d.  修改门窗宽度：首先用修改门窗命令change_win_door修改单个门窗，再用修补墙柱门窗
        命令框选原来的墙洞和门窗，可使墙洞与修改后的门窗自动对应。
    e.  修改墙厚度：首先用AutoCAD内部命令修改墙的厚度（推荐使用Express工具中增强偏移——
        Exoffset命令，用它来调整墙厚比较方便。偏移时按住[Cirl]键可删除原来的线，)，然
        后用修补墙柱门窗命令框选墙的交接处和门窗，能自动处理墙的交接处，也能使门窗及其
        洞口随着墙厚的调整而变化。


==================================================================================
                   免费迷你建筑工具 V2.6 最新更新：2005.01.07
1.  新增加的命令：
    1. build_shadow     绘制建筑阴影（日照分析）
    2. build_high       定义用于绘制建筑阴影建筑高度
    3. nature_soil      画剖面自然土壤图例，工具中原自然土壤线型保留
    4. tamped_soil      画剖面素土夯实图例，工具中原素土夯实线型保留
    5. air_brick        画放大平面空心砖墙填充图例
    6. face_brick       画放大平面面砖图例
    7. elevator         画电梯轿厢平面
    8. blank            隐藏选择的实体
    9. unblankall       显示所有被隐藏的实体

2.  更新的命令：
    1. 已修正墙命令中在圆弧墙相切连接时的错误。
    2. trim_and_fix_line 修补双线。修正了一个比较重大的错误，现实用性较强。
    3. 所有涉及柱子的命令会自动优化柱子的多义线（清理多义线的多余顶点）。
    4. hatchb           重生成填充 (hatch)的边界线,已修改一些错误并优化了生成的
                        多义线（清理多义线的多余顶点）。
    5. lineunion        线段清理时，现可清理多义线的多余顶点。

==================================================================================
                   免费迷你建筑工具 V2.5 最新更新：2004.3.11
1.  新增加的命令：
    1. dim_axis      标注轴线距离；用法类似TZ的沿直墙注
    2. dim_wall      标注墙柱轴线距离；用法类似TZ的沿直墙注
    3. reverse_line  改变线型方向（交换线、多义线和条样曲线的起点和终点）
    4. attribon      属性显示或关闭（属性包括门窗编号、轴线编号）
2.  已修正我自己发现的错误。

                   免费迷你建筑工具 V2.4 最新更新：2004.1.1
1.  增加了绘制十八种转角窗平面的命令。使用开转角窗的命令同墙上开门窗的一样简单。本
工具将转角窗的属性记录在它的块名上。由于在 R14下块名的长度有限制（30个字符），记录
的信息有限，因此有一些非标准的转角窗将不能生成。
2.  新增加的命令：
    1. conerwin        开转角窗
5.  更新的命令：
    1. win_door_text   标注门窗编号,支持转角窗
    2. win_door_list   造门窗表,支持转角窗
    3. Erase_wall      删除墙、柱子门和窗,支持转角窗

                   免费迷你建筑工具 V2.3 最新更新：2003.12.6
1. 新提供 天正3.0 兼容菜单。首先必须安装天正3.0，然后把天正3.0快捷方式图标属性的起始位置
   改为此工具文件夹位置。通过此快捷方式图标进入 Autocad后可自动完成安装，同时可使用天正和
   本工具的功能。注意要检查迷你建筑工具的设置（文件myconfig.set）是否与天正的设置一致。
2. 新增加的命令：
   trim_and_fix_line 修补双线，类似很多人喜欢的修补墙柱的命令（tim_and_fix_wall），但它
                     可处理任意一层上的线和弧而没有线宽的限制。要先选择一个物体并得到它的
                     层名后才能框选双线相交部。假如选择的是墙层，则此命令完全同修补墙柱的
                     命令。自动处理“L”型、“T”型、“+”型的双线相交。
   double_lines      在当前层画任意宽度的双线。它仅简单处理新画双线的转角的交接。双线的
                     其他交接处可用命令修补双线（trim_and_fix_line）修剪。
   text_lib          词库管理,可以从任意目录下的任何后缀的文本文件中插入一个文字到图中，
                     同时可设定字型、字高、旋转角度及特定的层。本工具内置了一些词库,
                     文件为  ...\TEXT_LIB\*.TXT ，用户很容易添加自己的词库。
                     在文件myconfig.set中可设置词库的起始位置和文件类型。
   match_text_value  匹配文字内容，类似系统的属性匹配（matchprop），但只修改文字的内容。
   match_text_size   匹配文字大小，类似系统的属性匹配，但只修改文字的大小。
   match_text_angle  匹配文字角度，类似系统的属性匹配，但只修改文字的旋转角度。
   match_text_x      文字垂直对齐，类似系统的属性匹配，只使所有文字与源文字垂直对齐
   match_text_y      文字水平对齐，类似系统的属性匹配，只使所有文字与源文字水平对齐
   totel_length      长度总和，可统计线、弧、圆、多义线、椭圆、曲线的长度（for 2000+)。
   flat              二维化对象，Autocad2000+的快捷工具提供了一个flatten命令，功能很强大，
                     但会将同样名字的块改为不同名字的，不利于统计。
   mai_menu          屏幕菜单开关命令，                            快捷键 CIRL+F1。
   mai_background    切换屏幕背景颜色(黑白灰三种）（for 2000+)，    快捷键 CIRL+F2
   mai_mouse         切换鼠标中键功能(本工具中为正交和平移的功能切换）（for 2000+)
                                                                  快捷键 CIRL+F3。
   mai_fix_menu      恢复屏幕菜单至合适宽度（for 2000+)

                   免费迷你建筑工具 V2.2 最新更新：
1. 新增加的命令：
   dim_flip      翻转标注中的文字和门窗编号。解决由于极小的误差引起的标注和门窗编号旋转方向不
                 正确的问题。也可将其他块的属性旋转180度角。
   pwidth        改变宽度。  将所有线、弧和多义线统一为指定宽度多义线。屏幕菜单上有各种常用的
                 宽度。
3. 更新的命令：
   dim_trim      修剪标注的延长线，现支持圆弧角标注和直线标注。延长线的长短只和输入的第一点有
                 关系，输入的第二点和第一点一起选择标注，但第二点不控制标注的延长线的长度。实
                 际使用比原来更加快捷和准确。
   dim_devide    将标注一分为二，现支持圆弧角标注。用标注弧长的命令生成的标注会因角度的变化而
                 自动根据比例改变弧长的值。
   dim_merge     将标注合二为一，现支持圆弧角标注。用标注弧长的命令生成的标注会因角度的变化而
                 自动根据比例改变弧长的值。
   win_door_dim  标注门窗尺寸及门窗到轴线的距离，现支持圆弧窗。
   win_door_list 造门窗表 统计用TEXT写的编号时刻可输入通配符，如  C*   M??  等。
   axis_column   轴线布柱 增加在圆弧轴线交点布置柱。

                   免费迷你建筑工具 V2.1 最新更新：
1. 新增加的命令：
   hatch_move  移动填充图案。可解决两个填充拼接在一起时对位不正确的问题。
2. 圆弧墙上 可以 开洞和绘制门窗（支持圆弧窗）。
3. V2.0为了支持圆弧墙，重新编写及修改了大量的函数，存在不少的 bug。
   V2.1已修正我自己发现的错误。

                   免费迷你建筑工具 V2.0 最新更新：
1. 新增加的命令：
   pmlt       楼梯平面。一个对话框界面控制多个参数。每个参数在幻灯片都有帮助和提示。
              可以自动生成双跑楼梯、单跑楼梯和剪刀楼梯的平面。（类似画楼梯剖面界面）
2. 以下命令可以支持圆弧墙。没有为圆弧墙增加新命令，绘制圆弧墙用单线变墙命令
   将已经画好的圆或圆弧变成双线。
      Turn_line_to_wall 单线变墙，修剪墙，自动判断 + 型、T 型、L 型墙和识别柱子
      Trim_and_fix_wall 一次修剪多道墙角、连接墙，自动判断 + 型、T 型、L 型墙和识别柱子. 
      Erase_wall        删除墙、柱子门和窗，自动修补墙交接处
      所有关于柱子的命令全都支持圆弧墙
3. 暂时在圆弧墙上 不能 开洞和绘制门窗，  也许  在下一版本可以支持。
4. 我一般编写一些使用频率比较高的命令，此工具的大部分功能也基于此观念在平时一点点增加的。
   最近写了几个比较少用，但用到时比较浪费时间和精力的功能，如圆弧墙和楼梯。圆弧墙我一直觉
   得可有可无，耗费大量的精力编写一个不常应用的命令似乎不合算。不管怎样，在很多人的要求下，
   这次终于下定决心把它编写出来。编写过程非常痛苦。
5. 软件对提高绘图效率有一定作用，但良好的绘图习惯和充分利用AutoCAD的开放和定制功能更为重要。
   此工具最早就是在AutoCAD R10.0从修改一个 acad.mnu 菜单文件慢慢发展而来。在长期的实践中,
   我将菜单修改的比较适合建筑专业使用。我个人认为，屏幕菜单是此工具的精华所在。如果你已经在
   使用迷你建筑工具, 请你一定要利用屏幕菜单, 它能为你节省大量的时间。

                   免费迷你建筑工具 V1.9.1 最新更新：
1.应朋友要求以最快速度支持AutoCAD 2004版。
2.没有增加命令。
3.layname.set文件不再需要。
4.取消命令 update_menu。所有层控制命令不再更新菜单，在使用过程中无需修改用户定义
的图标和菜单。注意：所有层控制命令必须和本工具的菜单配合使用才能支持屏幕菜单层名控制
的功能（本工具的菜单用命令menu调用而不是用menuload）。如果你不想调用本工具的菜单而同
时想使用本工具的屏幕菜单层名控制功能，用户可将以下部分粘贴到你想调用的菜单文件（*.mnu 
或 *.mns）中的屏幕菜单。
**layername 3
[****]
[          ]MAILAYER0
[          ]MAILAYER1
[          ]MAILAYER2
[          ]MAILAYER3
[          ]MAILAYER4
[          ]MAILAYER5
[          ]MAILAYER6
[          ]MAILAYER7
[          ]MAILAYER8
[          ]MAILAYER9
[          ]MAILAYER10
[          ]MAILAYER11
[          ]MAILAYER12
[          ]MAILAYER13
[          ]MAILAYER14
[          ]MAILAYER15
[          ]MAILAYER16
[          ]MAILAYER17
[          ]MAILAYER18
[          ]MAILAYER19
[          ]MAILAYER20
[          ]MAILAYER21
[          ]MAILAYER22
[          ]MAILAYER23
[          ]MAILAYER24
[          ]MAILAYER25
[          ]MAILAYER26
[          ]MAILAYER27
[          ]MAILAYER28
[          ]MAILAYER29
[          ]MAILAYER30
[          ]MAILAYER31
[          ]MAILAYER32
[          ]MAILAYER33
[          ]MAILAYER34
[          ]MAILAYER35
[          ]MAILAYER36
[          ]MAILAYER37
[          ]MAILAYER38
[          ]MAILAYER39
[          ]MAILAYER40

                   免费迷你建筑工具 V1.9 最新更新：
1.我是一个建筑设计人员，大部分时间都在使用此工具。因为我一个人的能力和时间非常有限，
此工具的开发和维护进展非常缓慢。如果大家有自己编写的工具和命令愿意和大家免费分享，
请把您的文件编译好发送给我。如果合适，您的工具将和此迷你建筑工具共同发布。为避免引
起版权纠纷，请不要给我发送源程序；命令在装入和运行时必须在命令行提示授权给迷你建筑
工具、你的版权声明和联系的电子邮箱地址。我的目的是拥有一个好用、免费的建筑工具。
   如：命令xxxx已授权与迷你建筑工具，版权属于xxxxxx，Email:aaa@bbb.ccc。
2.新增加的命令：
   1. ltpm       楼梯剖面。对话框控制多个参数。每个参数在幻灯片都有帮助和提示。可以
                 自动生成双跑楼梯、单跑楼梯和剪刀楼梯的剖面。
   2. total_area 统计多个实体面积（建筑）。输入一个面积值，凡小于此值的会被认为是阳台
                 假定不是阳台的面积和为 A, 阳台的面积和为 B，统计结果为三个值：
                 A + B，A + Bx0.5和 A - Bx0.5，以上功能在统计一些异型阳台和外廊时非常
                 有用，无论是一户的套内面积，还是整个标准层面积。
   3. fix_line   连续框选择，连接同一角度的所有线段以及同圆心和半径的圆或圆弧。
   4. join_line  连接同一角度的两根线段或同圆心和半径的圆或圆弧。也可将圆弧变成圆。
   5. hatchb     生成填充 (hatch)的边界线。
   6. blk2lay0   使块内实体变为0层，针对一些不能改变颜色的块。
   7. dim_arc    标注圆弧长度。
   8. dim_on     打开标注的延长线。
   9. dim_off    关闭标注的延长线。
   10.freehand   在对话框输入多个参数，使线和多义线模拟徒手线条抖动和出头效果，在不
                 影响打印前提下使图形变得难以编辑。每个参数在幻灯片都有帮助和提示，
                 容易控制最终结果。
   11.break_line 建筑折断线，dimscale变量控制折断符号大小。
   12.arrow_line 箭头索引线，dimscale变量控制箭头大小。
   13.dot_line   圆点索引线，dimscale变量控制圆点大小。
3. 英文提示开关已被删除。不再需要英文图标菜单文件toolbare.mnu和toolbare.dll。

                   免费迷你建筑工具 V1.8 最新更新：
1. 修正了上一版的一些错误，特别是在AutoCAD 2002下的错误。
2. 在myconfig.set文件新增加了控制标注样式的参数。
3. 近段时间工作上比较忙，没有增加新功能。

                   免费迷你建筑工具 V1.7 最新更新：
1. 修正了上一版的一些错误。
   a.标注轴号和修改部分轴号时在最后一个轴号的地方会生成两个轴号;
   b.多义线增加顶点时会丢失宽度信息.
   c.将标注一分为二和将标注合二为一终止时虚化尺寸线.
2. 新增加门窗编号和造门窗表的命令。支持 TZ 建筑 R14 版的门窗。造门窗表的命令提供了
统计非标准的门窗编号（用TEXT写的编号）的功能。
3. 增加菜单幻灯片图标（非命令）来进行各种线型的设置。其中有虚线、点画线、围墙线、
挡土墙线、素土夯实线、自然土壤线、车位线、各种树和各种平面灌木线。只要画一根线，
通过修改线型，就可以将它变成连续的车位、平面灌木或素土夯实符号等。因为实体是线，
可以用 AutoCAD的基本命令编辑并且不用重新布置车位和树等。另外提供命令生成和修改树
线型的树样式、树的大小和树的间距。以上改进可以快速完成总图。因为大量应用线型，容
易用格式刷来修改其他线，但是也容易被其他线用格式刷修改，同时受变量 LTSCALE　影响
线型的大小。基于以上理由，在进入 AutoCAD启动本工具时和应用线型命令时会自动将变量
LTSCALE 设为 1，用户使用时不要修改变量 LTSCALE，但可以单独修改每个实体的线型比例。
4.将图型文件复制到其他机器时，如果引用以上的复杂线型，必须将非常小的复杂线型形文
件 Mytools.shx（27kb）同时拷贝到另一机器，否则就象没有了字体文件一样，线型将不显
示。
5. 命令删除门窗的功能合并到命令删除墙柱，取消erase_win_door命令。
6. 新增加的命令：
    1. win_door_text   标注门窗编号,支持 TZ R14 版门窗
                       在要求输入编号时按回车键更新所选门窗编号,如按空格后回车则
                       去除所有所选编号。
    2. win_door_list   造门窗表
                       支持 TZ R14 版门窗和非标准的门窗编号（用TEXT写的编号）
    3. tree_style      图形界面生成和修改线型树的大小、样式和距离
    4. 修改线型（非命令，在下拉或图标菜单上点取）

                   免费迷你建筑工具 V1.6 最新更新：
1. 修正了上一版的一些错误。
2. 新增加了五种平面窗类型，包括高窗和圆弧窗。
3. 增加的命令大部分是应同事的要求编写的。以下命令在功能和用法上与 TZ 命令相似，内
码是用 AutoLISP 从零开始编写。
4. 增加门窗与 TZ 建筑 R14 版的兼容性。 TZ 的门窗可在本程序下修改、删除和标注尺寸；
本程序生成的窗可在 TZ 下翻转、标注窗编号和标注尺寸，但不能改窗类型和自动删除窗洞；
本程序生成的门可在 TZ 下翻转、标注门编号、改门类型和标注尺寸，但不能自动删除门洞。
门窗都可在 TZ 下标注编号，但不能用它的门窗统计命令进行统计。
5. 因为要兼容 TZ ,门窗的块定义和与以前的版本的不一样，块名原为 DOOR-* 和 WIN-* ,
现为 DOOR_* 和 WIN_*；块的插入点原为洞口的一端，现为洞口的中心。如果你有自定义的
门块，请更改门的块文件的文件名和插入点。以前版本的门窗会在此工具下自动更新，用户
不必理会。如果你对 AutoLISP 比较了解，可修改 acad.lsp 文件来关闭它的自动运行功能。
6. 与 TZ  兼容的前提是层名的设置必须与它的一致，否则 TZ 不能识别本程序生成的门窗。
可通过修改设置或修改层名来保证它们兼容。
7. 不再需要文件doora.dwg和door-???.dwg，可以删除。
8. 新增加的命令：
    1. axis_text       标注轴号及尺寸
    2. axis_update     修改部分轴号
    3. win_door_dim    门窗和轴线尺寸标注
    4. dim_trim        修剪标注的延长线
    5. dim_devide      将标注一分为二
    6. dim_merge       将标注合二为一
    7. dim_home        将标注的文字归位
    8. dim_move        移动标注的文字,临时关闭捕捉
    9. add_vertex      给多义线lwpolyline & polyline、线line、弧arc、条样曲线spline
                       增加顶点,比外面已有的此类功能直观、通用和快捷
    10.delete_vertex   给多义线lwpolyline & polyline删除顶点,比外面已有的此类功能直
                       观、通用和快捷
    11.drawing_scale   输入绘图比例和设置尺寸样式
    12.update_win_door 更新旧版门窗，启动ACAD后自动运行，用户不必理会
    13.tk              插入图框
9.  更新的命令：
    1. sedit           超级编辑,增加互相转换轴号与分轴号的功能
    2. 所有有关门窗的命令全部更新。
10. 下一版本将包括门窗编号和统计的命令。

                   免费迷你建筑工具 V1.5 最新更新：
1.  增加了绘制各种窗平面（包括多种凸窗，共二十四种）的开关。画窗的命令同画门的一样
简单，能直观地选择窗的各种方向。已画好的窗能通过新增加的命令来修改样式、方向和尺寸，
也能删除它并同时自动修补窗洞。现在暂时还不支持用户自定义窗样式。
2.  增加了绘制各种门（平面）的开关。修改后的命令在保留了原有简单、直观的优点外，增
加了图形界面来选择各种门样式。已画好的门能通过新增加的命令来修改样式开启方向和尺寸，
也能删除它并同时自动修补门洞。现在还支持用户自定义门样式，以下是自定义门的一些规定：
   a.用户自定义的门图块放在此工具程序的目录下；
   b.门图块里的内容放在 0 层，门的层和颜色可在外部配置文件 myconfig.set 自由设定；
   c.门图块尺寸：门洞的尺寸为一个单位；
   d.门图块插入点：门洞的一端插入点；
   e.门图块文件命名规则：
     door-a*.dwg为推拉门，插入后尺寸自动为 X=Z=门洞 Y=50 
     door-b*.dwg为有四种开启方向的门，自动插入四种方向的块供用户选择 尺寸X=Y=Z=门洞
     door-c*.dwg为有两种开启方向的门，自动插入两种方向的块供用户选择 尺寸X=Y=Z=门洞
     door-d*.dwg为有不需要选择开启方向的门  尺寸X=Y=Z=门洞
     door-*.dwg 同 door-b*.dwg
     程序已经定义了五十三种门。
     块文件名不符合以上规则的将不被程序确认。
     建议为你的自定义门制作同名幻灯片文件（*.sld），使预览更加清晰。
3.  现版本的窗为块，V1.4版以前的为线。删除门窗和修改门窗支持原来的已画好的门，但不
支持已画好V1.4版以前的窗。
4.  新增加的命令：
    1. erase_win_door    删除门窗,自动修补门洞
    2. change_win_door   图形界面修改门窗，包括尺寸和样式
5.  更新的命令：
    1. Hole+door         墙上开门，增加图形界面门样式开关
    2. door              两点画门，增加图形界面门样式开关
    3. Hole+Win          墙上开窗，增加图形界面窗样式开关
    4. Win               两点画窗，增加图形界面门样式开关

                   免费迷你建筑工具 V1.4 最新更新：
1. 增加了迷你建筑工具图标菜单。
2. 根据我的实际使用经验和结构专业的反馈，重新编写了清空柱内墙体的函数，使它能支持
各种复杂的柱子（包括剪力墙）。现在除了能打断柱内墙层的线（Line）、弧（Arc）和圆
（Circle）实体外，也能打断柱内窗线层的三种实体。
3. 更改了柱子命令填充圆柱的 bug。
4. 使用轴线布柱 （axis_column）的命令时自动关闭点的捕捉。
5. 命令填充柱 （Fill_column）重新添加到菜单上。实际使用中，为了方便观看和捕捉柱内
的辅助线，通常在配置文件 Myconfig .set 中关闭自动填充柱子的功能，最后才用填充柱的
命令填充所有的柱子。
6. 层分离和分离锁层现在可以选择多个物体来对它们所在的层进行操作，不过在使用屏幕菜
单时仍然只能对一个层进行操作。
7. 修改了画四线窗时画出六根线的 bug。
8. 删除了命令炸开块到当前层（Exptoclay）。
9. 完善了命令炸开块到块的层（Exptoblay），不管图层是否锁定或关闭都能操作。
10.完善了 Blocksee 插入图块到特定的层，不管图层是否锁定或关闭都能操作。

                   免费迷你建筑工具 V1.3 最新更新：
1.  增加中文菜单。在保存设置的文件Myconfig.set中，用户可通过修改设置调用中文或英
文，优化的或是非优化的菜单。由于通过开关控制调用何种菜单，因此非常容易切换中英文
界面。希望此改动能同时满足习惯使用中文界面和英文界面的用户。当配置文件的中文界面
的开关打开的时候，本工具只能汉化本工具增加的命令。如用户需使用完全的汉化界面，需
安装中文版的AutoACAD或安装英文版的AutoACAD后再安装汉化插件。
2. 单线变墙的命令的改动：将变为墙的单线自动改到轴线层。
3. 命令 Simple_wall和 Fill_column使用率极低，已在菜单上删除。但这两个命令仍然能够
使用。
4. 修改了 Blocksee 放大界面不能插入图块的 Bug。
5. 在本文件的后面有一些本工具的常见问题和技巧。

                   迷你建筑工具 V1.2 最新更新：
1.  增加了一组简单实用的各种二维柱子的命令，并加强了墙对柱子的支持。布置柱子时会
自动修剪柱内墙体，画墙时碰到柱子也会自动打断。另外，如果不想执行以上的自动功能的
话，可在文件myconfig.set内设置。常用的柱子尺寸在屏幕菜单上都能够显示出来，输入第
一点后用直观的拖动解决各种柱子的定位问题。墙和柱子的命令是专门为建筑专业编写的，
但这些命令也非常适合结构专业绘制梁柱。
2.  新增加的命令：
    1. R_column          绘制方柱
    2. O_column          绘制圆柱
    3. L_column          绘制 " L "型异型柱
    4. T_column          绘制 " T "型异型柱
    5. C_column          绘制十字型异型柱
    6. Turn_pline_to_column  变多义线为柱
    7. fill_column           手动填充柱子
    7. axis_column           框选轴线，在所有选中的轴线交点上布置柱子
3.  更新的命令：
    1. Wall              绘制自动修剪的墙，增加了对柱子的支持
    2. turn_line_to_Wall 单线变墙，增加了对柱子的支持
    3. Erase_wall        删除墙和柱，自动修补删除后墙的缺口。
    4. Trim_and_fix_wall 修补墙和柱

                   迷你建筑工具 V1.0 和 V1.1最新更新：
1. 在Blocksee图库浏览中，不需制作幻灯片文件也能预览 R13、R14、2000的图。建议为常
用的图块制作幻灯片文件索引，使预览更加清晰和快捷。
2. lineunion线段清理时，原线段同层时合并，现改为同层、同颜色、同线型、同线型比
例、同厚度、同线宽（2000）时合并。这样清理后不影响出图效果。
3. 增加画三线窗和四线窗的开关。
4. 完善 Solidfill 和  Solid-fill,将三点 solid 优化为四点 solid，并修正了原来的点
的误差。可用来快速填充柱子、剪力墙和剖面。
5. 增加了分离锁层。
6. 修改了原来的一些 Bug。
7. 不再需要文件 acadtools.lsp。原文件为不完善的solidfill命令。
8. 此版本增加的功能不多。经朋友反馈，原版本的 blocksee 在 2000下有致命的 bug，因
此临时发布了此版本。



 ◆ 文件列表：
    ------------
 1. 核心文件：
    工具说明.txt   本说明文件
    acad.lsp       自动装入的AutoLISP程序
    cfonts.slb     核心幻灯片库文件
    myconfig.set   核心配置文本文件
    tools16o.mnu   菜单源程序文件  2004 英文版
    tools16n.mnu   菜单源程序文件  2004 英文优化版
    tool16oc.mnu   菜单源程序文件  2004 中文版
    tool16nc.mnu   菜单源程序文件  2004 中文优化版
    toolbarc.cui   工具图标菜单文件  2006以上版本
    toolbarc.mnu   工具图标菜单源程序文件中文版
    toolbarc.mnl   调用toolbarc.mnu菜单时加载的Autolisp文件
    toolbarc.dll   工具菜单 toolbarc 的图标库
    mytools15.vlx  核心程序 2000+ 版
    mytools.lin    本工具的线型定义文件
    mytools.shx    本工具的复杂线型形文件
    \door\*.dwg    door*.dwg 门的图块文件 tk?.dwg 图框文件和其他块文件
    \text_lib\*.txt  词库的文本文件

==================================================================================
命令详细说明：

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                   在 Myconfig.set 文件中，用户可设定墙、窗和柱子所在的层名及颜色。并非所
                   有墙体的厚度均能得到确认，只有在 Myconfig.set 中定义的墙厚列表中包括的
                   墙厚才有效。两根间距不在列表中的墙线在下列命令中是被认为两根没有关系的
                   线。要画或修剪非标准墙厚的墙体，则必须修改文件 Myconfig.set 中的墙厚列
                   表部分：（见下）
         ............
         ............
         ;墙设置：
         ;...墙所在层名∶<混凝土墙,普通墙,隔墙,隔板,隔断1,隔断2, ......数量无限制>
         Wall-Layers = column,wall,wall1,wall2,wall3
         ;...墙所在层颜色(1-255)∶<混凝土墙,普通墙,隔墙,隔板,隔断>
         Wall-Colors = 7,5,14,28,38
         ;...墙宽列表〔单位毫米,只有下列墙宽的墙在程序中能被识别,或只设一最小值和最大值〕∶
         Wall-Width-All = 20,30,50,60,90,100,120,140,150,160,180,200,240,250,300,360,370
         ............
         ............
                  程序能支持无限多的墙层。程序内置了混凝土墙、普通墙、隔墙、隔板、隔断五种墙，
                  可自动处理各种墙之间的接口。各种墙之间存在主次关系，互之间可以延长，而修剪
                  则墙层设置中排在前面的墙层对后面的墙层有控制权。
                  各种墙相互之间可以延长。
                  剪力墙--可自动修剪其他墙体，与柱子特性类似。
                  普通墙--除不能修剪剪力墙外，可自动修剪其他墙体。
                  隔  墙--除不能修剪剪力墙和普通墙外，可自动修剪其他墙体。
                  隔  板--除不能修剪以上三种墙外，可自动修剪其他墙体。
                  隔  断--除不能修剪以上四种墙外，可自动修剪其他墙体。
                  其他隔墙--除不能修剪以上五种墙外，相互之间没有分主次关系,可以互相修剪.
                  画墙和单线变墙命令不能直接生成剪力墙、普通墙、隔墙、隔板、隔断之外的其他墙，
                  可用简易双线命令绘制，再用修补墙柱门窗命令处理交接处。
                   
mini_fix_wall-----------【修补墙柱门窗】 智能修补框选范围内的墙、柱、门窗之间的关系。包括修
                         补墙角、连接墙、修补洞口、对齐门窗到墙并自动在墙上开洞、延长墙到其
                         他墙或柱、清理柱内墙体等功能。这个命令是《迷你建筑工具》的基本命令，
                         也是工具的精华之一，其他很多功能由此命令派生，其中包括以下三个命令。
                    
mini_wall---------------【两点画墙】 可生成混凝土墙、普通墙、隔墙、隔板、隔断五种墙，并自动
                         处理包括柱子在内交接部分。
                    　　注意：屏幕菜单上有各种墙、常用宽度和设置偏心的选项。
                        
mini_line_to_wall-------【单线变墙】 根据线、圆、圆弧、门窗和厚度，可生成混凝土墙、普通墙、
                         隔墙、隔板、隔断五种墙，并自动处理包括柱子在内交接部分。选择时包括
                         门窗会修补所选门窗与最近的墙之间的关系。
                             在方案初期用单线作设计的用法：首先可利用单线绘制平面，再使用墙
                         上开门窗命令在单线上绘制门窗（不会断开单线），用柱子命令布置好柱子。
                         下一步使用单线变墙命令，同时选择单线和门窗，除可生成双线墙外，还可
                         在修补所选门窗与最近的墙之间的关系。
                    　　 注意：屏幕菜单上有各种墙、常用宽度和设置偏心的选项。

mini_erase_wall---------【删除墙柱门窗】 删除墙、柱子门和窗，自动修补交接处，墙支持混凝土墙、
                         普通墙、隔墙、隔板、隔断等各种墙层。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                在 Myconfig.set 文件中，以下设置与门窗有关：（见下）
                   ............
                   ............
                   ;门窗设置：
                   ;...窗所在层名、颜色<1-255>,门所在层名、颜色∶
                   Window-Layers = window,2,window,2
                   ;...门窗编号所在层名、颜色<1-255>、字高<3>、高宽比<0.6>∶
                   Window-Text = window_text,3,3,0.6
                   ;...窗线缺省是否为单线∶（yes 为单线，其他为双线）
                   Window-Default = no
                   ;...扩展门的块名，门窗命令将此块识别为门（支持通配符 * ？如 “??DOOR*” 包括了“01DOOR455”和“A5DOOR55sfg”）
                   Extended-Doors = $DorLib2D$*,$TCHSYS$DOOR*,*DOOR*
                   ;...扩展窗的块名，门窗命令将此块识别为窗（支持通配符 * ？如 “WIN??_*” 包括了“WIN02_fas5”和“WIN67_faeth”）
                   Extended-Windows = $WinLib2D$*,$TCHSYS$WIN*,*WINDOW*
                   ;...不是扩展门窗的块名，门窗命令将不识别为门窗（支持通配符）
                   Not-Windows-Doors =
                   ............
                   ............
               自定义门的一些规定：
                  a.用户自定义的门图块放在此工具程序的door目录下;
                  b.门图块里的内容放在 0 层;
                  c.门图块尺寸：门洞的尺寸为一个单位;
                  d.门图块插入点：门洞的中心为插入点;
                  e.门图块文件命名规则;
                    door_a*.dwg为推拉门，插入后尺寸自动为 X=Z=门洞 Y=50 
                    door_b*.dwg为有四种开启方向的门，自动插入四种方向的块供用户选择 尺寸X=Y=Z=门洞
                    door_c*.dwg为有两种开启方向的门，自动插入两种方向的块供用户选择 尺寸X=Y=Z=门洞
                    door_d*.dwg为有不需要选择开启方向的门  尺寸X=Y=Z=门洞
                    door_*.dwg 同 door_b*.dwg
                 块文件名不符合以上规则的将不被程序确认。
                 建议为你的自定义门制作同名幻灯片文件（*.sld），使预览更加清晰。

mini_door---------------【两点画门】 同时出来所有开启方向的门，选择要保留的门，其余的将被自
                         动删除。工具自带多种门样式。缺省门样式是根据洞宽智能调用单扇、双扇、
                         三扇或推拉门。
                 　　　　注意：屏幕菜单上有门样式开关选项。

mini_hole_door----------【墙上开门】 选择墙的一根线，自动找到对应的另一根线，根据设定的门宽、
                         门样式和墙垛尺寸，在墙上开洞及画门。同时出来所有开启方向的门，选择
                         需要的门，其余的将会被删除。
　　　　　　　　　　　　 注意：屏幕菜单上有常用的尺寸和开关选项。

mini_Win----------------【两点画窗】 同时出来所有开启方向的窗，选择要保留的窗，其余的将被自
                         动删除。工具自带有包括各种凸窗在内的三十多种窗样式。现在暂时还不支
                         持用户自定义窗样式。
                 　　　　注意：屏幕菜单上有窗样式开关选项。

mini_hole_win-----------【墙上开窗】 选择墙的一根线，自动找到对应的另一根线，根据设定的窗宽、
                         窗样式和墙垛尺寸，在墙上开洞及画窗。同时出来所有开启方向的窗，选择
                         需要的窗，其余的将会被删除。
　　　　　　　　　　　　注意：屏幕菜单上有常用的尺寸和开关选项。

mini_coner_win----------【墙上开转角窗】 选择墙的一根线，自动找到最近的墙角，根据设定的两肢
                         窗宽、窗样式，在两道墙上开洞及画转角窗。同时出来所有开启方向的窗，
                         选择需要的窗，其余的将会被删除。工具自带有包括各种凸窗在内的十八种
                         转角窗样式。现在暂时还不支持用户自定义转角窗样式。
　　　　　　　　　　　　注意：屏幕菜单上有常用的尺寸和开关选项。

mini_modify_win---------【修改单个门窗】 图形界面修改单个门、窗或转角窗，包括尺寸和样式。

mini_win_direction1-----【批量内外翻转门窗】

mini_win_direction2-----【批量左右翻转门窗】

mini_match_win----------【批量门窗样式匹配】

mini_win_width----------【批量修改门窗宽度】
　　　　　　　　　　　　注意：屏幕菜单上有常用的尺寸。

mini_door_line----------【批量门坎线修改】 批量将门改成单线门坎线、双线门坎线或没有门坎线。
　　　　　　　　　　　　注意：屏幕菜单上有各个开关选项。

mini_win_list-----------【生成门窗表】 自动统计并生成门窗表，支持用TEXT写的编号。

mini_win_text-----------【批量门窗编号】

mini_winelev------------【窗立面】 绘制窗立面，对话框设置。有推拉窗、平开窗，及窗套、窗台、
                         窗楣的开关。

mini_winelev2-----------【幕墙立面】 绘制幕墙立面，对话框设置各个参数。

mini_hm-----------------【曲线立面渐变线】 画曲线立面渐变线。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                在 Myconfig.set 文件中，以下设置与柱子有关：（见下）：
                   ............
                   ............
                   ;柱子设置：
                   ;...柱子所在层名 , 层颜色(1-255)∶
                   Column-Layers = column , 7
                   ;...柱子填充及Solidfill生成的SOLID 所在层名 , 层颜色(1-255)∶
                   Column-Fill-Layers = col-fill , 8
                   ;...柱子外框多义线的宽度∶ （0,1,2,3 ......）
                   Column-Width = 0
                   ;...是否用 Solid 填充柱子∶ （yes 为用 Solid ，其他为 Hatch）
                   Column-Fill-Solid = yes
                   ;...是否自动填充柱子∶（yes 为自动，其他为否）
                   Column-Auto-Fill = no
                   ;...是否自动修剪柱子内部墙体∶（yes 为自动，其他为否）
                   Column-Auto-Trim = yes
                   是否使用迷你建筑工具优化菜单〔0利用已加载菜单，1为优化菜单，2其他为原始菜单〕∶
                   0
                   ............
                   ............

mini_r_column-----------【画方柱】 设定好大小和角度，点取柱内一点，再利用直观的拖动定位方柱。
                         注意：屏幕菜单上有常用的尺寸与其他开关选项。

mini_O_column-----------【画圆柱】 设定好大小，点取圆柱圆心点。
                         注意：屏幕菜单上有常用的尺寸与其他开关选项。

mini_l_column-----------【画L型柱】 设定好大小和角度，点取柱内一点，再利用直观的拖动定位L型柱。
                         注意：屏幕菜单上有常用的尺寸与其他开关选项。

mini_t_column-----------【画T型柱】 设定好大小和角度，点取柱内一点，再利用直观的拖动定位T型柱。
                         注意：屏幕菜单上有常用的尺寸与其他开关选项。

mini_c_column-----------【画十字型柱】 设定好大小和角度，点取柱内一点，再利用直观的拖动定位十
                         字型柱。
                        注意：屏幕菜单上有常用的尺寸与其他开关选项。

mini_axis_column--------【轴线布柱】 设定好大小和角度，在框选的轴线之间的交点上，居中布置方柱
                         或圆柱。
                         注意：屏幕菜单上有常用的尺寸与其他开关选项。

mini_fill_column--------【填充柱】

mini_pline_to_column----【多义线变柱】 将多义线或圆改到柱子层，可自动修剪柱内墙体和填充。用来
                         绘制非标准的或轮廓比较复杂的柱子。

mini_fill_wall----------【墙体填充】 选择不必闭合的墙线，涂黑墙体。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_stair_section------【楼梯剖面】 生成双跑楼梯、单跑楼梯或剪刀楼梯的剖面，对话框设置各个
                         参数。

mini_analyzeview--------【视线升高剖面】 画需要视线分析的剖面，对话框设置各个参数。可以用来
                         设计看台、阶梯教室、剧场等剖面。

mini_stair_plan---------【楼梯平面】 生成双跑楼梯、单跑楼梯或剪刀楼梯的平面，对话框设置各个
                         参数。

mini_auto_stair---------【自动扶梯平面】 对话框设置各个参数。

mini_arc_stair----------【圆弧楼梯平面】 对话框设置各个参数。

mini_elevator-----------【电梯轿厢平面】 画电梯轿厢平面。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_shell_text---------【外部多行书写】 用外挂文本编辑器输入多个文字。此命令使 AutoCAD拥有
                         外挂文本编辑器的编辑功能，大大扩充了AutoCAD的文字处理能力。
                 　　　　注意：屏幕菜单上有开关选项。

mini_shell_edit---------【外部多行编辑】 用外挂文本编辑器编辑多行文字。此命令使 AutoCAD拥有
    　　　　　　　　     外挂文本编辑器的编辑功能，大大扩充了 AutoCAD的文字处理能力。文本编
                         辑器可选用 Notepad（记事本）或其他的文本编辑器。其他的文本编辑器在
                         配置文件 myconfig.set 设定。用户可选用自己喜好的文本编辑器，推荐使
                         用不需安装、支持鼠标拖动及有可定制的 EmEditor2.39 汉化版。此命令在
                         一定程度上可取代 Mtext。
                 　　　　注意：屏幕菜单上有开关选项。

mini_exp_text-----------【文字打散】 将字符串分解成多个单字符。

mini_join_text----------【文字连接】 将差不多在一个水平位置的文字连接一个文字。

mini_sedit--------------【多样编辑】 文字多样编辑，能自动识别 Text.Mtext.Attributes. 
                         Dimension Text Attribute.definitions. Nested text entities, 
                         此命令可取代 Ddedit。

mini_text_lib-----------【词库取词】 词库管理，可以从任意目录下的任何后缀的文本文件中调取一
                         个文字插入到图中，同时可设定字型、字高、旋转角度及特定的层。本工具
                         内置了一些词库,文件为  ...\TXTLIB\*.TXT ，用户很容易添加自己的词库。
                         在文件myconfig.set中可设置词库的起始位置和文件类型。

mini_match_text_value---【匹配文字内容】 类似系统的属性匹配 matchprop，但只修改文字的内容。

mini_match_text_size----【匹配文字大小】 类似系统的属性匹配，但只修改文字的大小。

mini_match_text_angle---【匹配文字角度】 类似系统的属性匹配，但只修改文字的旋转角度。

mini_match_text_x-------【文字垂直对齐】 类似系统的属性匹配，只使所有文字与源文字垂直对齐。

mini_match_text_y-------【文字水平对齐】 类似系统的属性匹配，只使所有文字与源文字水平对齐。

mini_xuhao--------------【自动序号】 标注自动增加的序号命令，可在对话框内设置起始序号、前后
                         缀、文字对齐点等参数。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_zb-----------------【坐标标注】 绘图必须以毫米为单位。能自动算出并标注点取点的坐标。按
                         F8键或鼠标中键来切换绝对坐标和相对坐标的标注方式。相对坐标是当前
                         UCS 坐标系坐标。在 Myconfig.set 文件中，用户可设定坐标标注所在的层
                         名、颜色及绘图单位（毫米或米）。 

mini_bg-----------------【标注标高】 标注立面、剖面建筑标高。绘图必须以毫米为单位。用 UCS在
                         0.000 的水平线上任意一点定义为原点，点取其他点能自动算出它的标高。
                         按 F8 键或鼠标中键来下标。可通过输入两点，凡与两点连线相交的直线，
                         会在所有两者的交点上批量标注标高。在 Myconfig.set 文件中，用户可设
                         定标高标注所在的层名及颜色。
　　　　　　　　　　　　 注意：屏幕菜单上有开关选项。

mini_ztbg---------------【总图标高】 标注总图标高或高程。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_dim_arc------------【圆弧标注】 标注圆弧长度。

mini_dim_wall-----------【墙柱轴线标注】 标注墙线轴线尺寸(沿直墙注)

mini_dim_axis-----------【轴线标注】 标注轴线尺寸。

mini_dim_win------------【门窗轴线标注】 标注门窗和轴线尺寸。

mini_dimpoly------------【标注多义线】 标注多义线（柱子）,标注多义线本身尺寸及与轴线的关系。

mini_dim_trim-----------【剪延长线】 修剪标注的延长线。尺寸延长线只与选择的第一点有关系，与
                         第二点无关。与第一点第二点线段相交的尺寸，其延长线会被修剪或延长。

mini_dim_move-----------【标注文字移动】 临时关闭捕捉，移动标注的文字或块的属性位置。

mini_dim_home-----------【标注文字归位】 将被移动过的标注文字归位。

mini_dim_flip-----------【翻转属性和标注文字】 翻转标注中的文字和门窗编号,解决由于极小的误差
                        引起的标注和门窗编号旋转方向不正确的问题。也可将其他块的属性旋转 180
                        度角。

mini_dim_off------------【隐藏标注的延长线】 关闭标注的延长线。

mini_dim_on-------------【显示标注的延长线】 打开标注的延长线。

mini_dim_devide---------【标注连续断分】 连续将标注一分为二。

mini_dim_merge----------【将标注合二为一】 将多个标注合并为一个。

mini_dim_fix_text-------【标注避让】 避免使多个连续标注的文字互相重叠。

mini_dim_align----------【对齐标注】 可选择将标注对齐到一点、上标或下标在一个尺寸实体。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_axis_text----------【生成轴号、标注】 选一根轴线，将与此轴线垂直并相交的轴线标注轴线号、
                        轴线尺寸和总尺寸。可选择起始轴号和前缀。
                        注意：屏幕菜单上有常用的开关选项。

mini_axis_update--------【修改轴号】 先选择起始轴号和前缀，批量修改选择的轴号。
                        注意：屏幕菜单上有常用的开关选项。

mini_axis_out-----------【轴号外偏】 将两个互相重叠的轴号外移。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_line_to_road-------【单线变道路】 用法和设置类似单线变墙命令，用来生成双线道路和人行道，
                         自动修剪交接处，目前还不能自动倒圆角。想要在生成道路时不想生成人行
                         道，人行道宽度输入为 0即可。命令修补双线 mini_fix_dline 是这个命令
                         很好的补充。道路、人行道和道路中心线的图层和颜色在文件 myconfig.set
                         中设定。
                         注意：屏幕菜单上有常用的尺寸与其他开关选项。

mini_dline--------------【两点画双线】 在当前层画任意宽度的双线。它仅简单处理新画双线的转角
                         处。双线的其他交接处可用修补双线命令mini_fix_wall修剪。
                         注意：屏幕菜单上有常用的尺寸与其他开关选项。

mini_fix_dline----------【修补双线】 修补双线，类似修补墙柱门窗的命令 mini_fix_wall，但它可
                         处理任意一层上的线和弧而没有线宽的限制。要先选择一个物体并得到它的
                         层名后才能框选双线相交部。假如选择的是墙层，除不能处理门窗外，此命
                         令其他功能同修补墙柱的命令。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_join_line----------【连接两线】 连接同一角度的两根线段或同圆心和半径的圆或圆弧。也可将
                         圆弧变成圆。

mini_fix_line-----------【框选修补线】 连续框选，连接同一角度的所有线段以及同圆心和半径的圆
                         或圆弧。

mini_break_inter--------【交点断开】 选择线、圆、圆弧、多义线及各种曲线，使他们在交点处断开。
                     
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                       下列层管理命令与 AutoCAD 中的 Bonus 或 Express工具类似，但比
                       它们有了更方便和直观的改进。用户除了能通过选择实体来对层进行
                       操作外，同时还能在屏幕菜单上点取层名来进行操作。两者可交互进
                       行。下列命令对用户的层名设定并没有特殊的要求，屏幕菜单上显示
                       的层名自动保持与当前图的层名一致。

layercur---------------【当前层】 设定当前层，可在屏幕菜单上选取层名；也可选取实体并设置它所
                        在的层为当前层。两者可交互进行。

layeron----------------【打开层】 在屏幕菜单上逐个选取层名或选择打开所有的层。

layeroff---------------【关闭层】 可在屏幕菜单上逐个选取层名或关闭所有的层；也可选取实体并关
                        闭它所在的层。两者可交互进行。

layerlck---------------【锁定层】 可在屏幕菜单上逐个选取层名或锁定所有的层；也可选取实体并锁
                        定它们所在的层。两者可交互进行。

layerulk---------------【解锁层】 可在屏幕菜单上逐个选取层名或解锁所有的层；也可选取实体并解
                        锁它们所在的层。两者可交互进行。

layerlckiso------------【分离锁层】 除指定层外，锁定其余所有的层。可在屏幕菜单上选取层名，或
                        选取实体所在的层。

layeriso---------------【分离层】 除指定层外，关闭其余所有的层。可在屏幕菜单上逐个选取层名，
                        也可选取实体获得他们的图层。两者可交互进行。

layerfrz---------------【冻结层】 可在屏幕菜单上逐个选取层名或冻结所有的层；也可选取实体并冻
                        结它们所在的层。两者可交互进行。

layerthaw--------------【解冻层】 可在屏幕菜单上逐个选取层名或选择解冻所有的层。

mini_unblank-----------【显示所有实体】

mini_blank-------------【隐藏实体】

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
minimenu---------------【更新迷你菜单】 手动加载或更新《迷你建筑工具》菜单。 如果进入CAD 后
                        没有出现工具菜单，可手动执行此命令。

mini_fix_menu----------【调整屏幕菜单】 整屏幕菜单至合适宽度。

mini_config------------【建筑工具设置】 用外挂文本编辑器编辑《迷你建筑工具》配置文件 myconfig.set。

mini_background--------【改变背景颜色】 快捷键 CIRL+F2， 依次切换屏幕背景颜色为黑白灰。

mini_mouse-------------【切换鼠标中键】 快捷键 CIRL+F3， 切换鼠标中键功能，本工具中在正交和
                        平移功能中切换。

mini_menu--------------【屏幕菜单开关】 快捷键 CIRL+F1， 显示或关闭屏幕菜单。

mini_drawing_scale-----【绘图比例】 输入绘图比例和设置尺寸样式。可设置是否修改尺寸样式。

mini_merge_menu--------【合并或展开迷你下拉菜单】 可切换使用一条或七条迷你建筑工具下拉菜单。

mini_uninstall---------【卸载迷你建筑工具】 完全卸载迷你建筑工具,包括卸载菜单和删除工具文件。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_tk----------------【插入图框】
                        注意：屏幕菜单上有常用开关选项。

mini_blocksee----------【图库浏览】
                        1. 类似 ACDSee 图库管理器。
                        2. 不需制作幻灯片文件也能预览 R13+ 的图块。要使预览更加清晰和快捷，建
                           议为常用的图块制作幻灯片文件索引，
                        3. 它直接管理硬盘目录（包括网络其他电脑共享的目录）。块文件用文件夹目
                           录分类即可。
                        4. 它一次显示十六个块，能前后翻页。可放大其中任意一个块。在放大的界面
                           中也能前后翻页。
                        5. 有比 Ddinsert 更多及更方便的插入选项。如锁定 X、Y、Z轴比例和将块插
                           入到一特定的层等。
                        6. 能直观地更改及删除图块文件。
                        7. 在制作幻灯片索引时，能对一个目录的所有或部分块文件批量进行编辑操作，
                           包括：a.块文件用低版本的格式存盘、
                                 b.更改块文件中实体的层、
                                 c.更改块文件中实体的颜色、
                                 d.按比例放大缩小块文件中的实体(Scale)、
                                 e.删除块文件中的文字、
                                 f.删除块文件中的属性、
                                 g.合并多余线段、
                                 h.删除块文件中的点及短线、
                                 i.炸开块文件中的块、
                                 j.重新设置每个块的插入点。
                           各人可以以自己的习惯方式轻松建立图库。
                        9. 在Myconfig.set文件中，用户可设定 Blocksee 的起始路径。

mini_jieju-------------【洁具布置】 布置各种洁具、绘制隔断。对话框设置各种参苏数。

mini_blk_along_line----【沿线布块】 将块以任意间距、任意角度沿线布置，支持线段、圆、圆弧、
                        多义线以及各种曲线。命令可用来布置行道树或布置座位等。

mini_blk_replace-------【替换图块】 将一组块批量替换成另一种块，不修改块的旋转角度和比例。

mini_quick_block-------【快速作块】 不用考虑块名，选择实体、插入点便可生成普通块、无名块
                        或多重无名块。插入点可指定中心点、原点、左下角点、右上角点或点取
                        任意点。

mini_exptoblay---------【炸开块到块的层】 炸开块实体到块的层（解决某些块炸开后颜色改变的
                        问题）。

mini_blk2lay0----------【块内实体到0层】 使块内实体变为0层，针对一些改变它的图层但不能改
                        变颜色的块。

mini_exp_mblk----------【炸开多重块】 用来炸开Explode 命令无法炸开多重块或多重无名块。

mini_attribon----------【块属性显示或关闭】

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_add_vertex--------【增加多义线顶点】 增加多义线lwpolyline & polyline、线 line、弧 arc、
                        条样曲线 spline 顶点。

mini_delete_vertex-----【删除多义线顶点】 删除多义线lwpolyline & polyline 顶点

mini_lw_arc------------【多义线线弧转换】 切换转换多义线中的线或弧。如果选择的是多义线的直线
                        段，则将此段变为圆弧段，相反则变为直线段。

mini_lw_width----------【<单选>动态调整宽度】 动态改变多义线、圆、圆弧、线宽度，所见即所得。
                        可以选择修改全局、一段或是其中一段的一端的宽度。在屏幕菜单上显示各个
                        选项。也可在命令行输入宽度。

mini_pwidth------------【改变宽度】 统一线宽， 将所有线、弧和多义线统一为指定宽度多义线。

mini_pljoin------------【连接多义线】 在一定长度范围内（可设置）连接所有线为多义线。

mini_curve_2_pline-----【转换曲线为多义线】 可将样条曲线 SPLINE、椭圆 ELLIPSE、拟合多义线
                        POLYLINE转多义线，可调精度。

mini_freehand----------【线条抖动】 使线和多义线模拟徒手线条抖动和出头效果，以及在不影响打印
                        前提下使图形变得难以编辑，在对话框输入多个参数。每个参数在幻灯片都有
                        帮助和提示。

mini_hatchb------------【重生成hatch边界】 选择填充 hatch ，重新生成它们的边界线。

mini_hatch_move--------【对齐填充图案】 移动已存在填充图案。可解决两个填充拼接在一起时对位不
                        正确的问题。

mini_total_area--------【面积总和】 统计多个实体建筑面积。凡小于某个值的会被认为是阳台。假定
                        阳台的面积和为 B，其余面积和为 A, 统计结果为三个值：A + B，A + Bx0.5
                        和 A - Bx0.5，这个功能在统计一些异型阳台和外廊时非常有用，无论是一户
                        的套内面积，还是整个标准层面积。

mini_total_Length------【长度总和】 统计多个实体长度总和，可统计线、弧、圆、多义线、椭圆、曲
                        线的长度。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_exerase-----------【删除增强】 删除任意实体，可用来取代命令 erase。如果选择的是单个门窗，
                        洞口墙线会自动连接。

mini_exmove------------【移动增强】 移动任意实体，可用来取代命令move。如果选择的是单个门窗，洞
                        口会跟随门窗会移动，同时自动修正门窗。

mini_excopy------------【复制增强】 复制任意实体，可用来取代命令copy。如果选择的是单个门窗，附
                        近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。

mini_exmirror----------【镜像增强】 镜像任意实体，可用来取代命令mirror。如果选择的是单个门窗，
                        门窗附近的墙上会自动开出洞口，同时自动修正门窗。如果原门窗被删除，门窗
                        洞口墙线会自动连接。

mini_moffset-----------【多重偏移】 多选，可双向、单向或删除原实体，单向时由正负值控制内偏或外
                        偏，顺序习惯与offset命令相同。

mini_flat--------------【二维化对象】 将所选实体的坐标 Z 轴改为 0。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

mini_Break_Line--------【画折断线】 建筑折断线，dimscale变量控制折断符号大小

mini_dot_Line----------【点引线】 圆点索引线，dimscale变量控制圆点大小，可从词库取词。

mini_arrow_line--------【箭头引线】 箭头样式0，dimscale变量控制大小，可从词库取词。

mini_arrow_line1-------【箭头引线1】 箭头样式1，dimscale变量控制大小，可从词库取词。

mini_arrow_line2-------【箭头引线2】 箭头样式2，dimscale变量控制大小，可从词库取词。

mini_arrow_line3-------【箭头引线3】 箭头样式3，dimscale变量控制大小，可从词库取词。

mini_arrow_line4-------【箭头引线4】 箭头样式4，dimscale变量控制大小，可从词库取词。

mini_arrow_line5-------【大箭头】 绘制平面分析图的大箭头，可用来表示主导风向、集中人流等。

mini_arrow_line6-------【入口箭头】 绘制平面图的箭头，可用来表示入口等。

mini_arrow_trace-------【流线箭头】 将多义线给与指定宽度、变为虚线，沿多义线正向或反向布置多
                        个箭头。可用来绘制人行流线图、车行流线图等。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_ltype-------------【改变线型】 调用图像菜单改变线型。使用此命令会将系统变量线型比例 
                        ltscale 强行改为 1。

mini_tree_style--------【变线为树】 将线、圆弧、曲线的线型改为树线型，为本工具的特色命令之一。
                        在图形界面内可设置线型树的样式、大小和间距，用 ACAD 的基本命令就可以修
                        改线型树，非常简单快捷。使用此命令会将线型比例系统变量ltscale 强行设为
                         1。假如缺少了工具的型文件 Mytools.shx，ACAD打开带有线型树的 DWG文件时，
                        线型树将不能显示。解决方法是一起复制 Mytools.shx文件或使用线形变块命令 
                        mini_lt_shp2blk 将线型树变为块。

mini_lt_shp2blk--------【线形变块】 可以提取线形中的型 shape并将它变为块，为了编辑容易，前期作
                        图时常常使用树、绿篱、车位、石头路等线型或由其他工具提供的线型。为了方
                        便统计和交流，现可用此命令将它们转为块。碰到缺少型文件（*.shx或*.shp） 
                        的线型,命令会以一个1 X 1的正方形块来取代它。配合替换图块命令可以将它们
                        替换成任意块。

mini_reverse_line------【改变线型方向】 翻转线型方向，交换线、多义线和条样曲线的起点和终点。

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_symbol------------【建筑图例】 使用图像菜单调用下面命令。

mini_Area_text---------【标注面积】 标注多个实体建筑面积。凡小于某个值的会被认为是阳台。假定
                        阳台的面积和为 B，其余面积和为 A, 标注结果为三个值：A + B，A + Bx0.5 
                        和 A - Bx0.5中的一个。这个功能在统计一些异型阳台和外廊时非常有用，无
                        论是一户的套内面积，还是整个标准层面积。

mini_date_text---------【当前日期】 插入当前日期，格式同2008.08.08

mini_indexnum1---------【大样索引】 插入大样索引符号，可以从此库取词。

mini_indexnum2---------【剖切索引】 插入剖切索引符号，可以从此库取词。

mini_indexnum3---------【大样编号】 插入大样编号。

mini_index_sec2--------【小剖面符号】 插入小剖面符号。

mini_index_sec1--------【大剖面符号】 插入大剖面符号。

mini_index_mirror------【对称符号】 插入对称符号。

mini_index_north-------【指北针】 插入指北针。

mini_index_name--------【标注图名】 从词库取词,标注图名。

mini_nature_soil-------【自然土壤】 画剖面自然土壤图例。

mini_tamped_soil-------【素土夯实】 画剖面素土夯实图例。

mini_air_brick---------【空心砖墙】 画放大平面空心砖墙填充图例。

mini_face_brick--------【面砖图例】 画放大平面面砖图例

mini_batting_fill------【保温材料】 画放大平面保温材料图例

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_purge-------------【清理图形】 调用ACAD命令purge，无需回车，一次清除图中所有垃圾。

mini_line_union--------【合并重线】 合并清理属性相同的重线.

mini_line_clean--------【清理短线、点、空字】 删除点、空的文字、短线段和短多义线。设定一个值，
                        长度少于此值的线段及多义线将被删除。
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
mini_build_high--------【定义建筑高度】 定义用于绘制建筑阴影建筑高度

mini_build_shadow------【阴影分析】 绘制建筑阴影（日照分析）

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    因每个人的缩写命令习惯不一样，本工具不修改缩写命令文件，但用户可自己修改。找到并编辑在
ACAD的support子目录下的acad.pgp文件。将以下部分按照你的简写命令习惯修改好后添加到文件acad.pgp。

命令列表：

mini_fix_wall
mini_wall
mini_line_to_wall
mini_erase_wall

mini_door
mini_hole_door
mini_Win
mini_hole_win
mini_coner_win
mini_modify_win
mini_win_direction1
mini_win_direction2
mini_match_win
mini_win_width
mini_door_line
mini_win_list
mini_win_text
mini_winelev
mini_winelev2
mini_hm

mini_r_column
mini_O_column
mini_l_column
mini_t_column
mini_c_column
mini_axis_column
mini_fill_column
mini_pline_to_column
mini_fill_wall

mini_stair_section
mini_analyzeview
mini_stair_plan
mini_auto_stair
mini_arc_stair
mini_elevator

mini_shell_text
mini_shell_edit
mini_exp_text
mini_join_text
mini_sedit
mini_text_lib
mini_match_text_value
mini_match_text_size
mini_match_text_angle
mini_match_text_x
mini_match_text_y
mini_xuhao

mini_zb
mini_bg
mini_ztbg

mini_dim_arc
mini_dim_wall
mini_dim_axis
mini_dim_win
mini_dimpoly
mini_dim_trim
mini_dim_move
mini_dim_home
mini_dim_flip
mini_dim_off
mini_dim_on
mini_dim_devide
mini_dim_merge
mini_dim_fix_text
mini_dim_align

mini_axis_text
mini_axis_update
mini_axis_out

mini_line_to_road
mini_dline
mini_fix_dline

mini_join_line
mini_fix_line
mini_break_inter

layercur
layeron
layeroff
layerlck
layerulk
layerlckiso
layeriso
layerfrz
layerthaw
mini_unblank
mini_blank

minimenu
mini_fix_menu
mini_config
mini_background
mini_mouse
mini_menu
mini_drawing_scale
mini_merge_menu
mini_uninstall

mini_tk
mini_blocksee
mini_jieju
mini_blk_along_line
mini_blk_replace
mini_quick_block
mini_exptoblay
mini_blk2lay0
mini_exp_mblk
mini_attribon

mini_add_vertex
mini_delete_vertex
mini_lw_arc
mini_lw_width
mini_pwidth
mini_pljoin
mini_curve_2_pline
mini_freehand
mini_hatchb
mini_hatch_move
mini_total_area
mini_total_Length

mini_exerase
mini_exmove
mini_excopy
mini_exmirror
mini_moffset
mini_flat

mini_arrow
mini_Break_Line
mini_dot_Line
mini_arrow_line
mini_arrow_line1
mini_arrow_line2
mini_arrow_line3
mini_arrow_line4
mini_arrow_line5
mini_arrow_line6
mini_arrow_trace

mini_ltype
mini_tree_style
mini_lt_shp2blk
mini_reverse_line

mini_symbol
mini_Area_text
mini_date_text
mini_indexnum1
mini_indexnum2
mini_indexnum3
mini_index_sec2
mini_index_sec1
mini_index_mirror
mini_index_north
mini_index_name
mini_nature_soil
mini_tamped_soil
mini_air_brick
mini_face_brick
mini_batting_fill

mini_purge
mini_line_union
mini_line_clean 

mini_build_high
mini_build_shadow
