1. 使用本机前

1.1. 装箱清单

当您打开包装时，检查纸箱中是否包括以下部件：

部件 | 名称 | 数量
| 打印机 | 1
| 激光碳粉盒 | 1
| USB 连接线 | 1
| 电源线 | 1
| 随机光盘 | 1
| 快速安装指南 | 1
| 三包凭证 | 1

| 注: | · 个别地区可能不包含三包凭证。

1.2. 本机组件

| 侧视图

1 | 出纸槽：用于存放打印出的纸张
2 | 控制面板：指示打印状态
3 | 出纸托盘：防止打印出来的纸张滑落
4 | 前盖：打开前盖，可取出激光碳粉盒
5 | 手动进纸盘：打开手动送纸盘前盖，手动放入打印介质
6 | 手动进纸盘导纸板：调整纸张两侧宽度
7 | 电源总开关：打开或关闭电源
8 | 自动进纸盒：放置打印纸张
9 | 宽度导纸板：在自动进纸盒内，用于调整该盒内纸张宽度

| 后视图

1 | USB 接口：用于直接连接计算机
2 | 网络接口：用于连接产品到网络
3 | 电源接口：用于连接电源线
4 | 后盖：卡纸时可打开后盖检查
5 | 双面打印单元：用于后部双面打印卡纸释放

1.3. 激光碳粉盒

| 激光碳粉盒使用寿命

类型 | 平均打印量
标准容量激光碳粉盒 | 约 3000 页（以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）
高容量激光碳粉盒 | 约 6000 页（以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）

| 注: | · 如有型号变更恕不另行通知。 · 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 · 本公司不建议使用 Pantum 原装品牌以外的耗材。 · 因使用非 Pantum 原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。