5. 移动打印

5.1. WiFi 热点连接方法

1. 打开打印机电源，启动后，如 WiFi 指示灯为长亮，则打印机 WiFi 功能已开启；如指示灯未亮，请参阅第 4 章操作步骤，开启 WiFi 功能。

2. 在移动设备上打开无线功能，搜索并连接到奔图打印机 WiFi 热点（热点可能显示为 Pantum--XXXXXX）。

若同时有多台奔图 WiFi 打印机，则在选择打印机热点时，先在打印机控制面板打印”网络配置信息页”报告，并查看其中的“SSID”热点名称，以移动设备连接到相应的热点信号。

5.2. WiFi 打印操作

5.2.1. 对于 Android 设备

可通过 Mopria 插件进行打印。

1. 在安卓移动设备上，通过 Google play 等应用商店，下载并安装 Mopria Print Serives 插件；

2. 在移动设备上打开要打印的作业，或者在移动设备上使用第三方软件程序打开作业文档进行打印。如使用 WPS 软件打印。