7. 基本設定

本章主要介紹控制面板功能表的一些基本設定。

7.1. 系統設定

7.1.1. 省碳設定

使用者可以選擇省碳設定以降低列印成本。當省碳模式為 [開啟] 時，列印輸出的顏色將偏淡。預設設定為 [關閉]。

1) 按 [功能表] 按鈕進入功能表介面。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

2) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [3. 系統設定] 選項，再按 [OK] 按鈕。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

3) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [1. 省碳設定] 選項，再按 [OK] 按鈕。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

4) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [1. 關閉]，依序按 [OK] 按鈕和 [1. 關閉] 後出現 [*]，表示關閉省碳設定完成；或按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [2. 開啟]，依序按 [OK] 按鈕和 [2. 開啟] 後出現 [*]，表示開啟省碳設定完成。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

5) 按 [功能表] 鍵進入功能表設定介面，按 [返回] 鍵可返回上一級功能表，按 [OK] 鍵則會進入下一級或儲存設定。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

| 附註： | • 在非 WiFi 機型上，WiFi 按鈕則為省碳功能按鈕。 • 本項功能表如果處於最底層選擇 [關閉/開啟] 介面時，利用省碳按鈕改變省碳設定後，功能表顯示選項的 [*] 號不會立即更新，需要回到功能表上一層再重新進入此功能表，才會顯示改變後的省碳設定情況。

7.1.2. 語言設定

[語言設定] 可用來選擇控制面板的顯示語言。

1) 按 [功能表] 按鈕進入功能表介面。

2) 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [系統設定] 選項後，再按 [OK] 按鈕。

3) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [2. 語言設定] 選項，再按 [OK] 按鈕。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

| 附註： | • 語言設定依據實際區域產品確定所需語言。

7.1.3. 恢復出廠設定

[恢復出廠設定] 可用來恢復到印表機的預設設定。

1) 按 [功能表] 按鈕進入功能表介面。

2) 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [系統設定] 選項後，再按 [OK] 按鈕。

3) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [3. 恢復出廠設定] 選項，再按 [OK] 按鈕，選擇 [是] 或 [否]。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

7.1.4. 休眠時間設定

設定休眠模式可降低耗電量，利用 [休眠時間設定] 可以選擇裝置進入休眠模式前的閒置時間，預設設定為 1 分鐘。

1) 按 [功能表] 按鈕進入功能表介面。

2) 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [系統設定] 選項後，再按 [OK] 按鈕。

3) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] ，選擇 [4. 休眠時間設定] 選項後，再按 [OK] 按鈕。

4) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 可選擇 [1分鐘]、[5分鐘]、[15分鐘]、[30分鐘]、[60分鐘]。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

| 附註： | • 印表機進入休眠模式時，按節能按鈕或是發送列印/掃描/傳真作業，或是開關出紙匣，即可喚醒印表機。

7.1.5. 網路設定

使用者可以透過網路設定來查看或設定網路狀態。

1) 按 [功能表] 按鈕進入功能表介面。

2) 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [系統設定] 選項後，再按 [OK] 按鈕。

3) 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [網路設定] 選項後，再按 [OK] 按鈕。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

4) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [1. 有線網路設定] 選項，按 [OK] 按鈕，再按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [1. IPv4] 或 [2. IPv6]。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

5) 按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [2. 無線網路設定] 選項，按 [OK] 按鈕，再按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [1. WPS PIN 碼模式]。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

7.1.6. 網路資訊

使用者可以透過網路資訊來查看網路狀態。

1) 按 [功能表] 按鈕進入功能表介面。

2) 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [系統設定] 選項後，再按 [OK] 按鈕。

3) 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [網路資訊] 選項後，再按 [OK] 按鈕。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

4) 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [1. TCP/IP] [2. WiFi 資訊]。

5) 選擇 [1. TCP/IP] 選項，按 [OK] 按鈕，再按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [1. IP 位址]、[2. 子網路遮罩]、[3. 閘道]。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列

6) 選擇 [2. WiFi 資訊] 選項，按 [OK] 按鈕，再按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [1. MAC 位址]、[2. WiFi 狀態]、[3. WiFi 頻道]、[4. SSID資訊] (SSID 資訊僅支援英文字母、數字顯示)。

M6200/M6500/N6550 系列 | M6600 系列