8. 列印

8.1. 列印功能

您可以按一下 [開始]，進入 [裝置和印表機] 後選擇相應的印表機，按一下滑鼠右鍵在 [列印喜好設定] 中設定列印功能，部分功能如下：

功能 | 圖示
手動雙面列印 |
逐份列印 |
反向順序列印 |
多頁合一 |
列印海報 (僅適用於 Windows 系統) |
縮放列印 |
自訂尺寸 |

| 附註： | • 您可以在版面選項介面設定中選擇 2x2 海報列印，執行海報列印功能。 • 您可以開啟 [列印喜好設定]，按一下 [說明] 按鈕，查看詳細的功能說明。如何開啟說明文件，請參閱〈章節 8.2〉。

8.2. 開啟說明文件

您可以開啟 [列印喜好設定]，按一下 [說明] 按鈕 (僅適用於 Windows 系統)。說明文件中有印表機的使用指南，可詳閱使用指南以了解列印的相關設定資訊。

8.3. 雙面列印

1) 本機驅動程式支援手動雙面列印。

| 附註： | • 如果紙張太薄，可能會發皺。 • 如果紙張皺褶，請將其撫平後放回自動進紙匣中。 • 如果使用手動雙面列印功能時發生卡紙，請參閱〈章節 13.1〉來處理。

2) 在列印前，請確定自動送紙匣中已裝入足夠數量的紙張。

| 附註： | • 關於裝紙，請參閱〈章節 2.4〉。 • 有關可以支援列印的輸出類型，請參閱〈章節 2.1〉，建議使用標準紙。 • 某些紙張的紙質不適合雙面列印，使用雙面列印可能會損壞印表機，[紙張類型] 為 [厚紙] 或 [投影片] 時，請不要使用 [雙面列印]。如果您在列印喜好設定對話框中選擇 [反向順序] 列印或 [2x2 海報] 列印，將不支援手動雙面列印。 • 如果放入自動進紙匣的紙張超過 150 張，可能會造成印表機卡紙或無法進紙。

3) 列印步驟如下 (僅適用於 Windows 系統)：

a) 從應用程式 (如記事本) 開啟要列印的檔案，從 [檔案] 功能表選擇 [列印]。

b) 選擇奔圖印表機。

按一下 [喜好設定]，進行列印設定。

c) 在 [基本] 選項頁面的 [雙面列印] 欄中設定選項，設定完成後按一下 [確定]。

d) 按一下 [列印]。

| 附註： | • 建議抬起出紙托盤以避免紙張從出紙托盤中滑出。如果您選擇不抬起出紙托盤，我們建議立即取走從本印表機中輸出的已列印紙張。

e) 使用者選擇手動雙面列印後，送出列印作業，會彈出以下提示視窗，告訴使用者接下來的詳細操作，介面依型號而不同。

f) 在使用者按提示將紙翻面後， 按印表機的 [OK] 按鈕， 繼續列印另一面。

g) 使用者可以按一下 [關閉] 按鈕來關閉該提示視窗，視窗關閉後，在送出下一個雙面列印作業前，該視窗不會再出現。

8.4. 取消列印作業

在列印過程中，如果需要取消作業，可利用控制面板上的 [取消] 按鈕，取消目前的作業，或在列印集區中取消作業。

8.5. Mac 系統列印

操作步驟：

1. 印表機驅動程式安裝完成後，按一下電腦桌面左下角的 [系統偏好設定] 圖示。

2. 在彈出的視窗中按一下 [列印與掃描] 按鈕。

3. 在彈出的視窗中按一下 [列印]。

4. 選擇印表機

1) USB 機型：插上 USB 線，左邊的清單自動出現該印表機。

2) NET 機型：插上網路線，按一下左邊清單下方的 [+] 號，新增印表機。

3) WiFi 機型：在頁面右上角選擇 [WiFi] 圖示，在清單中按一下 [打開網路偏好設定]。

在彈出的視窗中按一下 [網路名稱]。

選擇相應的網路名稱。

5. 打開要列印的檔案，依序按一下 [檔案] 及 [列印]。

在彈出的視窗中設定列印參數，再按一下右下角的 [列印] 按鈕，開始列印。