6. Pantum 行動列印、行動掃描與行動傳真

6.1. Pantum 行動列印、行動掃描與行動傳真簡介

6.1.1. 什麼是 Pantum 行動列印、行動掃描與行動傳真？

Pantum 行動列印、行動掃描與行動傳真是一款免費的應用程式，可允許使用者從行動用戶端直接列印/傳真相片、文件、網頁和掃描相片、文件。

它會將您的行動裝置透過 WiFi 連接點連接到無線印表機。設定網路設定只需安裝 Pantum 行動列印、行動掃描與行動傳真應用程式，偵測相容的 Pantum 印表機，即可方便快捷地執行列印、掃描與傳真。

6.1.2. 下載 Pantum 行動列印、行動掃描與行動傳真

若要下載 Pantum 行動列印、行動掃描與行動傳真應用程式，可登入奔圖官方網站 www.pantum.com 進行下載。

6.2.1. 對於 Android 裝置

| 附註： | • 奔圖 Andriod 系統行動式列印，目前的產品僅支援 TXT 檔、圖片、網頁格式的列印，不支援 PDF、Word、Excel、PPT 等檔案格式的列印。

1. 開啟印表機電源。

2. 在行動裝置上開啟 WiFi，連接到奔圖印表機 WiFi 熱點 (例如，熱點可能顯示為 Pantum-AP-XXXXXX)。

若同時有多台奔圖 WiFi 印表機，在選取印表機熱點時，請輕按需要使用的印表機之 [功能表鍵]，選取 [資訊報告] 後再選取 [列印 WiFi 設定]，印表機將會列印出 [WiFi 設定資訊頁]，請查看 [WiFi 設定資訊頁] 中的 [SSID] 熱點名稱，用手機連接相對應的熱點信號。

3. 開啟 [奔圖列印] App，進入首頁，選擇 [行動列印] 按鈕。

4. 從功能表選項中選擇任何一項以進行列印，此處以 [從相簿列印] 為例，選擇要列印的圖片，按一下右上角的 [列印設置]。

5. 選擇印表機、列印份數和紙張尺寸，按一下右上角的 [列印]，開始列印。

| 附註： | • 安裝 [奔圖列印] App (有多個選項可供選擇：二維條碼、Google Play Store、奔圖網站)。 • 掃描印表機上的二維條碼，瀏覽 www.pantum.com 或直接從 Google Play Store 下載 [奔圖列印] App，然後將其安裝到行動裝置上。

6.3. 行動列印操作步驟

6.3.1. 對於 Android 裝置

1. 開啟印表機電源。

2. 在行動裝置上開啟 WiFi，連接到奔圖印表機 WiFi 熱點 (例如，熱點可能顯示為 Pantum-AP-XXXXXX)。

3. 開啟 [奔圖列印] App，進入首頁。

4. 按一下 [行動掃描]，顯示掃描清單。

| 附註： | 按一下清單中的檔案，進入操作介面，可選擇 [列印] 或 [共用]，詳細操作如下圖所示： 1) 按一下 [列印]，可列印文件： 2) 按一下 [共用]，可選擇共用應用：

5. 按一下右上角的 [掃描]，進入掃描介面。

6. 按介面上方的 [按一下選擇掃描器] 所示，選擇掃描器，會彈出以下視窗：

7. 按一下 [搜尋]，頁面會顯示 [正在搜尋掃描器]，搜尋完成後，請選擇印表機並按一下 [確定]。

8. 按一下 [新增 IP 位址] 後會進入以下介面，請輸入 IP 位址，再按一下 [確定]。

9. 在介面下方設定掃描參數，按一下右上角的 [開始]，開始掃描。

10. 掃描結束後，按一下右上角的 [完成] 按鈕，會彈出下列介面，提示您輸入資料夾標題。

6.3.2. 對於 Apple iOS 裝置 (iPad、iPhone 等)

1. 開啟印表機電源。

2. 在行動裝置上開啟 WiFi，連接到奔圖印表機 WiFi 熱點 (例如，熱點可能顯示為 Pantum-AP-XXXXXX)。

3. 開啟奔圖掃描 App (圖示如下)，進入以下介面：

4. 在主要功能表介面下，按一下 [行動掃描] 進入下列介面。

5. 按一下右上角的 [掃描]，進入掃描介面。

6. 按一下 [選擇掃描器]，會彈出以下視窗：

7. 按一下 [搜尋]，頁面顯示 [正在搜尋掃描器]，搜尋完成後的頁面顯示如下，按一下 [確定]。

8. 按一下導航欄中間的 [新增 IP 位址] 按鈕後，會進入以下介面：

9. 按一下頁面底部的掃描參數後，會彈出以下參數設定面板：

10. 按一下右上角的 [開始]，開始掃描。

11. 掃描結束後，若要繼續掃描，可按一下右上角的 [繼續]；若要結束掃描，可按一下左上角的 [完成] 按鈕，此時會彈出以下介面，提示您輸入資料夾標題。

6.4. 行動傳真操作步驟

6.4.1. Android 裝置

1. 開啟印表機電源。

2. 在行動裝置上開啟 WiFi，連接到奔圖印表機 WiFi 熱點 (例如，熱點可能會顯示為 Pantum-AP-XXXXXX)。

3. 開啟 [奔圖列印] App，進入首頁。

4. 按一下 [行動傳真]，進入傳真選項介面，從功能表中選擇任何一項以進行傳真。此處以 [從相簿傳真] 為例，選擇要傳真的圖片，按一下右上角 [傳真設定]。

5. 按一下介面上方的 [搜尋傳真機]，會彈出以下視窗，請按一下 [搜尋]，頁面隨即會顯示 [正在搜尋傳真機]。請在搜尋完成後，按一下 [確定]；或按一下 [新增 IP 位址]。

6. 按一下 [輸入 IP 位址] 即會進入以下介面，請手動輸入印表機 IP 並按一下 [確定]。

7. 在介面左下方設定傳真號碼，進入號碼輸入介面，輸入完成後，請按一下右上角的 [√]。

8. 在介面左下方設定紙張尺寸與解析度，在設定完成後，請按一下右上角的 [傳真]，開始傳真。

6.4.2. Apple iOS 裝置 (iPad、iPhone 等)

1. 開啟印表機電源。

2. 在行動裝置上開啟 WiFi，連接到奔圖印表機 WiFi 熱點 (例如，熱點可能顯示為 Pantum-AP-XXXXXX)。

3. 開啟奔圖掃描 App (圖示如下)，進入以下介面：

4. 按一下 [奔圖傳真]，顯示傳真清單。

5. 選擇您要傳真的文件 (以 [相簿傳真] 為例)。

6. 按一下進入 [相機膠卷]，選擇您要傳真的相片，按一下右上角的 [完成]。

7. 按一下 [搜尋印表機]，此時會彈出以下視窗：

8. 按一下 [搜尋]，頁面會顯示 [搜尋印表機]，在搜尋完成後，請按一下 [確定]；或按一下 [新增 IP 位址] 按鈕，手動輸入 IP 位址。

9. 按一下頁面底部的 [傳真號碼]，會彈出以下視窗，請選擇傳真號碼。

10. 按一下頁面底部的傳真設定參數，選擇紙張尺寸與解析度。設定完成後，請按一下右上角的 [傳真]，開始傳真。