胜龙精细化智能配料

管理系统 V3.4

*功能介绍

胜龙精细化智能配料管理系统是一款适用于能源、化工、钢铁、金属加工、铸造、电力等涉及源料矿粉（煤、焦、铁、锌、铅、铝、铜等）配料作业的企业和个人，进行电脑自动分析源料可选性、配料比率（装载机质量比铲数）的软件。该软件可根据用户输入的源料信息、目标产品信息、目标产品取值浮动范围等相关数据,为客户计算出4%精确度下的所有配料方案并报表形式输出。

该软件采用国际通用Windows风格界面，菜单式操作，全数据库后台支持运算，界面友好，操作简单易学，计算结果完整全面，报表简洁明了。

限制说明：

1、该软件最多可录入1亿个源料品种，允许同时计算2--8种源料下的产品配比,高级版可自动从料库中分析出可选性强的8种源料；

2、该软件的计算结果精确度为４％，即各种源料的比率（成数）和为2--25；

3、该软件的计算考核项目为8项，具体指标名称可由客户设定，便于多类型矿料掺配计算分析，某些项目可根据实际需要不予填写，软件将不予计算考核；

4、试用版软件只支持运行20次，20次后将不予支持运算，请购买正式发布版软件，请支持正版；

5、本软件只用于客户配料量化分析，安装盘在初次安装时会提示注册，将注册码发至软件供应商索取许可证号，输入许可证号注册后方可正常启用软件；

6、由于未经授权的拷贝、篡改，本软件可能引起软件及硬件的破坏性损害，责任自负。

使用：

1、注册方法：

安装完成后将会出现注册界面如下：

客户须将注册界面中的注册码（注册码中包含了软件及硬件信息）以手机信息方式发送或直接至电联系（人）电话(李先生:13097537178)，索取许可证号后输入，点击注册-确定后便可正常使用本软件。注册工作只需一次，除非重装软件或另行安装（原则上只允许在一台电脑上安装，若需安装置多台电脑则按安装台数收取一定数量的加装费）。

2、登录界面：

方法：初次安装本软件后需找到软件安装目录，找到并打开安装文件夹 ‘智能配料’将可执行文件‘智能配料.exe’创建一个桌面快捷方式。双击‘智能配料.exe’便可启用本软件。登录界面如下（初始管理员帐户 admin的登录密码为00000）：

系统文件检查并装入后出现主界面，客户便可以进行操作了：

*系统

1、界面如下：

2、操作：

准确地说，‘系统’功能项为‘系统附件’功能项。考虑到客户计算、电话、出差等业务较多，特在本软件中增加‘计算器、联系我们（电话本）’的功能。计算器的使用（支持多进制，标准型和科学型的界面，如同Windows 下计算机器）。

修改用户名及密码界面如下（管理员ADMIN不可以删除，只有管理员帐户才有权限进行指标项目的设定更改和用户的增删除修改）：

*环境设置

指标项目设置（图示如下）：

产品目标参数（图示如下）：该项功能用于设置产品考核项目目标参数值。点击‘编辑’按扭，可以进行编辑修改，修改完毕后点击‘保存’按钮。各项指标值直接关系到最后计算结果的准确度，客户应认真慎重填写。若有不参与考核的项目客户可以先点击“填充参考”按钮，各项目栏会显示当前源料信息表中对应项目的平均值以供参考。‘上限’是指该指标可以正向浮动的值；‘下限’ 指该指标可以反向浮动的值。原则上范围设置越大，本软件的分析结果越多，但相应运算速度也会越慢。‘奖罚’为签定产品合同时双方对产品质量的限制，奖罚单位以0.1计,如硫每超0.01 扣费 1.5元，即超0.1点为15元。如有暂时不参与考核的指标项目，但又不想更改指标项目，可以在该列指标标题左边的小正方形格里设置是否参与考核。

工厂信息（图示如下）：按照屏幕提示输入相关信息，输入完毕后点击确定，信息将保存。该信息将在结果报表中引用。

*数据维护

源料数据库浏览（图示如下）：该项功能用于对源料库数据的全屏幕浏览、筛选、标记、取消标记、编辑跳转等操作。

源料数据库编缉（图示如下）：该项功能用于对源料库数据的浏览及编缉修改，同时可以删除当前源料记录，增加新记录。编缉时需先点击“编缉”按钮，编缉完毕后点击“保存”。

“标记”一栏若为选中状态，表示该种源料将另存到源料信息表中，用于配料。源料库信息记录数目最多可达1亿条，源料表信息（选作配料料种，即允许同时配入的料种）不超过8条，否则计算错误。且该源料信息在源料数据库的浏览中会以“标记”栏为“*”显示。

*分析

分解配料（图示如下）：

该项功能为分解执行配料方案的分析。即最终产品的生产不是一步混配成功，而是分成几步执行，有中间产品过渡。这样操作的好处是便于物料产品指标均匀，便于指标调整，铲车作业时，铲数较少。不便之处是场地要求较高，经过几轮掺配才能成功。

分解方案确定后，可以点“分析”按钮，软件会自动计算分析一轮执行时各物料的份数比例和百分比，以及产品指标。右侧选择某指标项目后，可以看到各中间产品的指标变化情况。

方案确定后，可以写入名称，并保存打印。也可以选择历史方案，打开查看。

系统分析（图示如下）：该项功能为自动量化分析各源料的比率（成数），如果有匹配结果，将以报表预览形式显示，否则给予提示如下。

注意：如果出现没有分析结果的情况则很有可能是：Ａ、产品目标考核项目设定和源料库中输入数据的项目不一致；B、产品项目匹配精度的上下限范围过小，建议用户把产品项目精度范围一开始就设置的稍微宽一些，这样可以避免程序空算。否则一旦开始系统分析就必须等到程序分析完成才能重新操控程序。

高级筛选：系统分析后，用户可根据工厂实际情况：如源料供应数量、料性、工艺技术等需要，使用“高级筛选”功能，再次设定精细的限制范围（包括产品成份及各源料种所占总配料数量的百分比）来预览配方，这样便于进一步快速选取优化配方。即在智能配料（系统分析）的基础上，进行筛选作业。左边可以控制任意一种源料的百分比范围，右边可以控制产品的指标范围。

注意：筛选完毕后，可以通过“配方预览及选择”页（下图）浏览现有配方。点击“高级筛选配方一览”表中某记录，在本页左下脚的当前记录编号中会显示当前配料方案的方案编号，同时，“选用”按钮为可击状态，点击“选用”按钮，该方案将保存于“选用配方一览”表中（方案编号为0或1的记录为该方案对应中料参考的成份显示）；点击“选用配方一览”表中某记录，在本页左下脚的当前记录编号中会显示当前配料方案的方案编号，同时，“删除”按钮为可击状态，点击“删除”按钮，该方案将从选用配方一览表中删除。如果“选用配方一览”表中数据不能及时更新显示，请用户点击“高级筛选”页和“配方预览及选择”页间切换更新一次便可解决。

快捷配料（图示如下）：

该项功能用于客户根据自己实践经验，自己手动设置各种（8种以内）源料的配置比率（成数），点击‘分析’，该软件将对源料的各种比率（成数）予以核算，符合产品各项指标范围时将予以“对号”标志显示，否则予以“错误”标志显示。

注意：正确使用快捷配料功能可以检验现有配方（手工计算配方或预测配方），也可以通过多次快捷配料来预测各参数变化的走向趋势。客户也可在此屏将选用的配料方案输入（可同时扩大10倍），小范围调整配料方案（满铲或浅铲），从而快速查看调整自动分析配方后各目标参数的变化走向，以便确定更加符合生产实际的配方。同时在成数（铲数）；下方会直观显示其对应百分比。这里的界面操作时，比例支持小数位。

*报表打印

源料信息报表（图示如下）：该项功能用于源料信息留存，格式固定，“打印预览”工具条最后一个图标为打印该报表，倒数第二个图标为关闭该报表预览。

选用产品配方报表（图示如下）：该项功能用于客户从高级筛选后的产品配方中最终确定（选用），可用于实际配料的配料方案及相关数据信息留存，格式固定，点击打印预览工具条最后一个图标为打印该报表，倒数第二个图标为关闭该报表预览。

高级筛选配方报表（图示如下）：该项功能用于报表打印客户在“高级筛选”中输入并调整后的产品配方及相关数据信息，格式固定，点击打印预览工具条最后一个图标为打印该报表，倒数第二个图标为关闭该报表预览。

配料项目存取（图示如下）

A、保存当前配料项目：该项功能用于配料人员对于配料资料的保存。其中源料信息及产品目标、目标浮动范围、高级筛选的配料方案、选用的产品配方、快捷配料方案数据（可选）等相关数据系统会自动保存。保存的文件名以客户输入的为主，建议格式为****年**月**日**次，点击“自动”按钮，系统可提供参考文件名称。

B、查看当前配料项目：该项功能用于配料人员对以前配料数据的查阅及系统调入。该项为选中状态时，右方下拉列表中会显示所有保存配料项目的名称（图1），客户点击查看项目，点击“确定”便可查看对应数据（图2），关闭查看，系统提示：是否将该配料项目数据调入系统？点击“确定”后系统中各后台数据会清空，并装入对应配料项目数据（建议慎重）。客户也可适时清理保存的配料项目，方法为：选中要清理的配料项目名称，“删除”按钮为可选状态，点击“删除”，该项目及对应数据会被清除。

图1

图2

*帮助

*主题：该项功能将显示此帮助文档；

产品信息（图示如下）：

免责申明：请认真阅读此项功能显示信息，本软件对由于软件非法使用和软件计算引起的任何不良效果，不承担任何法律责任。

★结束语

工程师李胜携全体介休广益信息技术公司—配料通实验室人员感谢您的使用及信息反馈。能力有限，不周之处还请不吝赐教。也请您多关注、询问升级产品。

联系：

Tel：18735415590（李） E-mail：2827629165@QQ.com

QQ: 2827629165

注:以上内容中数据皆为演示数据.