使用方法

　　1、应用范围：

　　能使用该软件的主板有： Bl2000-BHT-V22;BL2000-FTB-V1;BL2000-STB-V9;

　　BL2000-MC-CPU/H515-V9;SUZU KI ELEVATOR 2005-V8;

　　2、软件的安装

　　安装文件名为：微机板参数显示及设置系统V1.0。用鼠标双击该文件，按步骤完成安装即可。

　　3、软件使用

　　选择端口，点击【确定】进行调试

　　使用参考：wenku.baidu.com/link?url=vZbkX2Z_nIZaXuXgPsEi-dlSh_9aZ0SuoojCmlSrpyuyRTkmWzwBQqiygiCYcpnmfysLD4o1Y8n36DCkZJuL1zP32bNmUf_Z7romQrbnUe3

　　4、用带有DB9孔插头的电缆把主板相应的串口和计算机串口连接。电缆形式如下：

　　即DB9孔2脚与另一端3连接，3脚与另一端的2脚连接，5与5连接。