使用方法

　　1、用户只需要选择好PLC类型(当前支持Smart200、S7-1200)，及是否使用信号板，后面输入需求点数，然后点击“开始选型”即可，软件将根据成本最优策略自动进行硬件配置，该配置方案各模块的市场参考价格并一起显示供用户参考。

　　2、用户还可以分类设置模拟量输入通道各类型的点数(电压U、电流I、热电阻RTD、热敏电阻TC)，当然也可以不设置，软件默认模拟量输入通道使用电压U类型。