奥克斯中央空调常用选型表
品牌 | 家装 | 工装 | 选型类别 | 常用室内机型号 | 常用室外机型号 | 单位面积冷量
奥克斯 | √ | √ | CE小多联 | E系列低静压风管机DLR-28F/DEH DLR-28F/DEHB（有水泵） 天花机DLR-63Q/DE | 室外机 DLR-80W/DCZ2 | 常用250w/㎡，根据实际房间类型、层高、用途等情况选择
| √ | X7系列 直流变频组合模块室外机 | E系列低静压风管机DLR-28F/DEH（无水泵） DLR-28F/DEHB（有水泵） 天花机DLR-63Q/DE | 全直流模块组合外机从8P到22P，型号如 DLR-400W5/DCM-ARVX7 整体式与组合式型号主要差别为组合式型号最后一位多了一个数字7，其次整体式比组合模块式DCM后面多个数字3
| √ | X7系列 直流变频Xi整体式室外机 | E系列低静压风管机DLR-28F/DEH（无水泵） DLR-28F/DEHB（有水泵） 天花机DLR-63Q/DE | 整体式XI系列从22P到32P，型号如DLR-615W5/DCM3-ARVX，整体式与组合式型号主要差别为组合式型号最后一位多了一个数字7，其次整体式比组合模块式DCM后面多个数字3
| √ | E系列薄型风管机 （一拖一） | 风管机，整机型号如GR-26DW/DHE2-N3 ，72及以上为GR-72DW/DHE2
| √ | EB系列天花机 （一拖一） | 天花机,整机型号如QRD-72NW/EB2 ,高能效系列型号如：QRD-72NW-EB-N2
| √ | EC系列八面出风天花机 （一拖一） | 天花机,整机型号如QRD-72NW/EB2 ,高能效系列型号如：QRD-72NW-EB-N2
| √ | 10匹风冷柜机 （一拖一） | 10匹风冷柜机,整机型号RF28LW/E
√ | √ | 挂机 | 挂机KFR-35GW开头