101F8798.txt
情景模式设置
注：该文件存储所有的情景模式的设置，包括6个默认的情景模式+1个用户创建时的默认情景模式设置，所以相同的key被用了7次。
其中：
0x0-0x1A为标准
0x1000000-0x100001A为无声
0x2000000-0x200001A为会议
0x3000000-0x300001A为户外
0x4000000-0x400001A为寻呼机
0x5000000-0x500001A为离线
0x6000000-0x600001A为用户创建
这里只给出“标准”模式的解释，其他模式的设置方式与“标准”完全相同
“标准”模式有些设置项修改后刷机无效果（如按键音量等），还需要修改0x7XXXXXXX对应项

0x0 binary 007EB1EF 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
标准模式可修改的设置项的位掩码
0x1 binary 007EB1EF 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
标准模式可见的设置项的位埯码
0x2 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
情景模式的名称（=标准）
0x3 binary 0000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
该模式影响的所有组ID列表，每个1字节，最多256个组
0x4 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Nokia tune.aac" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
来电铃声
0x5 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Nokia tune.aac" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
第2来电铃声
0x6 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Message 1.aac" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
短信铃声
0x7 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
铃声类型，0=连续，1=渐强，2=响铃一次，3=蜂鸣，4=无声
0x8 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
按键音量，0=关，1=音量1，2=音量2，3=音量3
0x9 int 7 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
铃声音量，0-10
0xA int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
震动提示，0=关，1=开
0xB int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
警告音，0=关，1=开
0xC string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Chat alert.aac" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
IM消息铃声
0xD string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Message 1.aac" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
电子邮件铃声
0xE string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Nokia tune.aac" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
视频通话来电铃声
0xF string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
如果Presence中的情景模式依赖为开，这里包含“标准”模式使用的状态信息
0x10 int 2 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
如果Presence中的情景模式依赖为开，这里包含“标准”模式使用的可见性属性
0x11 int 7 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体音量，0-10
0x12 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
说出呼叫方姓名，0=关，1=开
0x13 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
用户是否修改了该情景模式的名称
0x14 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当联系人添加了“备注”详情，呼叫时将显示备注文本，这里保存该文本
当联系人添加了“图像”详情，呼叫时将显示设置的图像，这里保存该图像的路径
如果同时添加了“备注”与“图像”详细，呼叫时将显示备注文本，这里保存该文本
0x15 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Nokia tune.aac" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“触摸呼叫”的铃声
0x16 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
情景模式中“触摸呼叫”的状态
0x17 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
情景模式中的3D铃声效果，0=关，1=循环式，2=飞越式，3=之字形，4=蜿蜒形，5=混乱
0x18 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
3D铃声回音开关，0=关，1=起居室，2=洞穴，3=火车站，4=森林，5=管道，6=水底
0x19 int 2 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
触摸屏振动，0=关，1=1级，2=2级，3=3级
0x1A int 2 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
触摸屏提示音，0=关，1=1级，2=2级，3=3级
0x7E000001 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前使用的情景模式id
0x7E000002 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前使用的情景模式铃声类型
0x7E000004 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前使用的情景模式按键音量
0x7E000008 int 7 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前使用的情景模式铃声音量
0x7E000019 int 2 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前使用的情景模式的触摸屏振动
0x7E00001A int 2 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前使用的情景模式触摸屏提示音
0x7E000020 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前使用的情景模式的警告音
0x7E000040 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前使用的情景模式的信息警告状态，同样可以将其看作手机“无声”的相反状态
0x7F000000 binary 007EB9EF 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
可修改的设置项的位掩码
0x7F000001 binary 007EB9EF 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
可见的设置项的位掩码
0x7F000003 binary 0000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
该模式影响到的所有组ID列表
0x7F000004 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Nokia tune.aac" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的来电铃声
0x7F000005 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Nokia tune.aac" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的第2来电铃声
0x7F000006 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Message 1.aac" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式短信铃声
0x7F000007 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式默认的铃声类型
0x7F000008 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式默认的按键音量
0x7F000009 int 7 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式默认的铃声音量
0x7F00000A int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的默认震动提示开关
0x7F00000B int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式默认警告音开关
0x7F00000C string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Chat alert.aac" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的默认IM消息铃声
0x7F00000D string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Message 1.aac" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的默认电子邮件铃声
0x7F00000E string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Nokia tune.aac" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的默认视频通话来电铃声
0x7F00000F string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的默认信息状态
0x7F000010 int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的默认可用性属性设置
0x7F000011 int 7 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的默认媒体音量
0x7F000012 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的说出呼叫方姓名，0=关，1=开
0x7F000013 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
该情景模式的名称是否被修改过
0x7F000014 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
当联系人添加了“备注”详情，呼叫时将显示备注文本，这里保存该文本
当联系人添加了“图像”详情，呼叫时将显示设置的图像，这里保存该图像的路径
如果同时添加了“备注”与“图像”详细，呼叫时将显示备注文本，这里保存该文本
0x7F000015 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\Nokia tune.aac" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式下“触摸呼叫”的默认铃声
0x7F000016 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式下“触摸呼叫”的默认状态
0x7F000017 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的3D铃声效果
0x7F000018 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的3D铃声回音
0x7F000019 int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的触摸屏振动
0x7F00001A int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户创建的情景模式的触摸屏提示音
0x80000002 binary 0000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
动态（用户创建）的情景械的组ID列表
0x80000003 int -1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
在该情景模式启用前使用的情景模式ID
0x80000004 int -1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
启用当前情景模式的调度程序ID
0x80000005 int -1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
启用当前情景模式的调度任务ID
0x80000100 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用户录制的声音是否显示到铃声文件列表中，0=否，1=是
0x80000101 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
如果该值为true（非0），则不允许使用受版权保护的MP4作为铃声
0x80000102 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
如果该值为true（非0），则不允许使用WMA作为铃声
0x80000103 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
铃声文件的最大尺寸（单位：KB），0表示无限制