102750A0.txt 
SUPL定位配置

0x1 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
发送SUPL开始到接收到SUPL应答的时间
0x2 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
发送SUPL位置初始化到接收到SUPL位置的时间
0x3 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
发送SUPL位置到接收到SUPL结束的时间
0x4 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
网络初始位置请求时隐私验证的时间
0x5 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
SUPL框架模式，0=代理模式，1=非代理模式
0x6 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
SUPL储备处理，0=否，1=是
0x7 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
SUPL SyncML设备管理处理，0=不处理设备管理同步，1=处理设备管理同步
0x8 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
协议处理中的SET会话ID是否支持IMSI，0=使用IP地址作为SET会话ID，1=使用IMSI作为SET会话ID
0x9 int 3600 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
永久失败时不发送SUPL请求到网络的时间
0xa int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
SUPL权限查询支持，0=禁用，1=终端初始化时使用，2=终端和网络初始化时都使用
0xb string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
NI情况下的SUPL对话框超时时间