101F6DE5.txt
设备管理的相关配置（即*#0000#出现的界面）

0x1 int 0xffff 0 cap_rd=alwayspass
Fota（Firmware on the air，空中固件）特性配置的位掩码
0x2 int -1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
空中固件升级（即*#0000#检查更新）时的默认设备管理属性
0x3 string "" 0 cap_rd=alwayspass
部分隐藏的设备管理服务器标识符
0x4 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
选项中的“连接”菜单，0=禁用，1=启用
0x5 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
选项中的“服务器模式”菜单，0=禁用，1=启用
0x6 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
选项中的“设置”菜单，0=禁用，1=启用
0x7 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
选项中的“检查更新”菜单，0=禁用，1=启用
