101F8770.txt
屏保设置

0x1 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
最近使用的屏保插件名，该字符串不包含路径信息，只有插件的dll文件名
只有当"KGSScreenSaverObject"被设置成3时才有效，否则无效
0x2 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
屏保类型，0=文本，1=日期和时间
0x3 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
屏保文本
0x4 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
该值只供那些有OLED显示屏的手机使用
0=正常屏保颜色（白色和蓝色背景，黑色文字和指示器）
1=黑色背景，白色文字和指示器（OLED使用该模式显示更省电）
