10275102.txt 
快捷方式设置

0x100 int 271012084 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
主屏幕UID
0x200 int 3 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
状态栏布局设置
0x300 int 164 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
锁键盘第1个键，164表示左软键
0x301 int 133 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
锁键盘第2个键，133表示*键
0x302 int -1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
锁键盘第2个可选按键，-1表示无
0x303 int 1500 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
键盘锁超时时间（单位：毫秒）
0x304 int 165 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
语音拨号键，165表示右软键
0x305 int 600 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
语音拨号键超时时间（单位：毫秒）
0x400 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
同时显示PLMN和SPN指示器，0=否，1=是
0x500 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
主面板或导航面板显示电量图标
0x600 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
显示AT1主题或外部待机屏幕
0x700 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
显示触摸工具栏
0x800 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
主题中实现NewsTicker
0x900 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
未知

0x1000-0x1017为8个触摸工具栏快捷方式，用不到8个的就用前4个
0x1018-0x1026为“基本”主屏幕模式快捷方式
0x1027-0x102C为左右软键的快捷方式
0x102D-0x103E还不清楚

0x1000 string "Settings/Shortcut" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
说明该设置属于快捷方式插件，不可修改
0x1001 string "0x00000001" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
第1个快捷方式
0x1002 string "localapp:0x100058C5" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
第1个快捷方式UID和参数

0x2000-0x300E未知