101F8764.txt
核心应用程序界面配置

0x1 int 1033 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
SysAp配置的位掩码
0x2 int -1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x3 int -1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x4 int -1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x5 int -1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
以上4行（0x2-0x5）均为avkon.hrh中定义的位置隐私指示器ID
0x7 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
在电源键菜单/存储卡程序中启用/禁用弹出菜单项
0x8 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
启用/禁用存储卡槽的支持
0xA int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
启用/禁用当键盘或设备锁闭时关闭灯光的支持
0xB int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
当KCoreAppUIsLockedStateLights为启用状态时，使用light命令调整灯光强度

