使用方法

　　1、输入文件
　　您可以单击“打开”按钮添加DWG文件，然后可以在界面的列表框中查看所选文件的信息。
　　2、设置输出格式
　　2.1、您应该单击“输出文件夹”编辑框后面的图标，然后浏览弹出的“浏览文件夹”对话框中的文件夹以选择现有文件夹或创建新文件夹作为输出文件夹。
　　2.2、然后，在“输出类型”组合框中选择输出文件格式，例如EPS。
　　3、设置输出选项
　　如果要生成黑白图像或彩色图像，可以在“常规”选项卡控件中选择选项。如果要设置分辨率，页面大小，可以在“高级”选项卡控件中选择选项。
　　4、开始转换
　　单击转换按钮开始将DWG转换为矢量图像。同时，进展将显示转换过程。