Getmac



返回计算机中所有网卡的媒体访问控制 (MAC) 地址以及每个地址的网络协议列表，既可以从本地方返回，也可以通过网络返回。




语法



getmac[.exe] [/s Computer [/u Domain\User [/p Password]]] [/fo {TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/v]


参数



/s Computer
指定远程计算机名称或 IP 地址（不能使用反斜杠）。默认值是本地计算机。

/u Domain\User
运行具有由 user 或 domain\user.指定用户的帐户权限命令。默认值是当前登录发布命令的计算机的用户权限。

/p Password
指定用户帐户的密码，该用户帐户在 /u 参数中指定。

/fo {TABLE|LIST|CSV}
指定查询结果输出的格式。有效值为 TABLE、LIST 和 CSV。输出的默认格式为 TABLE。


/nh
在输出中压缩列头标。当将 /fo 参数设置为 TABLE 或 CSV 时有效。

/v
指定输出显示详细信息。

/?在命令提示符显示帮助。



注释


 Getmac 可用于将 MAC 地址输入网络分析器中，或确定计算机上当前使用的各个网络适配器的协议。



范例


下面的范例说明了如何使用 getmac 命令：

getmac /fo table /nh /v
 getmac /s srvmain
 getmac /s srvmain /u maindom\hiropln
 getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23
 getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /fo list /v
 getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /fo table /nh

XOX



