
===============================================================
            欢迎使用商品条码编制系统
===============================================================

〖简介与功能〗

     "商品条码编制系统"是根据中国物品编码中心颁布的
最新 GB 12904-2003《商品条码》标准开发的产品条码生成与管理的软
件。

  ◇软件系统采用严格的商品条码编码原则编写，操作简单，易于管理
使用。

  ◇支持生成条码的类型：EAN-2、UPC-A、UPC-E、CODE39、CODE39EXT、CODE128、CODE128A、CODE128B、CODE128C、EAN128。
  ◇支持条码打印
  ◇购买条形码扫描枪时看是否支持上面的条码编码类型，条码打印应采用打印精度高的打印机进行打印。

〖条码的构成〗

    1．UPC码的构成。由11位数字的通用产品代码和1位校验码 
组成。产品代码的第1位数字为编码系统字符；中间5位数字表示制 
造商号，后5位数字为产品代码。
 
    2．EAN码的构成。由代表12位数字的产品代码和1位校验 
码组成。产品代码的前3位为国别码；中间4位数字为制造商号；后5位数字为产品代码。 
    EAN码的国别码由EAN总部分配管理。我国的国别代码为690。制造商号代码由EAN在各国的分支机构分配管理。我国由“ 
中国物品编码中心”统一分配企业代码。产品代码由制造商根据规定 
自己编制。 

    ① UPC码
　　    1973年，美国率先在国内的商业系统中应用。该码制主要用于商业系统。该码长度固定为12位。
    ② EAN码
　　    1977年，欧洲经济共同体各国按照UPC码标准制定了欧洲物品编码EAN码。EAN码有两种类型：EAN-13码和EAN-8码。
    ③ 交叉25码
　　    交叉25码（Interleaved 2 of 5 Code）是一种长度可变的连续自校验数字码制。
    ④ 39码
　　   39码（Code 3 of 9 ）是长度可变的离散型自校验字母字式码制。
    ⑤ 库德巴码（codabar）
　　   库德巴码是长度可变的离散型自校验数字码制。
　　   它常用于仓库、血库和航空快递包裹的管理工作中。
    ⑥ 128码（Code128）
　　   128码（Code128）是一种长度可变的连续型字母数字式码制。
    ⑦ 中国邮政码（China Post Code）
　     中国邮政快件专用码。
    
〖使用方法〗

  一、首先设置好界面上有关编制及打印参数（注意：类型的选择，如果是采用商品信息管理中自动生成的条码，应选择类型CODE系列的），
设置效果可以单击“预览”按钮观看右上角的实例效果，再后保存设置。

  二、添加编码信息：
      条码编码信息是从商品信息库中添加到条码信息库中，所以，在添加之前应到商品信息管理窗口添加相关的信息，
添加到条码库时用商品名称或商品货号进行搜索，已添加到表格中的信息可以双击其单元格进行修改，选中表格行后单击“删除”按钮，
可以删除当前已添加的信息，单击“清空”按钮会将当前表格中和条码库中的所有信息全清除掉。

 三、保存为图片：
     单击对应的表格行，然后单击“保存图片”按钮，选择保存路径，输入保存的文件名。注意：保存为图片的条码不能作为打印条码用，
因为是这样打印精度不高。

 四、条码打印：
     根据需要进行纸张设置，在打印机上装好纸，先单击要打印的表格行，然后单击“打印”按钮。条码打印一次只能打印一张，如果需要多
张相同的条码，打印一张后，继续单击打印，达到需要的数量。

