一、总店需要事先做的准备工作：（所有分店系统都要从总店获取部分统一的信息）

在分店登录前，总部要将分店的仓库名称、操作员及权限设置、会员级别设置、尺码设置、商品分类、供货商名称、品名、商品类型、颜色等信息全部设置好，分店登录时要读取这些信息。


二、所有操作尽量由分店操作，商品调入调出也可以由分店操作。

三、总店服务器安装好后要在路由器上对外映射二个端口，协议都是（TCP)，19736、19730

四、如果总店要用分店系统查询各分店的数据，分店系统设置仓库名称为“总部”，总部不要操作分店的商品销售。

五、分店使用，仓库名用总店分配的名称，一个分店只能用一台机器作数据操作。

六、分机系统是用于总店局域网连接，可扩大总店管理计算机的数量，仓库名称设置为“总部”。

七、分店或分机系统连接时总店要运行我们开发的“服务器.EXE”文件，否则分店或分机系统不能登录。

八、总店的服务器防止意外停电再好配置一台1000W的UPS电源，确保分店在数据上传或下载过程中不要中断网络。









   1、系统适应：本系统是网络版，分总店系统和分店系统，可同时用于局域网和互联网进行多店铺连锁管理，适应鞋、服、包等商品进行批发零售管理。

   2、网络特点：系统采用最新的数据交换方式，总店使用SQL大型数据库，各分店不直接登录到总店的SQL数据库进行读写操作，而是数据统一由我们开发的服务器来完成各分的数据交换处理，数据传送速度快、可靠性高（类似QQ的数据传送方式）、对网络带宽要求低，总店有4M以上的带宽就可以为各分店服务，用一般的ADSL上网设备就可以实联网，不需要向网络运营商申请固定IP地址，总部的服务器系统能自动获取每次ADSL设备联网后外网动态IP地址，将这个地址转告给各分店，各分店就能与总部连接进行数据处理。

   3、数据处理：数据处理分店与总部是同步的，当分店发出一个数据请求信息到总部服务器，总部服务器立即回答请结果并发送到分店。

   4、系统要求：总部服务器计算机可安装XP或WIN2003操作系统，安装MSSQL SERVER 2000 打SP4补丁，分店操作系统用常用的。

   5、总部服务器硬件要求：分店多内存选用大一点（2G左右）、CPU用双核主频2.6G左右、防停电配备UPS备用电源一台。分店用常用设备。

   6、网络要求：上网设备常用的ADSL路由器，申请4M以上，总部服务器上网设备对外映射两个虚拟服务端口（见系统说明），不需要映射SQL服务器端口，这样数据也就更安全了，分店不需要映射任何端口，设置好总部的外网地址和分店名称就能直接连接到总部。

   7、在分店登录前，总部要将分店的仓库名称、操作员及权限设置、会员级别设置、尺码设置、商品分类、供货商名称、品名、商品类型、颜色等信息全部设置好，分店登录时要读取这些信息。


