==========================================================================
             (C) Copyright Custom Technology Corporation 1999-2006
==========================================================================
【ソフト名】 Cinema Craft Encoder SP Version 2.70.02.06 (トライアル版)

【登 録 名】 ccspt270.exe

【著作権者】 カスタム・テクノロジー株式会社

【製品紹介】
  Cinema Craft Encoder SP は，AVI ファイルまたは QuickTime ファイルを MPEG-2
  または MPEG-1 に変換するソフトウェアです。
  単体で動作するスタンドアローン版と，Adobe Premiere のプラグインとして動作
  するプラグイン版が1つのパッケージに含まれています。

【動作環境】
  Cinema Craft Encoder SP を使用するには，次のハードウェアとソフトウェアが
  必要です。

  - SSE または Enhanced 3D Now ! をサポートしているプロセッサ
  - 512MB の RAM
  - Microsoft Windows XP, Windows 2000, または Windows NT 4.0 SP6
  - プラグイン版を使う場合は，Adobe Premiere 6.0/6.5 または Adobe Premiere Pro/Pro1.5
  - QuickTime ファイルをエンコードするときは，QuickTime 6 以降

  * Windows NT 4.0 にインストールする場合は，Internet Explorer 5.0 以上を
    インストールしておいてください。

【仕様】
  Cinema Craft Encoder SP の出力形式は以下のとおりです。

  - 圧縮方式
    システム            ISO/IEC 13818-1 | ITU-T Rec. H.222.0 (Program Streamのみ)
                        ISO/IEC 11172-1
    ビデオ              ISO/IEC 13818-2 | ITU-T Rec. H.262 (MP@ML)
                        ISO/IEC 11172-2
    オーディオ          ISO/IEC 11172-3 (Layer 2)

  - 出力ビデオの形式
    エンコード方式      固定ビットレート(CBR) (ワンパス)または(マルチパス)
                        可変ビットレート(VBR) (ワンパス)または(マルチパス)
    ビットレート        最大15 Mbits/sec
    フレームレート      23.976/24/25/29.97/30（frames/sec）
    アスペクト比        SAR 1:1, DAR 4:3, DAR 16:9 または DAR 2.21:1
    GOP構成             I, Pフレーム間隔(M) : 1 〜 3
                        Iフレーム間隔(N)    : 最大15 (Mの倍数)

  - 出力オーディオの形式
    ビットレート(*)     64/96/112/128/160/192/224/256/320/384 (kbits/sec)
    サンプリング周波数  32/44.1/48（kHz)
    量子化ビット数      16ビット
    モード              Stereo, Joint Stereo, Dual, Monaural

  (*) 2チャンネルの場合。1チャンネルの場合はこの半分のビットレートになります。

【使用方法】
  プログラムと共にインストールされる利用者ガイドをご覧下さい。
  （利用者ガイドを読むためには Adobe Reader が必要です。Adobe Reader は
    Adobe のサイト (http://www.adobe.co.jp/) から無料でダウンロードできます。）

【注意事項】
  1. プラグイン版でオーディオのみを出力させたい場合，「ファイル」→「出力」→
    「オーディオ」では出力できません。「ファイル」→「出力」→「ムービー」を選択
     し，「ムービー出力設定」ダイアログの全般設定で「オーディオ出力」のみを
     チェックして下さい。

【トライアル版の制限】
  1. インストール後 30 日を過ぎると使用できなくなります。
  2. エンコードした画像の右下に Cinema Craft Encoder のロゴが入ります。

【インストール方法】
  1. プラグイン版をインストールする場合は，事前に Adobe Premiere を
     インストールしておいてください。
  2. ccspt270.exe を起動し，インストーラの指示にしたがってインストールを進めて
     ください。

【アンインストール方法】
  1.「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックして下さい。
  2.「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックして下さい。
  3.「セットアップと削除」ページのリストボックスから "CCE SP Trial Version"
     または "CCE SP Trial Version for Adobe Premiere" を選択し，「追加と削除」
     ボタンをクリックして下さい。
  4. スタンドアローン版とプラグイン版の両方を削除する場合は，それぞれに対して
     3.の作業を行ってください。
