硬件环境准备

一、安装网络教室系统的硬件需求
教师机：
CPU: Pentium MMX166 (推荐Pentium II)
内存: 32MB
硬盘: 100MB 剩余空间
网卡: 带宽 10M
声卡: 双工，带输出回录

显示卡：支持256色

学生机：
CPU: Pentium 133 (推荐Pentium MMX166)
内存: 16MB
硬盘: 100MB 剩余空间(可以是无盘工作站)
网卡: 带宽 10M
声卡: 可选

显示卡：支持256色
网络环境:

10M以上的以太网。网络可以是Windows对等网,Novell网，WindowsNT网和无盘Windows 95网。

二、检查硬件环境是否正常

1、确认所有计算机网卡工作是否正常，网络连接是否有效，禁止工作不正常的计算机进入网络。

2、将本系统所配备的软件加密狗插入到需安装教师机软件的计算机并行口。

重庆极限软件有限公司