· 超微 X7DAE
2009-2-12
采用5000X+6321ESB芯片组设计，支持1333MHz 前端总线设计，采用Socket 771接口处理器，适用于 至强,处理器。内存插槽方面，提供了8条内存插槽，支持DDR2 667内存，提供SATA2接口，并且还提供了2个IDE接口，插槽方面，主板提供2个PCI-E x16显卡插槽，1条32位PCI插槽,2条64位133MHz PCI-X插槽,1条64位100MHz P......

[阅读全文]
· 超微 X7DVA-E
2009-2-12
采用5000V+6321ESB芯片组设计，支持1333MHz 前端总线设计，采用Socket 771接口处理器，适用于 至强,处理器。内存插槽方面，提供了8条内存插槽，支持DDR2 667内存，提供SAS和SATA接口，并且还提供了1个IDE接口，插槽方面，主板提供1个PCI-E x8显卡插槽，2x 64-bit 100MHz PCI-X,1x 32-bit 133MHz PC......

[阅读全文]
· 超微 X7DAL-E
2009-2-12
采用5000X+6321ESB芯片组设计，支持1333MHz 前端总线设计，采用Socket 771接口处理器，适用于 至强,处理器。内存插槽方面，提供了6条内存插槽，支持DDR2 667内存，提供SAS和SATA接口，并且还提供了1个IDE接口，插槽方面，主板提供1个PCI-E x16显卡插槽，1个PCI-E x4显卡插槽，2x 64-bit 133/100MHz PCI-X......

[阅读全文]
· 超微 X7DA3
2009-2-12
采用5000X+6321ESB芯片组设计，支持1333MHz 前端总线设计，采用Socket 771接口处理器，适用于 至强,处理器。内存插槽方面，提供了8条内存插槽，支持双通道DDR2 667内存，提供SAS和SATA接口，并且还提供了1个IDE接口，插槽方面，主板提供1个PCI-E x16显卡插槽，1个PCI-E x4显卡插槽，2x 64-bit 133/100MHz PC......

[阅读全文]
· 双敏 UNIKA UP4M800N-X PRO
2009-2-12
主板采用VIA P4M800 PRO主板芯片，采用绿色Micro－ATX架构的PCB底板，显得这块主板的布局非常紧凑，支持LGA775接口800MHz的Pentium4/CeleronD系列处理器。为了给用户预留显卡的升级空间，主板提供了一条支持AGP8X的显卡插槽。VT8237R南桥则提供了不过的储存设备和外部接口扩张性，提供了2个SATA接口和2个IDE接口，还支持RAID......

[阅读全文]
· 超微 X7DVL-3
2009-2-12
采用5000V+6321ESB芯片组设计，支持1333MHz 前端总线设计，采用Socket 771接口处理器，适用于 至强,处理器。内存插槽方面，提供了6条内存插槽，支持双通道DDR2 667内存，提供SAS和SATA接口，并且还提供了1个IDE接口，插槽方面，主板提供1个PCI-E x8显卡插槽，2x 64-bit 133/100MHz PCI-X,1x 32-bit PC......

[阅读全文]
· 摩托罗拉 Motorola KRZR K3
2009-2-12
全新的摩托罗拉KRZR K3兼具了时尚外型及卓越功能，无论在用色、材质及表面处理等皆为上等之作。摩托罗拉KRZR K3堪称最时尚的高速多媒体手机，延续了摩托罗拉KRZR的设计美学，在纤薄的时尚外观下，具备HSDPA高速传输、多媒体功能，让使用者尽情体验高速多媒体的快感魅力。 我们可以通过摩托罗拉KRZR K3的双镜头设计，重新定义分享的感动。200万像素、8倍数码变焦的镜头......

[阅读全文]
· 戴尔 Inspiron 1501（Q510432）
2009-2-12
凭借戴尔强大的服务和支持，Inspiron 1501适用于寻求优异 生产力与多媒体性价比的企业。 凭借15.4英寸的宽屏显示器，3合1的闪存 读卡器，ATI Radeon集成显卡和可选的Microsoft® Windows XP专业 版，Inspiron 1501可强力支持您的业务演示， 展现最撼动人心的力量。

[阅读全文]
· 冠捷 AOC 995P
2009-2-12
995P的面板颜色上使用了银色和黑色的搭配，外观上时尚不失大气。设计上采用时尚曲线外形设计，张扬AOC的独特个性，争取打造出个性桌面空间。独特的负离子显像管，具备发射负离子,远红外线,抗菌除臭3大功能。分辨率可以高达1600x1200 @75Hz，推荐分辨率使用1280x1024 @85Hz。这款显示器还是款绿色产品，采用了无铅制造,促进环境保护及人体健康。并且有着高可靠性,平......

[阅读全文]
· 贝尔顿 Beild 六类48口配线架
2009-2-12

[阅读全文]
· 贝尔顿 Beild 六类屏蔽模块
2009-2-12

[阅读全文]