·利用“组策略”限制、隐藏硬盘分区
2009-2-12
在我们的电脑中总有一些属于自己的“隐私”文件或者宝贵的数据，我们可以把这些宝贵的文件或者数据放到硬盘的单独一个分区上，然后将这个分区限制访问或者索性将这个分区隐藏起来。如果借用第三方软件，用PQ Magic可以达到这个目的。其实，我们完全不必这么复杂，利用系统“组策略”就可以隐藏和限制硬盘分区。

[阅读全文]
·帮你解决由ARP病毒所引发的断网问题
2009-2-12
情况是这样的：家里有一台式机和一笔记本，两台电脑都通过路由器进行共享上网，开始还挺正常的，可后来总出现一些异常的状况，比如笔记本先开机时，台式机在进行开机就会引发局域网断开的情况。

[阅读全文]
·本地磁盘无法修改磁盘卷标的解决方法
2009-2-12
今天修改我的磁盘卷标，发现了一个问题，怎么修改都还是显示以前的卷标名称。这是怎么回事呢？想了一下最近都做了哪些设置，突然想到前几天为了关闭磁盘“自动播放”功能，把Shell Hardware Detection给停掉了，难道是这个问题？

[阅读全文]
·无线标准设置不当引发上网出错解决
2009-2-12
伴随着无线网络设备的价格不断走低，无线网络的使用与访问逐步被更多的人所接受并喜爱;不过要想通过无线网络进行高效上网并不是一件简单的事情，因为在长时间接触无线网络的日子里，我们有时会不小心遭遇无线网卡出现一些莫名其妙的故障现象，面对这些故障现象，很多接触无线网络不多的朋友常常会束手无策，不知道该采取什么措施来进行应对。

[阅读全文]
·随时随地办公液晶笔记本使用小技巧
2009-2-12
笔记本休眠状态操作必不可少

[阅读全文]
·双向转发检测 诊断路由器转发故障
2009-2-12
IP网络在设计上无法在不到1秒的时间内恢复故障，但是，VoIP等应用对迅速故障检测和恢复提出了越来越高的要求。一种叫做双向转发检测(BFD)的新协议将帮助解决这个问题，提高故障检测与恢复速度。作为一项IETF草案标准，BFD提供一种检测链路或系统转发传输流能力的简单方法。

[阅读全文]
·512MB内存下的XP、Vista与Windows 7
2009-2-12
出于工作需要，ZDNet的Ed Bott近日在虚拟机里安装了Windows 7 Ultimate x64系统。虽然只给它分配了512MB内存，但在安装和操作过程中却并没有感到明显延迟，而且内存占用量也有些令人感到意外：

[阅读全文]
·聪明易用无线路由器BUFFALO WHR-G54S
2009-2-12
优点：具备自动识别功能，网络连接简单便捷，无须用户查阅说明书，同时还具备125Mbps的高速传输模式

[阅读全文]
·网络产品最小的设备水晶头选购有讲究
2009-2-12
所有的网络产品中，水晶头虽然只是最小的设备，但它却起着十分重要的作用，所以在选择时千万不要因为小而看不起它。要想用得安心、省心，你就得好好了解一下水晶头的选购技巧。

[阅读全文]
·笔记本品牌代工关系及OEM与ODM的区别
2009-2-12
要想成为更资深的本本玩家，研究笔记本的代工关系却是透彻了解笔记本行业关系和背景的必经之路。

[阅读全文]
·Intel：笔记本平台五月底之前不降价
2009-2-12
Intel向其合作伙伴发去通知，声称在今年五月底之前不会降低任何笔记本平台产品的价格，直接否定了之前有关第一季度内降价的传闻。

[阅读全文]