· Neso TV-4201WS
2009-2-12
TV4201WS规格参数：42寸三星SDV4等离子屏；亮度：1500流明；对比度：10000：1；最佳分辨率：1920*1080。

[阅读全文]
· 海尔 Haier L32A11-AK
2009-2-12
屏幕尺寸：32寸 屏幕比例：16：9 分辨率：1366*768 反应时间：4ms 亮度：800cd/m2 对比度：800：1 可视角度：176° 色彩： 接收制式：PALNTSC 声音输出功率：2*5W 输入端子：AV输入、S端子、卡槽、USB接口（3个）、USB彩印接口（1个）、HDMI接口(2个)、Ypbpr＋音频、VGA＋音频 输出端子：AV输出、......

[阅读全文]
· 海尔 Haier L40A11-AK
2009-2-12
屏幕尺寸：40寸 屏幕比例：16：9 分辨率：1366*768 反应时间：4ms 亮度：800cd/m2 对比度：1000：1 可视角度：176° 色彩： 接收制式：PALSECAMNTSC 声音输出功率：2*5W 输入端子：AV输入、S端子、卡槽、USB接口（3个）、USB彩印接口（1个）、HDMI接口(2个)、Ypbpr＋音频、VGA＋音频 输出端子......

[阅读全文]
· 海尔 Haier L40A18-AK
2009-2-12
屏幕尺寸：40寸 屏幕比例：16：9 分辨率：1920*1080 反应时间：6ms 亮度：500cd/m2 对比度：1200：1 可视角度：176° 色彩： 接收制式：PALSECAMNTSC 声音输出功率：2*7W 输入端子：AV输入、侧AV输入、S端子、双USB接口、打印接口、VGA接口、HDMI接口、PC 音频输入接口、逐行接口 输出端子：AV输出......

[阅读全文]
· 海尔 Haier L42A18-AK
2009-2-12
屏幕尺寸：42寸 屏幕比例：16：9 分辨率：1920*1080 反应时间：8ms 亮度：550cd/m2 对比度：1600：1 可视角度：178° 色彩： 接收制式：PALNTSC 声音输出功率：2*7W 输入端子：AV输入、侧AV输入、S端子、双USB接口、打印接口、VGA接口、HDMI接口、PC 音频输入接口、逐行接口 输出端子：AV输出 电器规......

[阅读全文]
· 海尔 Haier L47A18-AK
2009-2-12
屏幕尺寸：47寸 屏幕比例：16：9 分辨率：1920*1080 反应时间：4ms 亮度：550cd/m2 对比度：800：1 可视角度：178° 色彩： 接收制式：PALSECAMNTSC 声音输出功率：2*5W 输入端子：AV输入、S端子、HDMI接口(2个)、Ypbpr/Ycbcr 输出端子：AV输出 电器规格：150V~240V 电源要求： ......

[阅读全文]
· 海尔 Haier L52A18-A
2009-2-12
型号：L52A18-A 屏幕尺寸：52寸 屏幕比例：16：9 分辨率：1920*1080 反应时间：4ms 亮度：500cd/m2 对比度：1000：1 可视角度：178° 色彩： 接收制式：PALSECAMNTSC 声音输出功率：2*5W 输入端子：AV输入、S端子、HDMI接口(2个)、Ypbpr/Ycbcr 输出端子：AV输出 电器规格：150......

[阅读全文]
· 德劲 DE1121
2009-2-12
德劲 DE1121在设计上的创意是相当出色的，采用分合式结构的MP3部分和收音机部分分开和组合起来均可独立工作，值得称赞。收音机部分的按键布局、手感都很不错，使用起来相当的方便；而MP3部分也采用了可拆卸式锂电池，不足之处在于其按键手感偏硬，内置锂电池的充电只能通过收音机部分的外接电源适配器，多少有些不便。

[阅读全文]
· 长虹 CHD-TM181B3
2009-2-12
长虹 CHD-TM181B3 支持PAL/NTSC/SECAM 三种方式，是一款性价比较高的液晶电视。

[阅读全文]
· 长虹 CHD-W270F8
2009-2-12
长虹 CHD-W270F8 具备BBE音质还原系统、SRS环绕声模式，具有无信号蓝背景静噪的特点，同时支持470MHz全频道节目自动搜索。

[阅读全文]
· 长虹 CHD-TD270F8
2009-2-12
长虹 CHD-TD270F8 具备BBE音质还原系统、SRS环绕声模式，具有无信号蓝背景静噪的特点，同时支持470MHz全频道节目自动搜索。

[阅读全文]