    7.0版支持对内部员工上网的全面管理。内部员工可以设置为固定通过，上网时不需要
登录。除此点不同之外，内部员工客户机和普通登录上网客户机，没有其它差别。管理功能
都统一在单一的管理系统中。
    内部员工固定通过客户机，可以即插即用，可以实时监控其上网状态，可以记录上网
时间和流量、记录上网访问日志、带宽管理等。可以为每台内部员工客户机设置其上网限
制规则，指定其上网许可范围，指定其上网带宽。
    设置内部固定通过客户机时，有两种设置方式。一是固定通过客户机网卡MAC地址（客
户机和计费机之间必须不存在路由器和三层交换机，即MAC地址不能被转换），二是固定通
过客户机IP地址。无论哪一种设置方式，必须设置其电脑名称（该名称不一定和该员工的
实际电脑名称相同，只用于SIP上网系统管理区别所需，只要SIP上网管理系统能够区分不同
电脑即可）址。
    之后，只要该电脑上网，SIP检查其当前通信包，属于内部员工固定通过电脑，就不会
显示登录网页，随意上网。后台SIP监视计费器同样显示其状态，记录其时间流量和日志
等。可以查询其每天上网清单，就可掌握该员工上网情况。
    内部员工上网，员工感觉不到后台管理的存在，也无需更改什么设置。所有管理，都在
后台自动进行，不需要安装客户端软件。员工电脑上网，也可以对其进行带宽管理，以免员
工随意下载大文件、进行BT下载，浪费宝贵出口带宽，影响整体上网效果。
    在设置固定通过网卡MAC地址（或者固定通过IP地址）时，设置其电脑名称。再在上层
上网管理系统中注册一个用户，用户ID就设置为该电脑名称，用户类型设置为免费类型（也
可设置为其它计费类型，就可以对固定通过客户机进行计费）。此时，该用户ID并不用于登
录，而是用于管理，记录保存其上网清单记录、控制其上网范围和上网带宽等。再设置该用
户ID的上网范围限制规则，就可对该内部电脑的上网范围进行控制。内部电脑上网范围控制，
也支持组规则（SIP宽带上网计费管理系统中），内部员工电脑可以统一设置在一个组别中。
也可设置其上网带宽。
    如果不在上层上网管理系统中注册该电脑名称对应的用户ID，则只能查看该客户机上网
状态，记录其访问网站日志到日志文件，上网记录（IP、时间、流量等）则不会保存到数据
库中，当然更不能对其进行计费。
    如果对一个客户机，需要设置其为固定通过，又需要对其进行计费（即电脑名称对应
用户ID的类型不设置为免费类型），则只能对先使用、后结帐的用户类型有效。对于先购
买才能使用的用户类型，不能设置该客户机为固定通过。因为既然该客户机为固定通过，
不能对其通信时间长度进行控制，该客户机即使购买时间已经用完，也还能继续通信上网。
