该软件是用来检测GPS的COM以及GPS信号的软件，应用广泛

GpsViewer 1.5是PC和PPC的安装程序，mGpsCmd是PPC用的，考到SD卡上就可以直接用！

用法1：搜索COM口，连上GPS，点SCAN，如果提示找到FOUNDGPS，那么就是对应的COM口
用法2：冷启动GPS，该用法只针对236等机器个别出现的定位时间长，橙灯不闪的情况，先选对应的COM口，
然后点“COLD START”等他定位后就可以正常使用了！
