1. 本プリンターを使用する前に

1. 1. 内容物一覧

パッケージを開ける際、以下のものがパッケージに含まれているかを確認してください。

パーツ | 名称 | 数
| プリンター | 1
| トナーカートリッジ | 1
| USB インターフェイス ケーブル | 1
| 電源コード | 1
| CD-ROM | 1
| クイックセットアップガイド | 1
| 保証書 | 1

| 注: | • 保証書が含まれていない地域もあります。

1. 2. 本プリンターの構成

| 前面図

1 | 排出トレイ: 印刷された用紙の保管に使用されます
2 | コントロール パネル: 印刷の状態を示します
3 | 出力トレイ: 印刷された用紙が落下するのを防ぎます
4 | 前面カバー: 前面カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出すことができます
5 | 手動給紙トレイ: 手動給紙トレイの前面カバーを開けて、印刷用紙を手動で挿入することができます
6 | 手動給紙トレイ ガイド: 用紙の幅と高さに調整します
7 | 主電源スイッチ: 電源のオン/オフを行います。
8 | 自動給紙トレイ: 印刷用紙をここに置きます
9 | 用紙幅ガイド: 自動給紙トレイ内の用紙の幅を調整するのに使用されます

| 背面図

1 | USB インターフェイス: コンピューターと直接接続するのに使用します
2 | ネットワーク インターフェイス (任意): プリンターをネットワークに接続するのに使用します
3 | 電源コード接続部: 電源コードを接続するのに使用します
4 | 背面カバー: 紙詰まりを確認するために開けます
5 | 両面印刷ユニット: プリンターの背部で両面印刷中の紙詰まりを直すのに使用します

1. 3. トナーカートリッジ

| トナーカートリッジの使用期限

種類 | 平均印刷量
標準的な量のトナーカートリッジ | 約 3,000 ページ (ISO/IEC 19752 標準を基にした値です)
高容量のトナーカートリッジ | 約 6,000 ページ (ISO/IEC 19752 標準を基にした値です)

| 注: | • モデルは、予告なく変更されることがあります。 • 印刷できる数量は、使用するトナーカートリッジの種類により変化する場合があります。 • 最適な品質を得るためには、Pantum ブランドのトナー カートリッジをご使用ください。 • 非 Pantum ブランドのトナー カートリッジを使用して損傷した場合、保証は適用されません。